|  |
| --- |
|  |

(Pieczęć Wykonawcy) **OFERTA**

)]

ykonawcy )

FORMULARZ TECHNICZNY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 **„*Zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby***

***Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach”.***

Wykonawca:

1. zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego
w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny **„Parametry oferowane przez Wykonawcę”,**
2. wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
3. wpisując oferowane parametry.

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:

opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe), jakie musi spełniać oferowany ciągnik rolniczy, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. (podając je w kolumnie uwagi)

1. Składamy ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ za cenę:……………………………….
2. **OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p.  | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO**  | **Parametry oferowane przez****Wykonawcę** |
| (jeżeli przedmiot zamówienia posiada daną cechę, w wierszu niżej należy skreślić ,,NIE”) | Uwagi |
| 1.  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 -2022(w uwagach podać rok) | **TAK / NIE** |  |
| 2.  | Moc silnika 50 KM- 80KM( w uwagach podać moc) | **TAK / NIE** |  |
| 3.  | Silnik turbodoładowany, 4 cylindrowy, 16 zaworowy, chłodzony cieczą | **TAK / NIE** |  |
| 4.  | System wtrysku paliwa CommonRail | **TAK / NIE** |  |
| 5.  | Zbiornik paliwa min 80l | **TAK / NIE** |  |
| 6.  | Napęd 4x4, oś przednia standard | **TAK / NIE** |  |
| 7.  | Błotniki kół przednich | **TAK / NIE** |  |
| 8. | Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana min. 12/12 | **TAK / NIE** |  |
| 9.  | Rewers elektrohydrauliczny**,** bez sprzęgła | **TAK / NIE** |  |
| 10.  | Sprzęgło wielotarczowe mokre | **TAK / NIE** |  |
| 11.  | Elektrohydrauliczne sterowanie załączaniem napędu i blokada tylnego mostu | **TAK / NIE** |  |
| 12.  | Prędkość max. 40 km/h | **TAK / NIE** |  |
| 13.  | Obroty WOM 540/540E obr./min. zależny/niezależny | **TAK / NIE** |  |
| 14.  | Wydatek pompy hydraulicznej min 40l | **TAK / NIE** |  |
| 15.  | Wydatek pompy wspomagania minimum 20l/min. | **TAK / NIE** |  |
| 16.  | Układ hamulcowy na 4 koła | **TAK / NIE** |  |
| 17.  | Minimum 3 rozdzielacze tylne z jedną sekcją pływającą | **TAK / NIE** |  |
| 18.  | Udźwig tylny TUZ na końcówkach kulowych min. 3000 kg | **TAK / NIE** |  |
| 19.  | Siłowniki wspomagające TUZ | **TAK / NIE** |  |
| 20.  | Szybkosprzęgi CBM | **TAK / NIE** |  |
| 21.  | Stabilizatory teleskopowe | **TAK / NIE** |  |
| 22.  | Sterowanie podnośnikiem mechanicznie | **TAK / NIE** |  |
| 23.  | Instalacja pneumatyczna dwu i jednoobwodowa | **TAK / NIE** |  |
| 24.  | Kabina operatora  | **TAK / NIE** |  |
| 25.  | Kabina operatora dwuosobowa,  | **TAK / NIE** |  |
| 26.  | Kabina operatora ogrzewana z wentylacją i klimatyzacją | **TAK / NIE** |  |
| 27.  | Uchylne okna tylne | **TAK / NIE** |  |
| 28.  | Fotel operatora amortyzowany  | **TAK / NIE** |  |
| 29.  | Radio | **TAK / NIE** |  |
| 30.  | Regulowana kierownica | **TAK / NIE** |  |
| 31.  | Reflektory robocze przednie i tylne  | **TAK / NIE** |  |
| 32.  | Lampa ostrzegawcza (kogut) | **TAK / NIE** |  |
| 33.  | Wycieraczka szyby przedniej i tylnej | **TAK / NIE** |  |
| 34.  | Zaczep transportowy i rolniczy | **TAK / NIE** |  |
| 35 | Zaczep przedni + sworzeń | **TAK / NIE** |  |
| 36.  | Przedni TUZ + 1 para wyjść hydraulicznych | **TAK / NIE** |  |
| 37.  | Szybkozłącza w ilości 4 szt( 2 pary)- tył) | **TAK / NIE** |  |
| 38.  | Homologacja na dwie osoby w kabinie | **TAK / NIE** |  |
| 39.  | Obciążniki przednie min 400kg(jeśli większe podać w uwagach jakie) | **TAK / NIE** |  |
| 40. | Ogumienie tył min 420/R30 , przód min 280/R24 (jeśli większe podać w uwagach jakie) | **TAK / NIE** |  |
| 41. | Instrukcja w języku polskim | **TAK / NIE** |  |

1. **Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres 24 miesięcy.**
2. **Zobowiązujemy się do reakcji serwisu na zgłoszoną awarię w ciągu 12 godzin.**
3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe na zrealizowanie przedmiotu umowy.
6. Oświadczamy, że:
7. całość przedmiotu zamówienia zamierzamy wykonać sami\*
8. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktowania się z Zamawiającym jest:

 Imię i nazwisko ……………………………… nr telefonu: ……………………………. e-mail: ……………………………………..

\* niepotrzebne skreślić

 ...................................................................................

 (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy)

**Oświadczenie Wykonawcy**

**w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

 ...................................................................................

 (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy)

\*\* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).