Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2025
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
          w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 marca 2025 r.   


KOSZTORYS OFERTOWY 
LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 
(pochylnia, winda)


Dane osoby niepełnosprawnej - inwestora: ……………………………………….…………………………………..……..….……………………….………………

……………………………………………………………….………………………………….………………………………..…….….………………….…………………
(imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej - inwestora, adres zamieszkania)
Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego dotyczącego wykonania pochylni w celu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej należy uwzględnić WYŁĄCZNIE koszty materiałów i robót budowlanych związanych z usuwaniem tych barier 
	L.p.
	Wyszczególnienie robót, materiałów                        i urządzeń
	J.m.
	Ilość
	Materiały
z Vat
	Montaż / Robocizna
z Vat
	Uwagi

	1
	Przygotowanie terenu w miejscu budowy pochylni.
*(karczowanie, roboty rozbiórkowe, wyrównanie terenu)
	kpl.
	1
	
	
	

	2
	Wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnię:
Rodzaj materiałów:
- ……………………………………………… gr. …….… cm
- ……………………………………………… gr. …….… cm
- ……………………………………………… gr. …….… cm
	m2
	
	
	
	

	3
	Montaż krawężników/ obrzeży. 
	mb
	
	
	
	

	4
	Wykonanie nawierzchni:
Rodzaj materiału:
- ………………………………………………………………...
	m2
	
	
	
	

	5
	Montaż balustrady pochylni z pochwytem podwójnym, zabezpieczonej antykorozyjnie.
	mb
	
	
	
	

	6
	Uporządkowanie terenu
	kpl.
	1
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	
Wartość kosztorysu ofertowego                                Ogółem:                              

	
	
	


                                                                                                                                                                                                                                                





           ……………………………….…………
[bookmark: _Hlk156288580]                           (data i podpis inwestora)                                                                                                      ……….………………………………………
                                                                                                                                                                                     (data i podpis wykonawcy)          

· Wolne rubryki przeznaczone są do wpisania niewymienionych materiałów lub urządzeń, które są niezbędne w związku z wykonaniem podjazdu do potrzeb
osoby niepełnosprawnej 
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonej oferty kosztorysowej pod względem cen.
POUCZENIE
[Warunki techniczne pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych]

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.) należy spełnić:
§  70.  Maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem nie może przekraczać wielkości określonych w poniższej tabeli:
[image: ]
	*) Pochylnie do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych o długości ponad 9 m powinny być podzielone na krótsze odcinki, przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 1,4 m.
§  71.  
1. Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m.
2. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
3. Przestrzeń manewrowa na spoczniku związanym z pochylnią przed wejściem do budynku powinna umożliwiać manewrowanie wózkiem inwalidzkim i otwieranie drzwi oraz mieć wymiary co najmniej 1,5x1,5 m.
§ 298. 
1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach powinny mieć konstrukcje przenosząca siły poziome, określone w Polskich Normach, oraz wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.
2. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w tabeli: (kolejna strona)
[image: ]

3. W budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy.
4. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.
5. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.
6. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m.
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Usytuowanie pochylni

Przeznaczenie pochylni na zewnatrz, wewnatrz budynku
bez przekrycia lub pod dachem
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Do ruchu pieszego i dla os6b niepetnosprawnych
poruszajacych sig przy uzyciu wozka inwalidzkiego, przy
wysokosci pochylni:

a)do 0,15 m
b) do 0,5 m
¢) ponad 0,5 m¥)

Dla samochodow w garazach wielostanowiskowych:

a) jedno- i dwupoziomowych
b) wielopoziomowych

Dla samochodéw w garazach indywidualnych

*) Pochylnie do ruchu pieszego i dla oséb niepetnosprawnych o diugosci ponad 9 m powinny byé po-
dzielone na krétsze odcinki, przy zastosowaniu spocznikéw o diugosci co najmniej 1,4 m.
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Inne budynki 1,1 0,2





