                                                                                                                                                                       Załącznik nr. 2.4
KOSZTORYS OFERTOWY
„Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku „Szklany Dom” w Ciekotach – Wilków.”
	Poz.
	Podstawa
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i ich ilości
	jednostka
	Ilość
	Cena
Jednostkowa
netto
	Wartość
Robót
netto

	
	D-M-00.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	
	

	1.
	
	Organizacja placu budowy wraz z oznakowaniem
                                                                                     n= 1kpl.
	
kpl.
	
1,00
	
	

	
	M-11.00.00
	FUNDAMENTOWANIE
	
	
	
	

	2.
	M-11.01.01
	Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym( kat. III ) głębokości ok. 1,7 m dla wykonania
Fundamentów przyczółków

	m3
	36,70
	
	

	3.
	
	Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym ( kat. III ) głębokość ok. 0,9 m dla wykonania fundamentów umocnienia skarp i stożków:
a) Skarpy pomiędzy mostem a kładką
b) Stożki przy przyczółkach 

	

m3
	

3,10
	
	

	
	
	                                                                                                    V= 3,1 m3

	
	
	
	

	4.
	
	Wywiezienie gruntu z wykopów na odległość 30
                                                                                               V = 39,8m3
	
m3

	
39,80
	
	

	


5.


	



M-11.01.04
	Wykonanie nasypów przy przyczółkach z gruntu
Nasypowego przepuszczalnego:
a)zasypanie wykopów pod wykonaniu ścian przyczółków:

b) nasypy pomiędzy przyczółkami
c) zasypka za przyczółkami
d) stożki przy przyczółkach
	


m3
	


63
	
	

	

6.
	


M-11.03.07
	Pale wiercone świdrem ciągłym (pale CFA) średnicy 600mm:
a)pale pod przyczółkiem od strony m. Ciekoty:
   stal kl. A-IIIN ( B500SP): 168kg
beton kl.C30/37: 1,4 m3 
                                                                                           L1= 4,4m

b)pale pod przyczółkiem od strony m. Św. Katarzyna:
   stal kl. A-IIIN (B500SP) : 179 kg
   beton kl. C30/37: 1,5m3
                                                                                                                          L2= 4,8m

	


m
	


9,20

	
	

	
	
	                                                                                  L = 9,2m
	
	
	
	

	7.
	

M-11.07.01
	Wbicie stalowych ścianek szczelnych wysokości 4m dla wykonania fundamentów przyczółków
                                                                                  Ob. = 28,4m

	
m
	
28,40
	
	

	8.
	
	
Wyciągniecie stalowych ścianek szczelnych:
                                                                                           Ob. = 28,4 m
	
m
	
28,40
	
	









	Poz.
	Podstawa
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i ich ilości
	jednostka
	Ilość
	Cena
Jednostkowa
netto
	Wartość
Robót
netto

	
	m-12.00.00
 CPV:45262310-7     
	ZBROJENIE
	
	
	
	

	


9.
	


M-12.01.01
	Zbrojenie betonu stalą klasy A- IIIN ( B500SP ) :
a ) przyczółek + kapy chodnikowe od strony m.
b) przyczółek + kapy chodnikowe od strony m. Św. Katarzyna:
c) przęsło kładki:
d) fundament umocnienia skarp i stożków:
e) płaszcz umocnienia skarp i stożków:
f) fundamenty balustrad pomiędzy obiektami:

	                                                                                               G = 5 771 kg



	


kg
	


5771,00
	
	

	
	M-13.00.00
CPV: 45262300-4
	                                             BETON 
	
	
	
	

	


10.
	


M-13.01.01
	Beton klasy C30/37 w deskowaniu:
a) przyczółek + kapy chodnikowe od strony m.
b) przyczółek + kapy chodnikowe od strony m. Św. Katarzyna:
c) przęsło kładki:
d) fundament umocnienia skarp i stożków:
e) płaszcz umocnienia skarp pomiędzy obiektami:
f) fundamenty balustrad pomiędzy obiektami:

	      V= 53,4m3



	


m3
	


53,40
	
	

	

11.
	

M-13.02.01
	Beton klasy C12/15 bez deskowania

a)podbudowa gr. 20cm pod fundamenty przyczółków:
b) podbudowa gr. 10 cm pod kąpy chodnikowe na długości skrzydełek:
c) podbudowa gr. 10 cm pod fundamenty umocnienia skarp i stożków:

	         V= 4,8m2



	

m3
	

4,80
	
	

	
12.
	M-13.03.01
	Zakup prefabrykowanych desek gzymsowych polimerobetonowych wysokości 30 cm
                                                                                                       L= 41,0m
	
m
	
41,00
	
	

	
13.
	
	Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych polimerobetonowych wysokości 30 cm
                                                                                                         G= 1,2t
	
t
	
1,20
	
	

	

14.
	

M-13.03.01


	Zakup i montaż prefabrykowanych belek strunobetonowych typu Kujan NG 15/590 długości 14,9m:
Kl. Obciążenia wg PN- 85/S-10030: A

                                                                             
                                                                                  n= 4szt
	

szt.
	

4,00
	
	










	Poz.
	Podstawa
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i ich ilości
	jednostka
	Ilość
	Cena
Jednostkowa
netto
	Wartość
Robót
netto

	
	M-15.00.00
 CPV:45320000-6     
	IZOLACJE I NAWIRZCHNIE
	
	
	
	

	


15.
	


M-15.01.02
	Trzykrotne smarowanie roztworem asfaltowym „na zimno” elementów betonowych zasypanych gruntem:
a)fundament przyczółków:
b) wewnętrzne powierzchnie przyczółków ( od strony zasypki):
c) zewnętrzne powierzchnie przyczółków:

	                                                                                                 F = 64,5m2



	


m2
	


64,50
	
	

	16.
	M-15.03.06

	Izolacjo- nawierzchnia z żywic gr. 5mm na betonowych kapach chodnikowych:
F = 77,9m2
	
m2
	
77,90
	
	

	
	M-16.00.00
CPV: 45221000-2
	ODWODNIENIE
	
	
	
	

	17.
	M-16.01.01
	Zakup i  montaż wpustów mostowych żeliwnych:
                                                                                           n = 2szt
	
szt.
	
2,00
	
	

	18.
	M-16.01.02
	Zakup i montaż rur HD-PE średnicy 200mm odprowadzających wodę opadową z wiaduktu do studzienki wpustowej:
L= 16,0m
	
m
	
16,00
	
	

	
	M-19.00.00
CPV: 45233000-9
	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
	
	
	
	

	

19.
	M- 19.01.04
	Balustrady z płaskowników stalowych wysokości 120cm:
a)balustrady na kładce:
b)  balustrady pomiędzy obiektami:

	

m
	

42,00
	
	

	
	
	                                                                                                          V = 42,0m
	
	
	
	

	
	M-20.00.00
CPV: 45221000-2
	INNE ROBOTY MOSTOWE
	
	
	
	

	


20.
	
	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych poprzez malowanie ochronne zewnętrznej powierzchni przęsła ( oprócz belek) i podpór- „ hydrofobizacja „:

a) ściany czołowe przyczółków:
b) ściany boczne przyczółków:
c) spód przęsła ( oprócz belek) :

	



m2
	



64,40
	
	

	
	
	                                                                                                     F = 64,4m2
	
	
	
	

	21.
	M-20.01.14

	Znaki pomiarowe na obiekcie:
a)znaki pomiarowe na przyczółkach
n=8szt

	szt.
	8,00
	
	

	22.
	
	Stały znak wysokościowy w sąsiedztwie obiektu
n= 1szt
	szt.
	1,00
	
	

	   Wartość kosztorysu netto w zł
	

	          VAT:
	

	Wartość brutto w zł
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                                                                                                                                                                         Załą cznik nr . 2.4   KOSZTORYS OFERTOWY   „Budowa ciągu pieszo  –   rowerowego na odcinku „Szklan y Dom” w Ciekotach  –   Wilków.”  

Poz.  Podstawa  Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych   Opis robót i ich ilości  jednostka  Ilość  Cena   Jednostkowa   netto  Wartość   Robót   netto  

 D - M - 00.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE      

1.   Organizacja placu budowy wraz z  oznakowaniem                                                                                         n= 1kpl.    kpl.    1 ,00    

 M - 11.00.00  FUNDAMENTOWANIE      

2.  M - 11.01.01  Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym( kat. III ) głębokości  ok. 1,7 m dla wykonania   Fundamentów przyczółków    m 3  36,7 0    

3.   Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym ( kat. III ) głębokość  ok. 0,9 m dla wykonania fundamentów umocnienia skarp i  stożków:   a)   Skarpy pomiędzy mostem a kładką   b)   Stożki przy przyczółkach         m 3      3,1 0    

                                                                                                     V= 3,1 m 3        

4.   Wywiezienie gruntu z wykopów na odległość 30                                                                                                   V = 39,8m 3    m 3      39,8 0    

      5.              M - 11.01.04  Wykonanie nasypów przy przyczółkach z gruntu   Nasypowego przepuszczalnego:   a) zasypanie wykopów pod  wykonaniu  ścian przyczółków:     b) nasypy pomiędzy przyczółkami   c) zasypka za przyczółkami   d) stożki przy przyczółkach        m 3        63    

    6.        M - 11.03.07  Pale wiercone świdrem ciągłym (pale CFA) średnicy 600mm:   a)pale pod przyczółkiem od strony m. Ciekoty:       stal kl.  A - IIIN ( B500SP): 168kg   beton kl.C30/37: 1,4 m3                                                                                                L 1 = 4,4m     b)pale pod przyczółkiem od strony m. Św. Katarzyna:       stal kl. A - IIIN (B500SP) : 179 kg       beton kl. C30/ 37: 1,5m 3                                                                                                                                L 2 =   4,8m          m        9,2 0      

                                                                                      L   =   9,2m  

7.      M - 11.07.01  Wbicie stalowych ścianek szczelnych wysokości 4m dla  wykonania fundamentów przyczółków                                                                                      Ob. = 28,4m      m    28,4 0    

8.     Wyciągniecie stalowych ścianek  szczelnych:                                                                                               Ob. = 28,4 m    m    28,4 0    

           

