|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKTOR MULTIMEDIALNY Z EKRANEM – 1 SZT.** | |
| **Technologia wyświetlania** | DLP |
| **Rozdzielczość natywna** | 1024 x 768 (XGA) |
| **Format obrazu** | 4:3 |
| **Jasność** | Min. 3700 lm |
| **Kontrast** | 22 000:1 |
| **Wielkość rzutowanego obrazu** | 28" - 305" |
| **Złącza** | Wejście audio - 1 szt.  Wyjście audio - 1 szt.  Composite video (RCA) - 1 szt.  HDMI - 1 szt.  VGA in (D-sub) - 1 szt.  VGA out (D-sub) - 1 szt.  USB 2.0 (zasilanie) - 1 szt.  RS-232 - 1 szt.  AC in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| **Głośniki** | Tak |
| **Dodatkowe funkcje** | Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone)  Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |
| **Dołączone akcesoria** | Pilot  Kabel zasilający  Instrukcja Obsługi w języku polskim |
| **Ekran** | |
| **Typ** | ręczny |
| **Powierzchnia projekcyjna** | Biały, matowy |
| **Obramowanie** | czarne |
| **Wysokość** | Min. 172 cm |
| **Szerokość** | Min. 230 cm |
| **Proporcje obrazu‎** | 4:3 |
| **Sterowanie** | ręczne |
| **Mocowanie** | Ścienne lub sufitowe |
| **Dodatkowe funkcje** | Automatyczny system blokujący ekran  Płynne zwijanie ekranu |