**Załącznik nr 1**

…………………………………..

pieczątka wykonawcy

**OFERTA**

**dla Szkoły Podstawowej w Czarncy**

**W odpowiedzi na „zaproszenie do składania ofert” składam ofertę na zadanie pn.**

**„Remont 2 sal lekcyjnych: „Budynek B” ul. Wiśniowa 8 oraz filia w Łachowie, Łachów 75”**

 Zakres robót:

**Sala – Budynek B, ul. Wiśniowa 8**

1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami oraz rozebranie posadzki z parkietu
z listwami przypodłogowymi – 41,37 m2: (7,42 x 5,12 + (1 x 3,37)
2. Warstwy wyrównawcze grubości do 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 z gruntowaniem podłoża
i dylatacjami od ścian – 41,37 m2 (dylatacja taśmą z pianki PE długości
26,91 m).
3. Dostawa i montaż wykładziny PCW typu Tarkett z wyprofilowaniem i wywinięciem cokołu o wysokości 10 cm – 44,06 m2, w tym: podłoga 41,37 m2: (7,42 x 5,12 + (1 x 3,37) + cokół 2,69 m2: (7,42+5,12+4,04+1+3,37+5,96) x 0,1
4. Wykładzina ma spełniać następujące minimalne parametry techniczne:

- Rodzaj wykładziny: homogeniczna

- Grubość warstwy użytkowej:  2,0 mm

- Grubość całkowita:  2,0 mm

- Waga: 2800 g/m2

- Klasa ścieralności:  T

- Klasa palności: Bfl s-1

- Europejska klasyfikacja użytkowa: klasa 34 / 43

- grupa ścieralności: EN660-2 – T:<=2.00 mm3

- antypoślizgowość – DIN 51130 – R9

- kolor i faktura wykładziny zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, przy czym Zamawiający przewiduje wyłożenie wykładzin w przynajmniej 2 kolorach

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta i Wykonawcy oraz wszystkie aktualne atesty dot. zakupionej wykładziny .
2. Wymiana kratki wentylacyjnej – 1 szt.
3. Przeróbki instalacji elektrycznej z wymianą 2 łączników, 2 gniazd oraz wymiana 4 opraw elektrycznych jarzeniowych na 4 oprawy Led o mocy odpowiadającej oprawom wymienianym.
4. Częściowe zeskrobanie starych warstw malarskich, przygotowanie powierzchni pod malowanie z naprawami, przetarciem, filcowaniem, gruntowaniem oraz malowaniem:

- dwukrotnym farbą olejną lamperii ścian i ościeży – 32,29 m2,

- dwukrotnym farbami emulsyjnymi ścian i ościeży – 54,32 m2,

- dwukrotnym farbami emulsyjnymi sufitów i ościeży – 41,37 m2,

- dwukrotnym farbą olejną parapetów – 1,78 m2,

– dwukrotnym farbą olejną grzejników żeberkowych – 8,64 m2,

- dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi i ościeżnicy – 80 cm.

1. Wywóz gruzu i uporządkowanie pomieszczeń po remoncie – 1 kpl.

**Sala Nr 2 – filia w Łachowie, Łachów 75**

1. Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych z listwami – 51,33 m2: 5,9 x 8,7
2. Przygotowanie podłoża pod przyklejenie wykładziny PCW typu Tarkett z wyprofilowaniem i wywinięciem cokołu o wysokości 10 cm – 54,25 m2, w tym: podłoga 51,33 m2: 5,9 x 8,7 + cokół 2,92 m2: (5,9+8,7+5,9+8,7) x 0,1
3. Dostawa i montaż wykładziny PCW typu Tarkett z wyprofilowaniem i wywinięciem cokołu o wysokości 10 cm – 54,25 m2, w tym: podłoga 51,33 m2: 5,9 x 8,7 + cokół 2,92 m2: (5,9+8,7+5,9+8,7) x 0,1
4. Wykładzina ma spełniać następujące minimalne parametry techniczne:

- Rodzaj wykładziny: homogeniczna

- Grubość warstwy użytkowej:  2,0 mm

- Grubość całkowita:  2,0 mm

- Waga: 2800 g/m2

- Klasa ścieralności:  T

- Klasa palności: Bfl s-1

- Europejska klasyfikacja użytkowa: klasa 34 / 43

- grupa ścieralności: EN660-2 – T:<=2.00 mm3

- antypoślizgowość – DIN 51130 – R9

- kolor i faktura wykładziny zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, przy czym Zamawiający przewiduje wyłożenie wykładzin w przynajmniej 2 kolorach

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta i Wykonawcy oraz wszystkie aktualne atesty dot. zakupionej wykładziny .
2. Przeróbki instalacji elektrycznej z wymianą 2 łączników, 2 gniazd oraz wymiana 6 opraw elektrycznych (plafon) na 6 opraw Led (plafon) o mocy odpowiadającej oprawom wymienianym.
3. Częściowe zeskrobanie starych warstw malarskich, przygotowanie powierzchni pod malowanie z naprawami, przetarciem, filcowaniem, gruntowaniem oraz malowaniem:

- dwukrotnym farbą olejną lamperii ścian i ościeży – 35,04 m2,

- dwukrotnym farbami emulsyjnymi ścian i ościeży – 63,89 m2,

- dwukrotnym farbami emulsyjnymi sufitów i ościeży – 51,33 m2,

- dwukrotnym farbą olejną parapetów – 1,87 m2,

– dwukrotnym farbą olejną grzejników żeberkowych – 9,6 m2.

1. Wywóz gruzu i uporządkowanie pomieszczeń po remoncie – 1 kpl.

Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zadania zakupi i dostarczy Wykonawca.

1. Wykonawca

1.1. adres wykonawcy

1.2. NIP

1.3. regon

1.4. nr rachunku bankowego

1.5. Oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za:

**Cenę netto za wykonanie całego zadania** ............………. zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………)

**Podatek VAT** ………………zł

 **Cenę brutto za wykonanie całego zadania** ………………..…..zł

(słownie złotych ………………………………………………..)

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.

3. Termin realizacji zamówienia wykonam do dnia **27 sierpnia 2021r.**

4. Zobowiązuję się do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym, w terminach i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

5. Powyższe prace wykonam własnymi materiałami.

6. Oświadczam, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy

7. Oświadczam, że wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez „Zamawiającego”.

8. Oświadczam, że dysponuję niezbędnym sprzętem i materiałami oraz posiadam wiedzę techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia.

9. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem opracowania i pozyskałem wszelkie informacje konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.

10. Oświadczam, że udzielam **24–miesięcznej** gwarancji na wykonane zadanie, licząc od daty odbioru przez Zamawiającego. Odbiór zostanie poświadczony protokołem odbioru.

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia .

.................................................. ..........................................................................

pieczątka wykonawcy podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

..........................., dnia...........................

miejscowość

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1). [↑](#footnote-ref-1)