Załącznik nr 4b do SWZ



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


„Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, RTV i sprzętu audio dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe”



Część zamówienia nr 2: „Dostawa i montaż sprzętu audio”






2
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	Lp.
	Urządzenia
	Urządzenie
	Specyfikacja techniczna
	ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Zestaw do sali konferencyjnej
	Kamera z rejestratorem
	KAMERA IP do transmisji na żywo - 1 szt.
	Rodzaj przetwornika: CMOS
	1 kpl

	
	
	
	
	Rozdzielczość: 2560x1440
	

	
	
	
	
	Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
	

	
	
	
	
	Audio: Tak
	

	
	
	
	
	Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
	

	
	
	
	UCHWYT do montażu kamery
	1 szt.
	

	
	
	
	Dysk twardy
	Typ dysku: min. HDD
	

	
	
	
	
	Rodzaj dysku: CCTV
	

	
	
	
	
	Pojemność pamięci podręcznej: min. 64 MB
	

	
	
	
	
	Pojemność dysku: min. 1 TB
	

	
	
	
	SWITCH
	Rodzaj obudowy: Desktop
	

	
	
	
	
	Porty FastEthernet: min. 6 szt
	

	
	
	
	
	Liczba portów POE: min. 4 szt
	

	
	
	
	REJESTRATOR IP
	Prędkość nagrywania [kl/s]: 1ch 8MP@30fps / 4ch 1080P@30fps
	

	
	
	
	
	Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 12 Mpx (4K)
	

	
	
	
	
	Ilość obsługiwanych dysków: 1 szt.
	

	
	
	
	
	Złącze HDMI: min 1 szt.
	

	
	
	
	
	Ilość obsługiwanych kamer: min. 4 szt.
	

	
	
	
	
	Onvif: Tak
	

	
	
	
	OBUDOWA
	Napięcie zasilacza: 1 V
	

	
	
	
	
	Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): min. 320 x 430
	

	
	
	
	
	Przeznaczenie: Szafy RACK i Obudowy – Obudowy - CCTV
	

	
	
	
	Dodatkowe elementy zestawu rejestracji obrazu
	Okablowanie strukturalne sieciowe: 1 kpl 
	

	
	
	
	
	Okablowanie zasilające wysoko i niskonapięciowe: 1 kpl
	

	
	
	Mikser wizyjny
	liczba wejść wideo
	min. 4
	1 kpl

	
	
	
	liczba wyjścia wideo
	min. 2
	

	
	
	
	Wyjścia AuX
	min. 1
	

	
	
	
	 ilość wejść audio
	min. 2 x 3,5 mm stereo mini jack
	

	
	
	
	Wejścia wideo HDMI
	4 x HDMI typu A, 10-bitowe przełączanie HD
	

	
	
	
	
	2-kanałowe zaembedowane audio
	

	
	
	
	Video Input Re-Sync
	na wszystkich 4 wejściach HDMI
	

	
	
	
	Frame Rate i Format Converters
	na wszystkich 4 wejściach HDMI
	

	
	
	
	Wyjścia HDMI Program
	min. 1
	

	
	
	
	Porty FastEthernet:
	obsługuje 10/100/1000 BaseT do transmisji na żywo
	

	
	
	
	
	sterowania oprogramowaniem
	

	
	
	
	
	aktualizacji oprogramowania
	

	
	
	
	
	do bezpośredniego lub sieciowego połączenia z panelem
	

	
	
	
	Interfejs komputerowy
	min. 1 x USB typu C 3.1 do nagrywania z dysku zewnętrznego, wyjścia z kamery internetowej, sterowania oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania i połączenia z panelem
	

	
	
	
	Standardy wideo HD dla wejścia
	720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60
	

	
	
	
	Standardy wideo HD dla wyjścia
	1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
	

	
	
	
	Standardy wideo dla transmisji
	1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
	

	
	
	
	Próbkowanie wideo
	min. 4:2:2 YUV
	

	
	
	
	Precyzja kolorów
	min. 10-bitowa
	

	
	
	
	Rozdzielczość wejść HDMI z komputerów
	min. 1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz and 60Hz
	

	
	
	
	
	min. 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 and 60Hz
	

	
	
	
	
	min. 1920 x 1080i 50, 59.94Hz and 60Hz
	

	
	
	
	Konwersja przestrzeni barw
	Sprzętowa w czasie rzeczywistym
	

	
	
	
	Klucze upstream
	min. 1
	

	
	
	
	Klucze downstream
	min. 1
	

	
	
	
	Zaawansowane kluczowanie Chroma
	min. 1
	

	
	
	
	Klucze liniowe/Luma
	min. 2
	

	
	
	
	Klucze przejść
	Tylko DVE
	

	
	
	
	Całkowita liczba warstw
	min. 5
	

	
	
	
	Generatory wzorców
	min. 1
	

	
	
	
	Generatory kolorów
	min. 2
	

	
	
	
	DVE z obramowaniem i dodaniem cieni
	min. 1
	

	
	
	
	Interfejs
	Minimalna rozdzielczość monitora 1366 x 768
	

	
	
	
	Audio - Mikser audio
	Mikser: 6 wejść 2-kanałowch
	

	
	
	
	
	Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji „audio podąża za obrazem” dla każdego kanału
	

	
	
	
	
	osobna regulacja wzmocnienia dla każdego kanału
	

	
	
	
	
	Pomiar poziomu dźwięku i wartości szczytowej: Kompresor, bramka, ogranicznik, 6 pasm korektora parametrycznego
	

	
	
	
	
	Regulator master gain
	

	
	
	
	Audio - Wejście analogowe
	Niezbalansowane stereo
	

	
	
	
	Audio - Opóźnienie wejścia analogowego
	Maks. 8 klatek
	

	
	
	
	Audio - Impedancja wejściowa
	1.8k
	

	
	
	
	Audio - Maks. poziom wejściowy
	+6dBV
	

	
	
	
	Audio - Zasilanie podłączonych mikrofonów
	Tak - na obu wtykach mini jack 3,5mm
	

	
	
	
	Transmisja bezpośrednia na żywo
	min. z wykorzystaniem protokołu Real Time Messaging Protocol (RTMP) za pośrednictwem sieci Ethernet
	

	
	
	
	Bezpośrednie nagrywanie wideo i audio
	bezpośrednio na zewnętrzne nośniki danych
	

	
	
	
	Nagrywanie wideo
	4 x wejścia HDMI - pliki min. w formacie H.264 .mp4 do 70Mb/s z dźwiękiem AAC
	

	
	
	
	
	1 x wyjście programu w formacie H.264 .mp4
	

	
	
	
	Nagrywanie audio
	min. 6 x 2-kanałowych wejść audio nagranych jako osobne pliki .wav 24‑bit w 48KHz
	

	
	
	
	Miksowanie
	Miksowanie programu nagrane jako plik
	

	
	
	
	Format nośników danych
	min. ExFAT, HFS+
	

	
	
	
	Monitoring multiview
	1 x 10 okien, w tym możliwość lewo- i prawostronnej konfiguracji programu/podglądu, 4 wejścia HDMI, odtwarzacz multimedialny, status transmisji, status nagrywania i mierniki poziomu dźwięku
	

	
	
	
	Standard wideo multiview
	min. HD
	

	
	
	
	Odtwarzacze multimedialne
	min. 1
	

	
	
	
	Kanały
	Kanał „fill and key” dla każdego odtwarzacza multimedialnego
	

	
	
	
	Maks. liczba kadrów w puli multimediów
	min. 20
	

	
	
	
	Format kadrów w puli multimediów
	min. PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG oraz TIFF
	

	
	
	
	Panel sterowania
	Wbudowany panel sterowania. Panel sterowania oprogramowaniem z funkcją sterowania kamerą. Obsługuje opcjonalny panel sprzętowy
	

	
	
	
	Przyłącze panelu sterowania
	min. gniazda Ethernet lub USB‑C
	

	
	
	
	Oprogramowanie sterujące panelem
	bezpłatnie
	

	
	
	
	Obsługiwane systemy operacyjne
	min. Windows 10
	

	
	
	
	Zasilanie
	zewnętrzny zasilacz 12V DC - dołączony do urządzenia
	

	
	
	
	Dodatkowo zestaw kabli umożliwiający podłączenie miksera do urządzeń z jakimi może współpracować: min. 2xHDMI (Gen. 2.0) 5m, 2xHDMI (Gen. 2.0) 10m, 1 x USB typu C 3.1 typ C do USB 5m, kabel sieciowy cat. 6E 10m (RJ45), 2x kabel do połączenia miksera wizyjnego z mikserem audio
	

	
	
	Nagłośnienie-mikser audio
	Ilość kanałów
	min. 12
	1 kpl

	
	
	
	Ilość kanałów wejściowych mikrofono-liniowych
	min. 6
	

	
	
	
	Ilość kanałów stereo
	min. 4
	

	
	
	
	Ilość szyn AUX
	min. 2
	

	
	
	
	Korektor graficzny
	tak
	

	
	
	
	Zasilanie Phantom 48V
	tak
	

	
	
	
	Kompresor
	tak
	

	
	
	
	Procesor efektów
	tak
	

	
	
	
	Interface audio
	tak
	

	
	
	
	Podgrupy
	tak
	

	
	
	
	Przedwzmacniacze mikrofonowe
	tak
	

	
	
	
	W zestawie dołączone oprogramowanie DAW
	tak
	

	
	
	
	Zasilanie
	240 V, 50 / 60 Hz
	

	
	
	
	Dodatkowo - Zestaw do montażu w rack`u
	

	
	
	Nagłośnienie
	Podwójny odbiornik bezprzewodowy
	3 szt

	
	
	
	Liczba kompatybilnych systemów w każdym paśmie częstotliwości:
	 min. 12
	

	
	
	
	Transmisja: 
	Analogowa
	

	
	
	
	Typ zasilania: 
	Zewnętrzne
	

	
	
	
	Funkcje skanowania: 
	Szybkie skanowanie najlepszej wolnej częstotliwości
	

	
	
	
	Wyświetlacze odbiornika: 
	Wyświetlacze odbiornika: Diody LED
	

	
	
	
	Typ odbiornika: 
	Podwójny
	

	
	
	
	Zasięg: 
	min. do 100 m
	

	
	
	
	Charakterystyka kierunkowości: 
	Kardioidalna
	

	
	
	
	Wyjścia audio: 
	min. 1/4" i XLR
	

	
	
	
	Maksymalny poziom wyjściowy: 
	złącze XLR: min. –27 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ)
	

	
	
	
	
	złącze 6,35 mm (1/4”): min. –13 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ)
	

	
	
	
	Impedancja wyjściowa: 
	 złącze XLR - min. 200 Ω, Złącze 6.35 mm (1/4") - min. 50 Ω
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	Poziom wyjściowy audio, ref. odchylenie ±33 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz: 
	złącze XLR: min. –20.5 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ)
	

	
	
	
	
	złącze 6.35 mm (1/4"): min. –13 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ)
	

	
	
	
	Odrzucanie sygnału:
	 50 dB, typowe
	

	
	
	
	Czułość radiowa:
	105 dBm, dla SINAD 12dB, typowa
	

	
	
	
	Anteny: 
	Wewnętrzne sterowane mikroprocesorem działające w układzie różnicowym
	

	
	
	
	Zasilacz sieciowy do odbiornika
	3 szt

	
	
	
	Zasilanie:
	min. 12–15V DC, 320mA
	

	
	
	
	Standardy oszczędności energii
	Spełniający 
	

	
	
	
	Uchwyty mocujące:
	min. 2 wbudowane
	

	
	
	
	Mikrofon + Nadajnik ręczny
	2 kpl

	
	
	
	Typ mikrofonu:
	dynamiczny
	

	
	
	
	Charakterystyka przenoszenia:
	kardioida
	

	
	
	
	Pasmo przenoszenia:
	60 - 15000 Hz
	

	
	
	
	Złącze:
	XLR
	

	
	
	
	Dodatkowe wyposażenie:
	kabel XLR-XLR (min. 4.5 metra)
	

	
	
	
	
	główka do statywu
	

	
	
	
	
	redukcja gwintu
	

	
	
	
	
	torba do przechowywania mikrofonu
	

	
	
	
	Kontrolka LED:
	 statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii
	

	
	
	
	Poziom wzmocnienia sygnału:
	Regulowany 
	

	
	
	
	Zsynchronizowanie częstotliwości transmisji:
	Szybkie i łatwe 
	

	
	
	
	Baterie:
	 AA - w zestawie, min. do 14 godzin ciągłej pracy
	

	
	
	
	Zasięg transmisji:
	 min. 100 m
	

	
	
	
	Mikrofon krawatowy + nadajnik bodypack
	4 kpl

	
	
	
	Typ mikrofonu:
	Miniaturowy mikrofon przypinany
	

	
	
	
	Budowa
	Elektretowy mikrofon pojemnościowy
	

	
	
	
	Charakterystyka przenoszenia:
	Charakterystyka przenoszenia: - kardioida
	

	
	
	
	Dodatkowe wyposażenie:
	Klipsy na krawat
	

	
	
	
	
	Gąbki redukujące wiatr oraz odgłosy oddychania 
	

	
	
	
	Złącze: 
	TA4F (TQG) kompatybine ze wszystkimi nadajnikami typu bodypack
	

	
	
	
	Poziom wejściowy audio: 
	maksymalna czułość: -16 dBV maksymalnie
	

	
	
	
	
	minimalna czułość (0 dB): +10 dBV maksymalnie
	

	
	
	
	Zakres regulacji czułości: 
	min. 26 dB  
	

	
	
	
	Impedancja wejściowa:
	 1 MΩ  
	

	
	
	
	Wyjście RF nadajnika: 
	10 mW, typowo
	

	
	
	
	Masa nadajnika: 
	max. 75 g, bez baterii  
	

	
	
	
	Zasilanie: 
	2 baterie LR6 AA, 1.5 V, alkaliczne - dołączone (w zestawie)
	

	
	
	
	Żywotność ogniwa zasilającego: 
	Do 14 godzin pracy (baterie alkaliczne)
	

	
	
	
	WZMACNIACZ MOCY
	1 szt.

	
	
	
	Moc wzmacniacza:
	min. 2x200Wrms/4Ω, 2x125Wrms/8Ω
	

	
	
	
	Pasmo przenoszenia:
	min. 10Hz - 20 000Hz
	

	
	
	
	Stosunek S/N:
	>64dB
	

	
	
	
	Tłumienie przesłuchu:
	>55dB
	

	
	
	
	Zniekształcenia THD:
	<0,05%
	

	
	
	
	Wejście liniowe:
	min. 1,3V/55kΩ
	

	
	
	
	Gniazda wejściowe z tyłu urządzenia:
	min. 2xRCA i 2xJack 6,3mm
	

	
	
	
	Regulacja wzmocnienia:
	potencjometry R+L
	

	
	
	
	Wyjście głośnikowe:
	min. zaciski śrubowe, Jack 6,3mm mono i 2xSpeakon
	

	
	
	
	Zasilanie: 
	230V/50-60Hz/730VA
	

	
	
	
	Wymiary:
	możliwość montażu w szafie RACK
	

	
	
	
	GŁOŚNIK NAŚCIENNY
	4 kpl

	
	
	
	 Pasmo przenoszenia:
	55Hz - 21 000Hz
	

	
	
	
	Moc znamionowa:
	100W rms/160W max
	

	
	
	
	Impedancja:
	8Ω
	

	
	
	
	SPL (1W/1m):
	110dB
	

	
	
	
	Złącze:
	2 x Speakon
	

	
	
	
	Montaż:
	naścienny
	

	
	
	
	Kolor:
	czarny
	

	
	
	
	Dodatkowo:
	okablowanie potrzebne do połączenia głośników z wzmacniaczem
	

	
	
	
	UCHWYT NAŚCIENNY
	4 szt.

	
	
	
	Udźwig:
	min. do 20kg
	

	
	
	
	Zakres regulacji:
	min. 150° w poziomie
	

	
	
	
	
	min. 30° w pionie
	

	
	
	
	
	blokady śrubowe
	

	
	
	
	Inne:
	odległość pomiędzy trzonem a płytą montażową min. 170mm
	

	
	
	
	Wymiar płyty montażowej (naściennej): 
	min. 120x245mm, 4 otwory montażowe
	

	
	
	Szafka na urządzenia
	Ilość
	min. 1
	1 kpl

	
	
	
	Budowa
	Profesjonalna szafa rack
	

	
	
	
	Mobilność
	tak - kółka z hamulcem
	

	
	
	
	Drzwi
	tak - zamykane na zamek
	

	
	
	
	Kolor
	czarny
	

	
	
	
	Materiał
	stal
	

	
	
	
	Wymiary
	dobrane do wszystkich urządzeń, które będą przetrzymywane w Sali konferencyjnej i występujące w całym zestawieniu projektu
	

	
	
	
	Akcesoria montażowe
	dobrane do wszystkich urządzeń, które będą przetrzymywane w Sali konferencyjnej i występujące w całym zestawieniu projektu
	

	
	
	
	Zasilanie - listwa
	dobrane do wszystkich urządzeń, które będą przetrzymywane w szafie - Sali konferencyjnej i występujące w całym zestawieniu projektu
	

	
	
	
	Zasilanie
	240 V, 50 / 60 Hz
	

	
	
	
	Dodatkowo - wykonawca dokona odpowiedniego połączenia wszystkich urządzeń i części zestawów ze sobą dobierając odpowiednie kable z zakończeniami bez stosowania przejściówek i przewidzi umieszczenie tych elementów w szafie. Cały zestaw będzie obejmował mikser audio z okablowaniem, nagłośnienie: odbiorniki bezprzewodowe z okablowaniem, mikrofony z nadajnikami z okablowaniem, mikrofony krawatowe z nadajnikami z okablowaniem, wzmacniacz mocy, mikser wizyjny z okablowaniem, kable potrzebne do połączenia pozostałych elementów i urządzeń w sali.
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