Załącznik nr 4 do SWZ



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA






„Dostawa i montaż sprzętu audio dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe”
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	Lp.
	Urządzenia
	Urządzenie
	Specyfikacja techniczna
	ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Zestaw do sali konferencyjnej
	Kamera do transmisji
	KAMERA do transmisji na żywo z uchwytem - 1 kpl.
	Kamera - Kamera Rozdzielczość - 1920 x 1080 (FullHD) wyjście HDMI / SDI   Interfejs wyjścia wideo: HDMI Interfejs obiektywu: C/CS  Napięcie robocze: 12V Prądroboczy:150mAhttps: Rozmiar wykrywania: 1/2,5" Rozmiar komórki: 3,0um*3,0um Efektywne piksele: 1920*1080P Ostrość: 1200TVLine Liczba klatek na sekundę w najwyższej rozdzielczości: klatka 60FPS Metoda skanowania progresywna Typ migawki: Migawka elektroniczna Zakres dynamiki: 60dB Stosunek sygnału do szumu: 45 dB Tryb balansu bieli: Jeden balans bieli / ręczny / automatyczny Regulacja zmniejszonego odbicia: √ regulowana Zdejmowany krzyżyk: obsługuje 8 poziomych i pionowych
Możliwość regulacji koloru/szerokości linii Lustro: wsparcie w lewo i prawo/w górę iw dół Zamrożony ekran / rozmrażanie zamrożony ekran / rozmrażanie Kontrast połowy ekranu Kontrast połowy ekranu Regulowane parametry obrazu: jasność kontrast ostrość nasycenie Rozdzielczość wyjściowa: 1920*1080 P obiektyw 2,8–12 mm) zasilacz DC12V 
	1 kpl

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mikser wizyjny
	liczba wejść wideo
	min. 4
	1 kpl
	

	
	
	
	liczba wyjścia wideo
	min. 2
	
	

	
	
	
	Wyjścia AuX
	min. 1
	
	

	
	
	
	 ilość wejść audio
	min. 2 x 3,5 mm stereo mini jack
	
	

	
	
	
	Wejścia wideo HDMI
	4 x HDMI typu A, 10-bitowe przełączanie HD
	
	

	
	
	
	
	2-kanałowe zaembedowane audio
	
	

	
	
	
	Video Input Re-Sync
	na wszystkich 4 wejściach HDMI
	
	

	
	
	
	Frame Rate i Format Converters
	na wszystkich 4 wejściach HDMI
	
	

	
	
	
	Wyjścia HDMI Program
	min. 1
	
	

	
	
	
	Porty FastEthernet:
	obsługuje 10/100/1000 BaseT do transmisji na żywo
	
	

	
	
	
	
	sterowania oprogramowaniem
	
	

	
	
	
	
	aktualizacji oprogramowania
	
	

	
	
	
	
	do bezpośredniego lub sieciowego połączenia z panelem
	
	

	
	
	
	Interfejs komputerowy
	min. 1 x USB typu C 3.1 do nagrywania z dysku zewnętrznego, wyjścia z kamery internetowej, sterowania oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania i połączenia z panelem
	
	

	
	
	
	Standardy wideo HD dla wejścia
	720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60
	
	

	
	
	
	Standardy wideo HD dla wyjścia
	1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
	
	

	
	
	
	Standardy wideo dla transmisji
	1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
	
	

	
	
	
	Próbkowanie wideo
	min. 4:2:2 YUV
	
	

	
	
	
	Precyzja kolorów
	min. 10-bitowa
	
	

	
	
	
	Rozdzielczość wejść HDMI z komputerów
	min. 1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz and 60Hz
	
	

	
	
	
	
	min. 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 and 60Hz
	
	

	
	
	
	
	min. 1920 x 1080i 50, 59.94Hz and 60Hz
	
	

	
	
	
	Konwersja przestrzeni barw
	Sprzętowa w czasie rzeczywistym
	
	

	
	
	
	Klucze upstream
	min. 1
	
	

	
	
	
	Klucze downstream
	min. 1
	
	

	
	
	
	Zaawansowane kluczowanie Chroma
	min. 1
	
	

	
	
	
	Klucze liniowe/Luma
	min. 2
	
	

	
	
	
	Klucze przejść
	Tylko DVE
	
	

	
	
	
	Całkowita liczba warstw
	min. 5
	
	

	
	
	
	Generatory wzorców
	min. 1
	
	

	
	
	
	Generatory kolorów
	min. 2
	
	

	
	
	
	DVE z obramowaniem i dodaniem cieni
	min. 1
	
	

	
	
	
	Interfejs
	Minimalna rozdzielczość monitora 1366 x 768
	
	

	
	
	
	Audio - Mikser audio
	Mikser: 6 wejść 2-kanałowch
	
	

	
	
	
	
	Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji „audio podąża za obrazem” dla każdego kanału
	
	

	
	
	
	
	osobna regulacja wzmocnienia dla każdego kanału
	
	

	
	
	
	
	Pomiar poziomu dźwięku i wartości szczytowej: Kompresor, bramka, ogranicznik, 6 pasm korektora parametrycznego
	
	

	
	
	
	
	Regulator master gain
	
	

	
	
	
	Audio - Wejście analogowe
	Niezbalansowane stereo
	
	

	
	
	
	Audio - Opóźnienie wejścia analogowego
	Maks. 8 klatek
	
	

	
	
	
	Audio - Impedancja wejściowa
	1.8k
	
	

	
	
	
	Audio - Maks. poziom wejściowy
	+6dBV
	
	

	
	
	
	Audio - Zasilanie podłączonych mikrofonów
	Tak - na obu wtykach mini jack 3,5mm
	
	

	
	
	
	Transmisja bezpośrednia na żywo
	min. z wykorzystaniem protokołu Real Time Messaging Protocol (RTMP) za pośrednictwem sieci Ethernet
	
	

	
	
	
	Bezpośrednie nagrywanie wideo i audio
	bezpośrednio na zewnętrzne nośniki danych
	
	

	
	
	
	Nagrywanie wideo
	4 x wejścia HDMI - pliki min. w formacie H.264 .mp4 do 70Mb/s z dźwiękiem AAC
	
	

	
	
	
	
	1 x wyjście programu w formacie H.264 .mp4
	
	

	
	
	
	Nagrywanie audio
	min. 6 x 2-kanałowych wejść audio nagranych jako osobne pliki .wav 24‑bit w 48KHz
	
	

	
	
	
	Miksowanie
	Miksowanie programu nagrane jako plik
	
	

	
	
	
	Format nośników danych
	min. ExFAT, HFS+
	
	

	
	
	
	Monitoring multiview
	1 x 10 okien, w tym możliwość lewo- i prawostronnej konfiguracji programu/podglądu, 4 wejścia HDMI, odtwarzacz multimedialny, status transmisji, status nagrywania i mierniki poziomu dźwięku
	
	

	
	
	
	Standard wideo multiview
	min. HD
	
	

	
	
	
	Odtwarzacze multimedialne
	min. 1
	
	

	
	
	
	Kanały
	Kanał „fill and key” dla każdego odtwarzacza multimedialnego
	
	

	
	
	
	Maks. liczba kadrów w puli multimediów
	min. 20
	
	

	
	
	
	Format kadrów w puli multimediów
	min. PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG oraz TIFF
	
	

	
	
	
	Panel sterowania
	Wbudowany panel sterowania. Panel sterowania oprogramowaniem z funkcją sterowania kamerą. Obsługuje opcjonalny panel sprzętowy
	
	

	
	
	
	Przyłącze panelu sterowania
	min. gniazda Ethernet lub USB‑C
	
	

	
	
	
	Oprogramowanie sterujące panelem
	bezpłatnie
	
	

	
	
	
	Obsługiwane systemy operacyjne
	min. Windows 10
	
	

	
	
	
	Zasilanie
	zewnętrzny zasilacz 12V DC - dołączony do urządzenia
	
	

	
	
	
	Dodatkowo zestaw kabli umożliwiający podłączenie miksera do urządzeń z jakimi może współpracować: min. 2xHDMI (Gen. 2.0) 5m, 2xHDMI (Gen. 2.0) 10m, 1 x USB typu C 3.1 typ C do USB 5m, kabel sieciowy cat. 6E 10m (RJ45), 2x kabel do połączenia miksera wizyjnego z mikserem audio
	
	

	
	
	Nagłośnienie-mikser audio
	Ilość kanałów
	min. 12
	1 kpl
	

	
	
	
	Ilość kanałów wejściowych mikrofono-liniowych
	min. 4
	
	

	
	
	
	Ilość kanałów stereo
	min. 2 + wejscia USB C / kart SD
	
	

	
	
	
	Ilość wyjść
	min. 6 
	
	

	
	
	
	Korektor graficzny / Kompresor 
	tak
	
	

	
	
	
	Zasilanie Phantom 48V
	tak / właczany do kazdego kanału
	
	

	
	
	
	Tłumiki
	minimu 9 tłumików 100 mm
	
	

	
	
	
	Procesor efektów / DeEsser
	tak
	
	

	
	
	
	Interface audio
	14 x 4 dla MAC/PC
	
	

	
	
	
	Ekran
	kolorowy dodtykowy minimum 9 cali
	
	

	
	
	
	Przedwzmacniacze mikrofonowe
	4 sztuki
	
	

	
	
	
	Rejestracja
	 nagrywanie karta SD / USB 
	
	

	
	
	
	Zasilanie
	240 V, 50 / 60 Hz
	
	

	
	
	
	Dodatkowo - Zestaw do montażu w rack`u - pułka ruchoma
	
	

	
	
	Nagłośnienie
	Poczwórny odbiornik bezprzewodowy
	1 kpl
	

	
	
	
	Konfiguracja częstotliwości
	 
	
	

	
	
	
	Zakres częstotliwości
	518-542 MHz
	
	

	
	
	
	Szerokość pasma
	24 MHz
	
	

	
	
	
	Wyjścia audio: 
	zbalansowane XLR  +16dB / 0dB/-6dB i niezbalansowane 1/4 "6,3 mm Jack  +10dB / 0dB/ -6dB
	
	

	
	
	
	Pasmo przenoszenia:
	50 Hz ~ 18 kHz
	
	

	
	
	
	Dynamika
	> 106 dBA
	
	

	
	
	
	Antena
	Odłaczlna Złącze żeńskie TNC 50 Ω zapewnia polaryzację dla systemów antenowych
	
	

	
	
	
	Zasilanie:
	Zewnętrzny zasilacz impulsowy 100~240V AC
	
	

	
	
	
	Montaż obudowa:
	metalowa obudowa 19″ 1U EIA
	
	

	
	
	
	Programowanie - synchronizacja z nadajnikami
	Funkcja Auto Scan  zapewnia precyzyjną i szybką synchronizację częstotliwości nadajnika z odbiornikiem.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Wyświetlacz
	 Podświetlany  ekran LCD i elektroniczne przyciski na przednim panelu. Ekran LCD automatycznie rozjaśniający się po odebraniu sygnału, dla definicji identyfikacji  trybu „Praca” i „Czuwanie”.
	
	

	
	
	
	Mikrofon bezprzewodowy kompatybilny z odbiornikiem
	2 kpl
	

	
	
	
	Typ mikrofonu:
	pojemnościowy 
	
	

	
	
	
	Charakterystyka przenoszenia:
	kardioida
	
	

	
	
	
	Zasilanie
	dwiema bateriami AA - do 16 h pracy
	
	

	
	
	
	Włączanie:
	Cichy wyłącznik z blokadą
	
	

	
	
	
	Dynamika:
	Max 140 dB SPL
	
	

	
	
	
	Wyświetlacz:
	Panel LCD wskazujący numer grupy, kanał, kod błędu i 4 segmentowy poziom naładowania baterii
	
	

	
	
	
	Uchwyt
	Uchwyt z statywem.
	
	

	
	
	
	Mikrofon nagłowny + nadajnik bodypack kompatybilny z odbiornikiem
	2 kpl
	

	
	
	
	Typ mikrofonu:
	Nagłowny z uchwytem
	
	

	
	
	
	Budowa
	Uchwyt mikrofonu wyposażony w gęsią szyjkę z regulacją zagięcia i długości, umożliwiającą precyzyjne ustawienie kapsuły mikrofonu
	
	

	
	
	
	Charakterystyka przenoszenia:
	50-18000 Hz ±3dB
	
	

	
	
	
	Czułość
	-46 dBV ±3 dBV/Pa (0dB=1V/Pa)
	
	

	
	
	
	Złącze: 
	 mini XLR 4-pinowe z zabezpieczeniem gwintowym
	
	

	
	
	
	Kolor
	beżowy
	
	

	
	
	
	Nadajnik
	 
	
	

	
	
	
	Zakres częstotliwości
	518-542 MHz
	
	

	
	
	
	Wyświetlacz
	wyświetlacz LCD, który wyświetla informacje dotyczące działania urządzenia
	
	

	
	
	
	Funkcje
	Przycisk wyciszania, czułość wejściowa, moc wyjściowa programowalne
	
	

	
	
	
	Zasilania
	dwiema bateriami AA - do 16 h pracy
	
	

	
	
	
	Złącze wejściowe
	4-stykowe mini XLR
	
	

	
	
	
	Moc wyjściowa RF
	10 mW / 50 mW przełączalne
	
	

	
	
	
	WZMACNIACZ MOCY
	1 szt.
	

	
	
	
	Moc wzmacniacza:
	min. 2x500 W ( 4 - 8 Ohm )
	
	

	
	
	
	Pasmo przenoszenia:
	20 - 20000 Hz
	
	

	
	
	
	Tłumienie przesłuchu:
	>95dB
	
	

	
	
	
	Zniekształcenia THD:
	>55dB
	
	

	
	
	
	Wejście :
	Jack 6,3 mm, XLR ( 3 stykowe )
	
	

	
	
	
	Gniazda wejściowe z tyłu urządzenia:
	2x Speakon
	
	

	
	
	
	Zasilanie: 
	230V/50-60Hz/730VA
	
	

	
	
	
	Wymiary:
	możliwość montażu w szafie RACK
	
	

	
	
	
	GŁOŚNIK NAŚCIENNY
	4 kpl
	

	
	
	
	 Pasmo przenoszenia:
	75Hz - 20 000Hz
	
	

	
	
	
	Moc znamionowa:
	200W RMS
	
	

	
	
	
	Impedancja:
	8Ω
	
	

	
	
	
	SPL (1W/1m):
	114 dB SPL
	
	

	
	
	
	Specyfikacja techniczna
	4 x 4” głośnik nikotynowy 2 x 2 ‘ głośnik wysoko tonowy
	
	

	
	
	
	Kąt pokrycia ( H x V )
	120° x 30°
	
	

	
	
	
	Montaż:
	naścienny
	
	

	
	
	
	Kolor:
	biały
	
	

	
	
	
	Wymiary maksymalne
	145 x 68 x 160 mm,  waga minimum 7 kg.
	
	

	
	
	
	Dodatkowo:
	 Niezbędne  okablowanie potrzebne do połączenia głośników z wzmacniaczem
	
	

	
	
	
	UCHWYT NAŚCIENNY
	4 kpl
	

	
	
	
	Dedykowany uchwyt
	Dedykowany uchwyt naścienny z regulacją w poziomie 45 stopni oraz pionie 10 stopni
	
	

	
	
	SZAFA NA URZĄDZENIA
	SZAFA RACK
	1 kpl
	

	
	
	
	Wielkość
	Minimum 15-U
	
	

	
	
	
	Drzwi
	tak - zamykane na zamek
	
	

	
	
	
	Kolor
	czarny
	
	

	
	
	
	Materiał
	stal
	
	

	
	
	
	Wymiary
	dobrane do wszystkich urządzeń, które będą przetrzymywane w Sali konferencyjnej i występujące w całym zestawieniu projektu
	
	

	
	
	
	Akcesoria montażowe
	dobrane do wszystkich urządzeń, które będą przetrzymywane w Sali konferencyjnej i występujące w całym zestawieniu projektu
	
	

	
	
	
	Zasilanie - listwa
	dobrane do wszystkich urządzeń, które będą przetrzymywane w szafie - Sali konferencyjnej i występujące w całym zestawieniu projektu
	
	

	
	
	
	Zasilanie
	240 V, 50 / 60 Hz
	
	

	
	
	
	Dodatkowo - wykonawca dokona odpowiedniego połączenia wszystkich urządzeń i części zestawów ze sobą dobierając odpowiednie kable z zakończeniami bez stosowania przejściówek i przewidzi umieszczenie tych elementów w szafie. Cały zestaw będzie obejmował mikser audio z okablowaniem, nagłośnienie: odbiorniki bezprzewodowe z okablowaniem, mikrofony z nadajnikami z okablowaniem, mikrofony nagłowne  z nadajnikami  bodypack, wzmacniacz mocy, mikser wizyjny z okablowaniem, kable potrzebne do połączenia pozostałych elementów i urządzeń w sali.
	 
	








RZUT SALI KONFERENCYJNEJ
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