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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1
„Dostawa i montaż  pompy ciepła dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej                w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe””


	Lp.
	Urządzenie
	Ilość
	jm
	Specyfikacja

	1.
	SZKOLENIOWA POMP  CIEPŁA  (ściana)  
	1
	szt
	- maksymalna moc grzewcza 16,117 kW (w warunkach A7W35)
- masa nie większa niż  210 kg 
- przeznaczenie: ogrzewanie/chłodzenie i podgrzewanie ciepłej wody 
- typ pompy: monoblok
- wymiary nie mniejsze niż [cm]: 116,6x59,5x140
- rodzaj i ilość czynnika chłodniczego [kg]: R290/2,2 kg
- moc grzewcza [kW]/COP (otoczenie +7, woda 35 stC): 16,117/4,640
- moc grzewcza [kW]/COP (otoczenie +2, woda 35 stC): 13,500/3,790
- COP przy A-10/W35: 2,977
- zakres regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej [°C]: 20-60
- maksymalna temperatura CO [°C]: 60
- poziom mocy akustycznej [db]: 63
- wyposażenie: moduł internetowy wi-fi, pompa obiegowa, moduł    łagodnego rozruchu, licznik energii elektrycznej




Wszystkie urządzenia  muszą posiadać:
- obowiązujące normy, certyfikaty, atesty ((o ile dotyczy)
- instrukcje obsługi
- gwarancję 
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