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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 2

„Dostawa zgrzewarek  dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe””

	Lp.
	Urządzenie
	Ilość
	jm
	Specyfikacja

	1.
	ZGRZEWARKA ELEKTROOPOROWA
	3
	kpl
	•Urządzenie na stałe zamontowane w metalowej skrzyni transportowej, która chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem, piaskiem i deszczem, a także gwarantuje wygodny transport urządzenia;
• Przewód zasilający i przewody wyjściowe do kształtki o długości;
• Funkcji aktywnego chłodzenia;
• Intuicyjna klawiatura;
• Prosty i przejrzysty sposób obsługi programu sterującego zgrzewarki;
•Generator kodów kreskowych; 
• Bezprzewodowy czytnik kodów;
• Automatyczna kompensacja czasu zgrzewania w zależności od temperatury otoczenia;
• System pomiaru temperatury transformatora, chroniący zgrzewarkę przed przegrzaniem;
• Porty USB i kabel USB;
• Wymiary nie większe niż 56x35x32cm (+/- 2 cm);
• Waga nie większa niż 22 kg;
• Napięcie wyjściowe 8V-48V


	2.
	ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA
	3
	kpl
	• Przeznaczona do zgrzewania doczołowego rur i kształtek PE, PP, PB i PVDF;
• Kompaktowy i składany stelaż: łatwy transport;
• Zdejmowalny element grzejny;
• Walizka narzędziowa;
• Rama roboczo-transportowa;
•Frez elektryczny;
•Komplet mocujących szczęk podstawowych prawych i lewych Ø 160 mm;
•Nakładki na rurę Ø 160 mm,
•Komplet redukcji dla średnic 40, 50, 63, 75, 90, 110 i 125 mm;
• narzędzia montażowe;
• średnica rury:
    Ø 40 - 110 mm (SDR 41 - 7.25)
    Ø 40 - 140 mm (SDR 41 - 11)
    Ø 40 - 160 mm (SDR 41 - 17.6)
• Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem maszyny i wypadnięciem narzędzia z zadanej pozycji;
•Precyzyjne ustawienie siły zgrzewu;
•Stabilność zwiększona o 40 % przy jednoczesnym zoptymalizowaniu rozkładu sił;
•Możliwość zamocowania wszystkich kształtek dostępnych w instalacjach sanitarnych
• Wymiary nie mniejsze niż : 100x100x40cm;  
• Waga nie większa niż 35 kg;
• Waga zestawu nie większa niż : 55 kg;
• Moc elementu grzewczego nie mniejsza niż: 800 W;
• Moc urządzenia do frezowania: 1050 W


	3.
	ZGRZEWARKI POLIFUZYJNE
	6 
	kpl
	• Zgrzewanie polifuzyjne rur PP, PE, PB;
• Elektroniczna regulacja temperatury w zakresie 180-290°;
• Elementy grzejne pokryte wysokiej jakości powłoką, zapobiegającą przyklejaniu się tworzywa
• Stalowa skrzynka , podstawa;
• Walizka metalowa;
• Kamienie grzewcze 3 szt. 20, 25, 32 mm;
• Moc - 800W;
• Zasilanie - 230V;
• Waga nie większa niż 5,5kg;
• Stojak, klucze sześciokątne




Wszystkie urządzenia  muszą posiadać:
- obowiązujące normy, certyfikaty, atesty ((o ile dotyczy)
- instrukcje obsługi
- gwarancję 
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