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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 4 


„Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe”



	Lp.
	Urządzenie
	liczba
	jednostka
	specyfikacja
	Zdjęcie poglądowe

	1.
	STÓŁ SPAWALNICZY 
	6
	kpl
	•Wbudowany w stół filtr i wentylator;
• Przeznaczenie stołu do dymów spawalniczych i pyłów po szlifierskich;
•Odciąg poprzez ruszt dolny oraz tylną ściankę odciągową; 
•Automatyczny mechanizm oczyszczania filtra;
•Pow. filtra nie mniejsza niż 50 m2 ;
•Skuteczność filtracji M klasa; 
•Wysuwane szuflady na pył;
•Wymiary nie mniejsze niż (mm)- 1380 x 1005 x 920;
•Min. szerokość rusztu roboczego stołu 1350 mm, maks. 1500mm;
•Filtry wstępne, jak i główne posiadają wysuwane szuflady na pył;
•Moc silnika nie mniejsza niż  2,2 kW;
•Wydajność nie mniejsza niż 2500 m3/h;
•Materiały:
-obudowa: malowany epoksydem
- kratka robocza: stal ocynkowana
•Kółka w zestawie;
•Zasilanie: 400 V;
•Ddodatkowe wyposażenie: uchwyt pod imadło, filtr hepa, ścianka boczna uchylna, ścianka tylna odciągowa, tłumik hałasu, oświetlenie
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	2.
	SPAWARKA + uchwyt spawalniczy MIG/MAG
	6
	kpl
	•Półautomat spawalniczy  na kółkach;
•Tryb pracy: MAG synergiczny,  MIG/MAG manualny lub MMA;
• 4-rolkowy podajnik drutu;
•Urządzenie przystosowane do spawania drutem ze szpul 5 i 15 kg; 
•Półka na butlę gazową;
•Chłodzenie gazowe;
•Zakres prądu spawania: nie mniejszy niż od 20- 300A;
• Zasilanie [V]: 3x400V;
•Masa do 50 kg;
•Sprawność minimum 88%
•Pamięć programów spawania z przyciskami szybkiego wyboru;
• w komplecie uchwyt spawalniczy MIG/MAG kompatybilny do spawarki                  ( posiadający wszystkie niezbędne elementy umożliwiające natychmiastową pracę)
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	3.
	PROSTOWNIK DO SPAWANIA metodą TIG + uchwyt spawalniczy TIG
	6 
	kpl
	•Tryb pracy: TIG stali lub stali nierdzewnej oraz elektrodą otuloną MMA;
•Zakres prądu spawania nie mniejszy niż: 10-200A
•Zasilane prądem:230 V 
•Ustawianie wartości parametru za pomocą jednego pokrętła wielofunkcyjnego
•Puls DC od 0,5 do 200 Hz
•Dla spawania metodą MMA regulowane funkcje HotStart i ArcForce 
•Uchwyt  spawalniczy TIG: kompatybilny do spawarki ( posiadający wszystkie niezbędne elementy umożliwiające natychmiastową pracę)
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	4.
	REDUKTOR z oszczędaczem
	6 
	kpl
	• Wielostopniowy reduktor z przepływomierzem w postaci  rotametru i wbudowanym oszczędzaczem gazu;
•Możliwość pracy przy ciśnieniu wlotowym 200 bar;
• Korpus z mosiądzu;
• Wbudowany zawór bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu w przypadku wzrostu ciśnienia;
• Zakres ciśnień roboczych; 05- 6 bar;
• Maksymalny przepływ 0-25 l/min;
•Końcówka węża 6,3 mm
• Gwint nakrętki na wlocie (W 21,8x1/14”)i króćca na wyjściu (G ¼);
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	5.
	ZESTAW DO LUTOWANIA TWARDEGO (wózek z kółkami, ze stelażem na butle oraz osprzęt)
	6
	kpl
	• Zestaw przewoźny: wózek wraz z konstrukcją do mocowania butli;
•Węże  do tlenu i propanu-butanu ;
• Butla tlenowa 200 bar 5l;
• Butla propanowo-butanowa o pojemności 5 kg gazu;
• Palnik;
• Reduktor do tlenu ;
• Bezpiecznik suchy przyreduktorowy do tlenu;
• Bezpiecznik suchy przyreduktorowy do propanu;
• Reduktor do propanu-butanu;
• Redukcja;
• Bezpieczniki z trzema zabezpieczeniami: wkładka porowata, zawór zwrotny, zawór termiczny
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	6.
	KURTYNA SPAWALNICZA
	22
	sztuki
	•Rozmiar; 200x 140 cm;
•Materiał: trudnoplany;
•Grubość nie mniejsza niż 0,4 mm;
•Kolor: czerwony;
•Wzmocnione krawędzie na szerokości 50 mm;
•Wtopione plastikowe oczka na górnej krawędzi;
•Po bokach zatrzaski;
•Haczyki do zawieszenia
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	7.
	Wąż spawalniczy do acetylenu
	12 
	mb
	• Fi 9mm
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	8.
	Opaska zaciskowa ślimakowa
	12
	szt
	• Typ: ślimakowa 12/22
• Metalowa
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	9.
	Ostrzałka do elementów wolframowych
	1
	szt
	•Urządzenie do ostrzenia elektrod wolfranowych ;
•Ostrzenie od 1,0 do 4,0 mm ;
• Kąt ostrzenia od 15 do 180°;
• Otwór do ustawiania głębokości;
• Ostrzenie elektrod o długości od 15 mm;
• Wbudowany wymienny filtr pyłu;
•3 tory szlifowania na jednej tarczy;
• Prędkość obrotowa tarczy regulowana 8000-32 000 obr/min;
• Moc: nie mniejsza niż 850 W;
• Zasilanie: 230V;
• Urządzenie dostarczane jest w walizce, z uchwytem elektrody wolframowej i zaciskami na średnicę 1,6; 2,4 i 3,2 mm, oraz kompletem kluczy potrzebnych przy konserwacji szlifierki
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	10.
	Inwertorowa przecinarka plazmowa
	1 
	kpl
	• Urządzenie do cięcia metalu za pomocą plazmy powietrznej;
• Zakres prądu cięcia: 20-70  A;
• Masa: nie większa niż 25 kg;
• Zajarzenie łuku plazmowego bez udziału HF;
• Regulator ciśnienia powietrza  z manometrem z przodu urządzenia;
• W komplecie uchwyt plazmowy długości minimum 6 m , przewód masowy i zestaw startowy części zamiennych
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	11.
	STOŁEK WARSZTATOWY
	6 
	szt
	•regulowana wysokość za pomocą podnośnika pneumatycznego;
•Przystosowane do trudnych warunków warsztatowych;
•Siedzisko i oparcie: lakierowana sklejka drewniana;
•Podstawa: stal lakierowana proszkowo
•Średnica siedziska nie mniejsza niż 40cm;
•Średnica podstawy: 64 cm;
•Masa nie większa niż : 5,50 kg.
•Wysokość siedziska/całkowita: 39-52 cm
•krzesło musi posiadać atest trudnopalności lakieru;
• kółka
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Wszystkie urządzenia  muszą posiadać:
- obowiązujące normy, certyfikaty, atesty ((o ile dotyczy)
- instrukcje obsługi
- gwarancję 
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