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	Lp.
	Urządzenie
	liczba
	jednostka
	specyfikacja
	Poglądowe zdjęcie

	1.
	Profesjonalny wózek narzędziowy minimum 214 elementów, 6 szuflad

	6
	szt.
	• materiał: stal;

 • na 4 kółkach z PCV z łożyskami kulkowymi, w tym dwa skrętne;

•  blokada przed samoczynnym wysunięciem szuflady;

• blokada szafki przed przesuwaniem;

• liczba wysuwanych szuflad: 6  szt.;

• min. Wymiary: 760x460x910mm;

• prowadnice szuflad z mechanizmem kulkowym;
• wzmocniony blat z ABS;

• zamknięcie szafki na klucz, w zestawie min. 2 kluczyki

• osłony narożników

Przykładowe wyposażenie szuflad:
• zestaw kluczy płasko-oczkowych;

•zestaw kluczy oczkowych;

• zestaw końcówek wkrętakowych;

•zestaw nasadek z adapterami;

• zestaw nasadek ¼”, adapter, adapter bitów, przedłużki, przegub, pokrętło, pokrętło do nasadek, grzechotka, bity;

• zestaw narzędzi z grzechotką ½’ (nasadki, grzechotka, pokrętło, przedłużka, przegub);

• zestaw różnych szczypiec;

•zestaw narzędzi z grzechotką 3/8” ( adaptery, przedłużka, grzechotka, nasadki);

• zestaw wkrętaków PH;
• zestaw śrubokrętów płaskich;

•Zestaw wkrętaków 1000 V, testery napięcia;

• motki, przecinaki, punktaki;

• zestaw wkrętaków, kluczy HEX i torex
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	2.
	Profesjonalne stoły warsztatowe 

	16
	szt.
	·  przenośny

·  metalowy stelaż z blachy o grubości minimum 1,5mm, 

·  blat roboczy  drewnianyo grubości minimum 36mm, 

·  długość x szerokość x wysokość minimum : 1400 mm x 600mm  x  840 mm  (+/- 10mm)
·  waga minimum 34 kg
· nośność min. 300 kg
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	3.
	Szafa na narzędzia 

	10


	szt.
	· blacha stalowa  malowana proszkowo

· szerokość x wysokość x głębokość minimum: 195cm x 100cm x 43cm (+/- 5cm)
· drzwi dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami, 

· zamek z 2 kompletami kluczy

· 4 półki przestawne o nośności 100kg 

· Nośność:500 kg
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	4.
	Imadło  ślusarskie Obrotowe z kowadłem  Bulldog 200 mm
	5
	szt. 
	· żeliwne

· podstawa obrotowa

· hartowane stalowe szczęki

· kowadło do podbijania

· szerokość szczęk 200mm
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	5.
	Imadło do rur 1/8”- 2”
	4
	szt.
	· Imadło z żeliwa ciągliwego  dużej wytrzymałości

· śruba z gwintem trapezowym 

· szczęki z utwardzanej stali 
· korpus odchylny
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	6.
	Pilnik
	6
	zestaw
	· zestaw 5szt pilników: płaski, trójkątny, kwadratowy, półokrągły i okrągły;
· długość grotu 250mm;
· rękojeść z tworzywa sztucznego;
· w etui
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	7.
	Młotek ślusarski

	6
	szt. 
	· waga 1kg

· obuch wykonany z wytrzymałej  stali, prostokątny z trójkątnym zrębem,

· z trzonkiem 30cm ,

· trzonek z miękkim uchwytem, z tworzywa 
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	8.
	Nożyce do rur z tworzyw sztucznych
	12
	szt.
	· Ostrze ze stali stopowej;
· do rur z tworzyw np.PVC PP, PE,PEX/AL;
· korpus ze stopu aluminium;

· ilość kółek tnących  1

· nóż tnący ze stali nierdzewnej  o twardości 54-58 HRC
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	9.
	Obcinak krążkowy do rur z tworzyw sztucznych 
	2
	szt. 
	· do rur miedzianych, mosiężnych ze stali nierdzewnej o średnicy 6-38mm grubości do 2mm

·  łożyskowane igiełkowo kółko tnące i rolki prowadzące

· regulacja jedną ręką 

· wysuwany gratownik 
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	10.


	Szczypce i klucz w jednym narzędziu

	6
	szt.
	· Długość całkowita: 300 mm

· Szczypce: fosforanowana, szara

· Główka: polerowana

·  Rękojeść: z wielokomponentowymi nasadkami

· Maksymalna średnica śruby: 2 1/2 cal

· Maksymalna średnica śruby: 68 mm

· Ilość pozycji regulacji: 22

· Grubość szczęk szczypiec w najwęższym punkcie (B1): 9,5 mm

· Grubość szczęk szczypiec w najszerszym punkcie (B2): 9,5 mm

· Grubość główki szczypiec w najszerszym punkcie (B3): 15 mm

·  Waga nie większa niż : 650 g

·  Wymiary: 305 x 68 x 1 mm (+/- 5)
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	11.
	Obcinak do rur 

	6
	szt. 
	· do cienkościennych rur miedzianych, rur ze stali nierdzewnej, cienkościennych rur stalowych, aluminiowych, mosiężnych, max 35 mm;
  precyzyjne cięcie rur 

  płynna regulacja zakresu cięcia 

  korpus wykonany z aluminium 

  rolki prowadzące 

·  dodatkowe kółko tnące
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	12.
	Gratownik
	6
	szt. 
	· do rur miedzianych, plastikowych, polisetrowych 

· minimum 4-40mm

· dwustronne polerowane ostrza
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	13.
	 Kalibrator z gratownikiem 
	6
	szt. 
	· do rur Ø16mm,Ø20mm, Ø25mm

· ostrza wewnętrzne i zewnętrzne

· rury PE-RT/Al/PE-RT, rury PEX-Al-PEX
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	14.
	Zestaw kluczy nastawnych 3 szt.
	6
	kpl. 
	· klucze 8",10",12"
· ze stali, chromowana powierzchnia

· trwałe oznaczenie rozmiaru klucza

· rączka powlekana z  otworem  do powieszenia na wieszaku
· ergonomiczny uchwyt
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	15.
	Klucze płasko- oczkowe 6-32mm
	6
	kpl.
	· ze stali chromowo –wanadowej,

· 12-kątna końcówka klucza 
· odporne na odkształcenia
· wymiary mm: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 30,32 

· zapakowane w etui oraz pudełko
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	16.
	Piła kabłąkowa do metalu
	6
	szt.
	· Ergonomiczna rękojeść wykonana z tworzywa
· Ostrze z hartowanymi zębami

· Stalowy profil odporny na korozję
· Możliwość ustawienia brzeszczota pod kątem 45° oraz 90°
	

	17.
	Zaciskarka do złączek
	1
	kpl
	· zasilenie akumulatorowe 18V
· Zaciskanie: od ∅12 do 110 mm
· Siła zacisku: 32 kN
· Wytrzymałość baterii: ( cały dzień pracy na jednym ładowaniu) 
· Temperatura pracy: -10 - 60ºC
· Maksymalne obsługiwane średnice dla profili:
    M - do 54 mm

    SV (V) - do 110 mm

    TH - do 63 mm

    U - do 110 mm

    G - do 63 mm
· W komplecie: zestaw szczęk zaciskowych TH 16-20-26 mm, ładowarka, walizka
· 
	

	18.
	Zaciskarka złączek rur  PEX
	6
	szt
	· Teleskopowe rękojeści umożliwiające wydłużenie
· siła zaciskania 40 kN
· 4 matryce typ matryc TH
· rozmiary matryc: 16 mm, 20 mm, 26 mm oraz 32 mm
· długość 580 – 760 mm
· praktyczna walizka


	

	19.
	Zaciskarka do rur z automatycznym powrotem
	1
	
	· Automatyczne wyłączanie; automatyczne ryglowanie cęgów zaciskowych
· Połączenia zaciskowe Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"
· Napięcie znamionowe wynosi 230 V,  pojemność akumulatora  3.2Ah
· Wytrzymała przekładnia planetarna
· Mimośrodowa pompa tłokowa i zwarty wysokowydajny system hydrauliczny
· Bezpieczny wyłącznik impulsowy
· Walizka


	


Wszystkie urządzenia  muszą posiadać:

- obowiązujące normy, certyfikaty, atesty ((o ile dotyczy)

- instrukcje obsługi

- gwarancję 

