[image: ]
	
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 2 


„Dostawa urządzeń spawalniczych dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe”



	Lp.
	Urządzenie
	liczba
	jednostka
	specyfikacja
	Zdjęcie poglądowe

	1.
	Pozycjoner 
	6
	szt
	· konwencjonalny pozycjoner spawalniczy 
· nośność 100 kg
· prędkość obrotowa 0,1-6 obr./min
· średnica płyty roboczej 300 mm
· kąt pochylenia 130°
· płynna regulacja prędkości obrotowej
· pochylenie maualne
· zailanie 230V
· ręczna regulacja prędkości obrotowej
· kompaktowa konstrukcja ułatwiajaca obsługę 
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	2.
	Spawarka TIG AC/DC (ze ster. Nożnym) wraz z uchytem spawalniczym
	6
	kpl
	· inwertorowi prostownik spawalniczy do spawania metodą TIG w osłonie argonu aluminium ( prądem TIG AC) lub ze stali  i stali nierdzwnej (prądem TIG DC) lub elektrodą  otuloną MMA
· zasilanie 230 V
· Zakres prądu spawania: TIG (10-200 A) MMA (10-160 A)
· Średnica elektrod: 1,6-3,25 mm
· Masa: 9 kg
· Urządzenie dostosowane do współpracy ze zdalnym sterowaniem nożnym
· Uchwyt spawalniczy pasujący do prostownika
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	3.
	Przecinarka taśmowa z chłodzeniem
	1
	szt
	· Półautomatyczna przecinarka do ciecia profili stalowych z hydrauliczną kontrolą opadania ramienia tnącego
· Ramię żrliwne redukujące wibracje
· Koła żeliwne napinające i napędzające taśmę tnącą
· Ręczne podnoszenie ramienia przecinarki 
· Samoczynne opadanie ramienia tnącego
· Regulacja prędkości opadania
· Imadło o rozstawie 210 mm szybkomocujące
· Możliwość cięcia pod kątem 0°-45°-60°
· Stalow podstawa z pojemnikiem na płyn chłodzący
· Wbudowany układ chłodząco-smaujacy z elektryczna pompą
· Moc silnika 0,75 kW
· Waga nie wieksza niż 160 kg
· Prędkość przesuwu taśmy 40/80m/min
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	4.
	Stół do cięcia plazmą
	1
	szt
	· Ręczny stół do cięcia
· Stół do krojenia z pojemnikami na wodę
· Komora dystrybucji powietrza
· Profil w siatce tnącej 30x6mm
· Złącze uziemiające na zewnątrz stołu
· Maksymalne obciążenie stołu: blacha stalowa czarna o grubości 25 mm
· Siatka: 2100 x 1100 mm 
· Standardowa odległość siatki 114 mm
· Wysokość nie miejsza niż: 912 mm
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