Załącznik Nr 1 do ZS CKR.DD-26-6/2022

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO TOWARU**

**Zadanie 1. – Narzędzia hydrauliczne.**

1. Zgrzewarka kielichowa polifuzyjna do rur pp – 6 sztuk:

- matryce grzewcze o średnicach 16mm, 20mm, 25mm, 32mm,

- matryce pokryte powłoką teflonową,

- dwie grzałki zapewniające dwustopniowe nagrzewanie,

- regulator temperatury z termostatem od 50 do 300 stopni C,

- moc min. 1000 W.

1. Zaciskarka do złączek – 6 sztuk:

-zasilanie elektryczne 230V,

- szczęki do zaciskania pex o średnicach 16mm, 20mm,25mm,

- szczęki do zaciskania złączek miedzianych 15mm, 18mm, 22mm, 28mm,

- szczęki do zaciskania złączek stali nierdzewnej INOX 15mm, 18mm, 22mm, 28mm.

Jakość zaciskarek nie gorsza niż nożyc firmy REMS.

1. Nożyce do cięcia rur typu pp, pex-al-pex, pcv-u – 6 sztuk:

- wykonane z aluminium,

- posiadające dwustronną podporę dla rury oraz dwustronne prowadzenie ostrza,

- średnica ciętych rur od 16 mm do 42mm,

- możliwość cięcia rur cienkościennych,

Jakość nożyc nie gorsza niż nożyc firmy REMS.

**Zadanie 2 – Pozostałe narzędzia.**

1. Imadło ślusarskie obrotowe – 6 sztuk:

- Szerokość szczęk min 180 mm,

- możliwość mocowania rur i prętów,

- wkładki szczękowe z poziomą i pionową pryzmą,

- wymienne wkładki szczękowe.

1. Imadło do rur hydrauliczne – 3 sztuki:

- typ pionier,

- konstrukcja ze stali z podestem stabilizującym,

- odchylane imadło,

- zakres od 3/8 cala do 2 cali.

1. Wiertarka elektryczna – 6 sztuk:

- uchwyt sds+,

- moc silnika min. 1500W,

- z udarem,

- możliwość wiercenia w metalu, betonie, drewnie.

1. Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa – 6 kompletów:

- 2 akumulatory typu Li – ion,

- stacja ładowania,

- zestaw bitów.

1. Szlifierka kątowa – 6 sztuk:

- 125 mm,

- możliwość regulacji obrotów,

- moc min. 900W,

- zasilanie sieciowe 230V,

- gwint wrzeciona M14,

- klucz, osłona, dodatkowa rękojeść.

1. Statyw do wiertarki – 6 sztuk:

- możliwość zmiany położenia zamocowanej wiertarki w pionie

- uniwersalne mocowanie wiertarki,

- możliwość regulacji głębokości wiercenia,

- otwory do montażu wiertarki w blacie stołu roboczego,

- możliwość pracy głowicy statywu pod kątem od 0 – 90 stopni,

- maksymalna wysokość pracy 400mm.

**Urządzenia fabrycznie nowe.**

**Serwis gwarancyjny.**