Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza polowego przyczepianego.
2. Wymagania jakie musi spełniać oferowany opryskiwacz:
1) Opryskiwacz fabrycznie nowy, rok produkcji 2023/2024;
2) Homologacja europejska lub dokument równoważny;
3) Instrukcja obsługi w języku polskim;
4) Zbiornik główny o pojemności 2 000l - 2 500l;
5) Zbiornik czystej wody do płukania;
6) Zbiornik czystej wody do mycia rąk;
7) Płuczki wirowe zbiornika głównego;
8) Suchy wskaźnik cieczy;
9) Rozwadniacz eżektorowy do 40l;
10) Pompa membranowo-tłokowa;
11) Elektrozawór sterowany elektrycznie z kabiny ciągnika;
12) Belka niezależna z wychyleniem, sterowana hydraulicznie do 21 m;
13) Belka składana w pozycji transportowej poziomo do boku, z redukcją do drugiej szerokości roboczej 21/15 m;
14) Podnoszenie belki do 2,5 m z amortyzacją mechaniczną;
15) Układ stabilizacji wahadłowy z amortyzacją mechaniczną;
16) Układ cieczowy: stal kwasoodporna 1/2”, rozpylacze co 50 cm;
17) 5 sekcji układu cieczowego;
18) Głowice 3-pozycyjne z rozpylaczami;
19) Koła 9,5x44”;
20) Oś z rozstawem kół 1,5-2,0 m;
21) 2-obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy;
22) [bookmark: _GoBack]Oświetlenie nocne belki LED .
