**PRZEDMIAR ROBÓT**

1. KNR 4-01 0702/05 (analogia) – Odbicie pasów tynków wewnętrznych - Skucie cokolików z płytek ceramicznych – (mb) - 8,00mb

2. KNR-W 4-01 0708/02 (analogia) - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych – Uzupełnienie ubytków po skuciu cokołów – (mb) - 8,00mb

3. NNRNKB 202 1134-02 - Gruntowanie boków zjazdu dla niepełnosprawnych - powierzchnie pionowe – (m2) – 6,00m2

4. KNNR 2/802/6 - Gładź gipsowa polimerowa jednowarstwowa na ścianach – Szpachlowanie boków zjazdu dla niepełnosprawnych – (m2) – 6,00m2

5. KNNR-W 3 0808-03 - Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. pow. 8 m2 – (m2) – (38,00mb x 2,90mb) + (5,20mb x 2,20mb) + (4,60mb X 2,15mb) = 131,53m2

6. NNRNKB 202 1134/2 - Gruntowanie podłoży, preparatem na bazie żywicy z piaskiem kwarcowym do podłoży niechłonnych – (m2) - (38,00mb x 2,90mb) + (5,20mb x 2,20mb) + (4,60mb X 2,15mb) = 131,53m2

7. KNR-W 2-02 1105-01 - Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko – (m2) - (38,00mb x 2,90mb) + (5,20mb x 2,20mb) + (4,60mb X 2,15mb) = 131,53m2

8. KNR-W 2-02 1105-02 - Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - Krotność = 3 – (m2) - (38,00mb x 2,90mb) + (5,20mb x 2,20mb) + (4,60mb X 2,15mb) = 131,53m2

9. KNR 2-02 1112-05 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV, bez warstwy izolacyjnej, gr.2mm, rulonowe, bezkierunkowe, ścieralność 1 grupa wraz z wywinięciem cokolika na 10cm – (m2) - (38,20mb x 3,10mb) + (5,40mb x 2,40mb) + (4,80mb X 2,35mb) = 142,66m2

10. KNR 2-02 1112-09 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych – (m2) - (38,20mb x 3,10mb) + (5,40mb x 2,40mb) + (4,80mb X 2,35mb) = 142,66m2

11. KNR 4-01 0108/09 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km – (m3) – 1,0m3

12. KNR 4-01 0108/10 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km- 4km – (m3) – 1,0m3