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[bookmark: _Hlk39821237]Piec konwekcyjno parowy 
· Wymiary zewnętrzne 867 x 775 x 808 (S x G x W)
· Moc 11,1 kW, zasilanie 400 V, 3+ N
· Pojemność 6 pojemników GN 1/1, lub 12 pojemników GN 1/2.
· Urządzenie całkowicie wyprodukowane z AISI304
· Wytwornica pary bojler, możliwość ustawienia 11 poziomów wilgotności
· Dokładna kontrola wilgotności w komorze pieca poprzez Lambda sondę
· Sterowanie - ekran cyfrowym 
· Port USB
· Sonda rdzenia (możliwość fabrycznej zmiany do sondy sześciopunktowej)
· Fabrycznie wbudowany, kompletny system mycia komory 
· SkyClean: Automatyczny, wbudowany system samoczyszczenia z 4 automatycznymi cyklami (krótki, średni, intensywny, płukanie) oraz zintegrowanym odkamienianiem generatora pary
· Zintegrowana funkcja odkamieniania bojlera podczas cyklu mycia
· Możliwość programowania100 programów w 4 krokach 
· 5 prędkości wentylatora (od 300 do 1500 obrotów / min.)
· Zakresy temperatur gotowania od 25° C do 300º C
· Cykl konwekcyjny (25 – 300 ºC), 
· Cykl gotowania w parze (101 – 130 ºC)
· Cykl konwekcyjno-parowy (25 – 300 ºC)
· Specjalne tryby gotowania: gotowanie z obniżoną mocą, Eco-delta, gotowanie niskotemperaturowe, program regeneracji
· Możliwość podłączenia i oprogramowania w systemu optymalizacji zużycia energii
· IPX5
· Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE
· Projekt skoncentrowany na człowieku, z czterogwiazdkową certyfikacją ergonomii i używalności instytutu ERGOCERT
· Uchwyt w kształcie skrzydła o ergonomicznym projekcie oraz otwieranie bez użycia rąk za pomocą łokcia, co ułatwia manewrowanie tacami (projekt zarejestrowany w Europejskiej Organizacji Patentowej - EPO).
· Potrójne szklone drzwi z termoszkła, z 2 szybami wewnętrznymi na zawiasach dla łatwego czyszczenia oraz podwójna linia oświetlenia LED. 
· Bezszwowa higieniczna komora wewnętrzna z wszystkimi zaokrąglonymi narożami dla łatwego czyszczenia. 
· Bojler z 316L AISI chroniący przed korozją.
· Funkcja ograniczonej mocy
· Produkt certyfikowany poprzez Energy Star 2.0

Okap przyścienny 1600x900x550 mm
· Materiał wykonania stal nierdzewna
· Wymiary 1600x900x550 mm
Wilk do mięsa 
· Napięcie nie mniejsze niż 230V.
· Sitka w komplecie. 
· Moc elektryczna 1.1 kW.
Patelnia elektryczna uchylna 
· Materiał wykonania stal nierdzewna
· Pojemność 37L
· Moc grzewcza 6,5kW
· Zasilanie 400V
· Wymiary 700x600x850 mm
Okap przyścienny 2200x900x550 mm
· Materiał wykonania stal nierdzewna
· Wymiary 2200x900x550 mm
Stół z basenem 1 komorowym 1000x700x850 mm 
· Materiał wykonania stal nierdzewna.
· Wymiary 1000x700x850 mm.
· Ilość komór: 1
Stół ze zlewem 2 komorowym i półką 1000x600x850 mm
· Materiał wykonania stal nierdzewna.
· Wymiary 1000x600x850 mm.
· Ilość komór: 2
Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 
· Materiał wykonania stal nierdzewna.
· Wymiary 800x600x1800mm
· Rodzaj drzwi: suwane
Stół centralny przelotowy z drzwiami suwanymi 
· Materiał wykonania stal nierdzewna.
· Wymiary 1200x700x850mm
· Rodzaj drzwi: suwane
Miska kuchenna
· Materiał wykonania stal nierdzewna.
· Minimum trzy różne pojemności.(4L,5L,6L)
Szafka ze stali nierdzewnej 
· Materiał wykonania stal nierdzewna. 
· Wymiary nie mniej niż 865mmx770mmx707mm
Pojemnik ze stali nierdzewnej 
· Materiał wykonania stal nierdzewna. 
· Wymiary GN1/1




