Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania

zamówień w MPDM Sp. z o.o. w Mławie,

których wartość nie przekracza kwoty

170 000 zł netto

OFERTA
…………………………………………………………..

Nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………

NIP

……………………………………………………..

REGON

……………………………………………………..

Adres e-mail

……………………………………………………..

…………………………………………………….

jeśli Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą proszę dodatkowo wskazać: 

adres zamieszkania i PESEL/

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia 

Zakup i dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg, w tym pługów odśnieżnych i posypywarek.

Przedmiot dostawy obejmuje: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg, tj. pługów odśnieżnych oraz posypywarek przeznaczonych do współpracy z posiadanymi pojazdami i maszynami, z podziałem na części:
Zakup obejmuje:

1) Część I: Pług odśnieżny przeznaczony do ciągnika Zetor Proxima 8441:
· fabrycznie nowy,

· pług o zmiennej geometrii umożliwiający ustawienie go w 3 pozycjach roboczych: dziobowa, łyżka, klasyczna (prawostronna lub lewostronna),

· odkładnica metalowa zakończona u dołu lemieszem gumowym, z zabezpieczeniem sprężynowym,

· światła obrysowe,

· mocowanie na TUZ,

· zasilanie z hydrauliki ciągnika.

                          Parametry pracy:   

· szerokość odśnieżna funkcja czołowa min. 2,40 m

· szerokość odśnieżna przy kącie 300 (prawa/lewa) min. 2,30 m

· szerokość odśnieżna w funkcji łyżki min. 2,20 m

· waga: min. 450 kg.

2) Część II: Pług odśnieżny przeznaczony do koparko-ładowarki JCB 4CX:

· fabrycznie nowy,

· pług o zmiennej geometrii umożliwiający ustawienie go w 3 pozycjach roboczych: dziobowa, łyżka, klasyczna (prawostronna lub lewostronna),

· odkładnica metalowa zakończona u dołu lemieszem gumowym, z zabezpieczeniem sprężynowym,

· światła obrysowe,

· mocowanie na TUZ,

· zasilanie z hydrauliki koparko-ładowarki.
                           Parametry pracy:   

· szerokość odśnieżna funkcja czołowa min. 2,80 m

· szerokość odśnieżna przy kącie 300 (prawa/lewa) min. 2,70 m

· szerokość odśnieżna w funkcji łyżki min. 2,50 m

· waga: min. 450 kg.

3) Część III: Posypywarka:
· fabrycznie nowa,

· bez układu solankowego,

· pojemność zbiornika – 6m3
· Konstrukcja – wykonanie ze stali, śrutowana, zabezpieczona antykorozyjnie,

· Napęd elementów roboczych poprzez własny układ hydrauliczny zasilany silnikiem spalinowym, umieszczonym w tyle posypywarki,

· Wyposażenie w podajnik taśmowy o szerokości min. 500 mm

· Konstrukcja przystosowana do montażu na nośniku skrzyniowym,

· Przeznaczona do posypywania różnymi środkami uszorstniającymi ze szczególnym uwzględnieniem piasku oraz mieszanek solno-piaskowych,

· Napędzana niezależnym silnikiem wysokoprężnym o mocy około 10 Km

· Wlew paliwa usytuowany z tyłu piaskarki umożliwiający łatwy dostęp podczas tankowania,

· Wyposażenie we wziernik poziomu paliwa umieszczony na tylnej ścianie posypywarki w sposób umożliwiający łatwy odczyt poziomu paliwa,

· Sterowanie przez elektryczny pulpit sterujący umieszczony w kabinie samochodu ciężarowego, umożliwiający:

· Włącznie/wyłączanie silnika spalinowego, układów hydraulicznych, 

· Zmianę szerokości sypania w zakresie 2-12 m

· Regulację ilości rozsypywanego materiału,

· Regulację kierunku rozsypywania (asymetria), siłownik w budowie z tworzywa sztucznego, odporny na działanie trudnych warunków zewnętrznych,

· Załączanie sygnalizacji ostrzegawczej i reflektora pracy nocnej,
· Talerz rozsypujący oraz łopatki ze stali nierdzewnej, łopatki wymienne rozłączne (śruby),

· Drabinka,

· Diodowy reflektor roboczy oraz diodowa lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym lub czerwonym,
· Krata nasypowa dwudzielna spełniająca funkcje zabezpieczające przed przedostawaniem się materiału o nadmiernych gabarytach oraz zapewniająca pełne bezpieczeństwo operatora. Prześwit oczek wynosi 50 mm,

· Pokrowiec ochronny (zamocowany na specjalnych stelażach) wykonany z wysokogatunkowego polietylenu zabezpieczający materiał rozsypywany przed działaniem czynników zewnętrznych z możliwością szybkiego i łatwego zakrywania i odkrywania bez konieczności wchodzenia na urządzenie,

· Wymiary montażowe posypywarki: długość min 4000 mm, szerokość min 1900 mm.

4) Część IV: Posypywarka przeznaczona do ciągnika Zetor Proxima 8441:

· Fabrycznie nowa,

· Szerokość pracy 180 cm,

· Pojemność zasobnika 1000 l,

· Waga 500 kg,

· Mechanizm samozaładowczy, umożliwiający szybkie napełnianie zasobnika,

· Napęd hydrauliczny,

· Precyzyjna regulacja ilości rozsypywanego materiału,

· Szerokość sypania 1,8 m,

· Solidna konstrukcja stalowa zabezpieczona powłoka antykorozyjną,

· Montaż na pełnym TUZ,

· Napęd hydrauliczny,

· Ustawienie dozowania za pomocą regulacji prędkości wałka dozującego i otwarcia szczeliny wysypowej,

· Przekładnia łańcuchowa,

· System do samozaładunku z dwoma siłownikami,

· Wałek rozbrylający.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji dostawy:

· sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad,

· dostawa do siedziby Zamawiającego: Uniszki Cegielnia 30, 06-500 Mława,

· transport, rozładunek po stronie Wykonawcy,

· uruchomienie i sprawdzenie prawidłowego działania,

· instrukcja obsługi w języku polskim,

· karta gwarancyjna,

· dokumentacja techniczna,

· wykaz podstawowych części eksploatacyjnych,
· gwarancja:  36 miesięcy,

· zapewnienie serwisu gwarancyjnego,

· dostępność części zamiennych i eksploatacyjnych,

Zamawiający wymaga złożenia oferty obejmującej całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
[image: image1.emf]Lp. Przedmiot zamówienia J.M VAT [%] Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto PLN

VAT Wartość brutto

1

Pług odśnieżny do ciągnika 

Zetor Proxima

szt. 23 1,00

2

Pług odśnieżny do koparko-

ładowarki JCB 4CX

szt. 23 1,00

3

Posypywarka o pojemności 

zbiornika 6m3

szt. 23 1,00

4

Posypywarka do ciągnika 

Zetor Proxima pojemnośc 

zasobnika 1000 l

szt. 23 1,00

RAZEM 


za:

cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT: ….......... %

podatek VAT ........................................................zł

cenę brutto ………………………………………………………zł (słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………)

2. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym:

- termin wykonania zamówienia* .............................................................................

- termin płatności* ................................................................................................

- warunki gwarancji* .............................................................................................

- inne warunki realizacji zamówienia* ......................................................................
3. Oświadczenia:

1) oświadczam, że mój status VAT to: czynny/ zwolniony/ niezarejestrowany* (*Niepotrzebne skreślić).

2) oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz akceptuję warunki w nim zawarte;

3) oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

4) oświadczam, że wypełniłem /jeśli dotyczy/ obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

5) oświadczam, że zapoznałam (em) się z informacją dla Wykonawców o przetwarzaniu danych osobowych oraz o obowiązkach Administratora danych, którym jest Prezes Zarządu MPDM Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, przy ul. Warszawskiej 25A, wynikających z art. 13 rozporządzenia RODO oraz o moich prawach wynikających z art. 15 rozporządzenia RODO. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych do celów niniejszego postępowania oraz na usunięcie tych danych po okresie trwania i realizacji umowy.

.................................................................................

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej

* wypełnić właściwe

