
Znak sprawy: 1/07/ZO/2026                         Jarosław, dnia 13.08.2026 r.

				-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: 	przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 
[bookmark: _Hlk202180662]Sukcesywną dostawę oleju napędowego do maksymalnej ilości wg Przedmiotu Zamówienia odpowiadającego Normie PN-EN 590+A1:2017-06  i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r.(Dz.U. z 2015 r. ; poz.1680) środkiem transportu Dostawcy do siedziby Zamawiającego oraz Placówek Terenowych w miejscowościach:
1. Lubaczów ul. Techniczna – zbiornik naziemny wraz z obsługą wydawania paliwa.
2. Ustianowa Górna 98 B – zbiornik naziemny wraz  z obsługą wydawania paliwa

Działając na podstawie art. 135  ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r., poz. 793 tj ) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

1. Prosimy o informację, jaki jest sposób rozładunku paliwa do zbiornika dla poniższych dwóch lokalizacji:
Lubaczów ul. Techniczna – zbiornik naziemny wraz z obsługą wydawania paliwa.
Ustianowa Górna 98 B – zbiornik naziemny wraz  z obsługą wydawania paliwa
Jeżeli tam jest pompa klienta zamontowana na zbiorniku (która wciąga produkt z cysterny do zbiornika) to pomiar układem wydawczym cysterny nie będzie możliwy i uwzględnianie w rozliczeniu dostawy wydruków z cysterny nie jest możliwe.
Odpowiedź:
Zbiorniki w podanych lokalizacjach nie posiadają własnej pompy pobierającej paliwo z cysterny.
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