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1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową ogrodzenia zewnętrznego.
Nazwa zadania: Budowa ogrodzenia terenu od strony głównego wjazdu
Kategoria obiektu: Ogrodzenia (Konstrukcje towarzyszące)
1.2. Zakres robót objętych STWiORB
Planowanym efektem rzeczowym inwestycji będzie ogrodzenie od strony głównego wjazdu o łącznej długości ok. 180 m wraz z furtką i bramą. Planowany zakres rzeczowy inwestycji:
· Dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
· Roboty rozbiórkowe istniejących elementów będących w linii ogrodzenia oraz wycięcie -żywopłotu,
· Roboty ziemne (wytyczenie geodezyjne, zabezpieczenie, wykop pod słupki, osadzenie słupków),
· Montaż przęseł panelowych, bramy i furtki oraz podmurówki z prefabrykatów betonowych.
1.3. Określenia podstawowe
· Ogrodzenie – element budowlany wydzielający teren prywatny od przestrzeni publicznej lub sąsiednich działek.
· Cokół (podmurówka) – dolna, betonowa część ogrodzenia, monolityczna lub prefabrykowana.
· Przęsło – gotowy lub montowany na miejscu element wypełniający przestrzeń między słupkami.

2. Materiały
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą posiadać certyfikaty zgodności, atesty higieniczne lub deklaracje właściwości użytkowych (CE / znak budowlany B).
2.1. Beton i stal
· Beton konstrukcyjny: Do zalewania słupków i fundamentów należy stosować beton klasy minimum C16/20 (dawny B20). W przypadku przygotowywania betonu na budowie, proporcje składników muszą zapewniać wymaganą klasę wytrzymałości.
· Zbrojenie (jeśli wymagane): Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (np. B500SP) dla głównych prętów oraz A-I dla strzemion.
2.2. Elementy ogrodzeniowe
· Słupki metalowe: Profilowane, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Grubość ścianki min. 2,0 mm. Słupki muszą być wyposażone w daszki PVC lub metalowe zapobiegające dostawaniu się wody do wnętrza oraz w zestawy łączników montażowych.  Wymiary 70 x 70 mm wys. 200 cm,  RAL 9005
· Przęsła / Panele: Panele zgrzewane z drutu o średnicy min. 4,0 mm (lub 5,0 mm), ocynkowane i malowane proszkowo. Alternatywnie: przęsła profilowe/żaluzyjne według rysunku wykonawczego. Rama o profilu kwadratowym minimum 40 x 40 mm, tralki o profilu kwadratowym min 18 x 18 mm, Szerokość 200 cm, wysokość minimum 110 cm oraz maksimum 130 cm., RAL 9005
· Podmurówka prefabrykowana: betonowe wibrowane, zbrojone, o wysokości minimum 20, maksimum 30 cm, montowane w dedykowanych łącznikach.
2.3. Bramy i furtki
· Wyposażone w kompletne systemy zawiasów regulowanych, zamki, wkładki patentowe oraz rygle w kolorze bramy. 
· Brama dwuskrzydłowa (jeśli dotyczy): Rama o profilu kwadratowym 40 x 40 mm, tralki o profilu kwadratowym 18 x 18 mm, Szerokość 400 cm, wysokość min 140 cm , maksimum 170 cm, ral 9005 ocynkowana i malowana proszkowo,
· Furtka: rama o profilu kwadratowym 40 x 40 mm, tralki o profilu kwadratowym 18 x 18 mm szerokość 90 cm, wysokość minimum 140 cm , maksimum 170 cm, ral 9005 ocynkowana i malowana proszkowo. 

3. Sprzęt i Transport
3.1. Sprzęt do realizacji robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego technicznie:
· Wiertnica glebowa (ręczna lub mechaniczna) do wykonywania otworów pod słupki.
· Betoniarka (w przypadku przygotowywania betonu na miejscu).
· Spawarka (jeśli technologia montażu wymaga spawania – miejsca spawane muszą być bezwzględnie zabezpieczone podkładem cynkowym i farbą nawierzchniową).
· Narzędzia pomiarowe: niwelator, poziomica, pion sznurowy, taśma miernicza.
3.2. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dopasowanymi do gabarytu materiałów w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym, porysowaniem powłoki lakierniczej oraz odkształceniem.

4. Wykonanie Robót
4.1. Prace przygotowawcze i ziemne
1. Wytyczenie: Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia linii ogrodzenia oraz miejsc montażu słupków naciągowych, narożnych, bramowych i pośrednich.
2. Wykopy: Wykopy pod słupki należy wykonać na głębokość poniżej strefy przemarzania gruntu (II strefa minimum 1 m )Średnica otworu min. 30 cm.
4.2. Montaż słupków i betonowanie
1. Słupki należy ustawić w osi ogrodzenia, zachowując idealny pion oraz równą wysokość góry słupków (kontrolowaną niwelatorem lub sznurem traserskim).
2. Rozstaw słupków musi być ściśle dostosowany do szerokości paneli/przęseł z uwzględnieniem luzów montażowych i tolerancji uchwytów (zwykle szerokość panela + 2-3 cm).
3. Otwory należy zalać betonem C16/20, zagęszczając go poprzez sztychowanie, aby wyeliminować pęcherze powietrza.
4. Przerwa technologiczna: Montaż przęseł można rozpocząć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości montażowej (minimum 3–5 dni przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).
4.3. Montaż podmurówki i przęseł
1. Montaż łączników betonowych i prefabrykatów na sucho lub na zaprawie (zależnie od systemu). Podmurówka nie może dotykać bezpośrednio stalowych słupków (zachować dylatację).
2. Montaż przęseł do słupków za pomocą dedykowanych obejm (pośrednich, narożnych, startowych) lub spinek. Śruby montażowe powinny być wyposażone w nakrętki zrywalne (zabezpieczenie przed demontażem przez osoby trzecie).
4.4. Montaż bramy i furtki
1. Słupki bramy i furtki muszą być zabetonowane ze szczególną starannością (często wymagają szerszego fundamentu lub stopy połączonej zbrojeniem z fundamentem sąsiednim).
2. Skrzydła bramy i furtki należy zawiesić na zawiasach regulowanych, ustawiając równe szczeliny obwodowe oraz sprawdzając płynność otwierania/zamykania.





5. Kontrola Jakości Robót
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego na czas trwania inwestycji
5.1. Badania w trakcie robót
Kontroli podlegają w szczególności:
· Zgodność geometrii i usytuowania ogrodzenia z planem zagospodarowania działki.
· Głębokość wykopów pod słupki.
· Pionowość słupków (dopuszczalne odchylenie od pionu: 2 mm na 1 m wysokości słupka).
· Liniowość ogrodzenia (odchylenie od linii prostej max 10 mm na długości 20 m).
· Jakość powłok antykorozyjnych (brak zarysowań, odprysków, ognisk rdzy).
· Jakość wbudowanych materiałów

6. Obmiar Robót
Jednostkami obmiarowymi dla robót ogrodzeniowych są:
· 1 m (metr bieżący) – dla kompletnego ogrodzenia (słupki + podmurówka + przęsła).
· 1 kpl. (komplet) – dla bramy wjazdowej oraz furtki (wraz ze słupkami i osprzętem).

7. Odbiór Robót
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi temu podlegają:
· Wytyczenie 
· Głębokość i przygotowanie otworów/wykopów pod fundamenty.
· Zbrojenie (jeśli występuje) przed zalaniem betonem.




7.2. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wizualnej i technicznej gotowego obiektu. Podczas odbioru sprawdza się:
· Stabilność całego ogrodzenia oraz poszczególnych słupków.
· Płynność działania bramy i furtki (otwieranie bez zacięć, poprawne ryglowanie zamków).
· Estetykę wykonania (brak widocznych zacieków z betonu na elementach stalowych, brak uszkodzeń mechanicznych).
W przypadku stwierdzenia wad (np. porysowana powłoka lakiernicza, brak pionu), Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym w protokole odbioru.

8. Podstawa Płatności
Płatność dokonywana  jest na podstawie zawartej umowy.

9. Przepisy Związane i Normy
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wysokości ogrodzeń i konieczności zgłoszenia – powyżej 2,20 m).
· PN-EN 1992 (Eurokod 2): Projektowanie konstrukcji z betonu.
· PN-EN 10223: Druty i wyroby z drutu na ogrodzenia.
· Instrukcje montażu producenta wybranego systemu ogrodzeniowego.

