ZAŁĄCZNIK Nr 2 


W Z Ó R

OZNAKOWANIA INSTALACJI, URZĄDZEŃ LUB POMIESZCZEŃ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST
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* Tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w zwiazku z brakiem mozliwosci trwalego umieszczenia oznakowania na
instalacii




Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący sposób: 

a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości, 

b) b) oznakowanie powinno składać się z dwóch części: 

· części górnej (h1 = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle, 

· części dolnej (h2 = 60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny, 

c) jeśli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski". 
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