Załącznik nr1 do zaproszenia

Szczegółowy opis zamówienia

Świadczenie ciągłej usługi dezynfekcyjnej na przejściach granicznych w powiecie bialskim w 2015r.

Dezynfekcji będą podlegały koła samochodów wjeżdżających do kraju oraz obuwie kierowców, pasażerów i podróżnych na przejściach drogowych i kolejowym osobowym.

Usługa obejmuje położenie mat dezynfekcyjnych, ich utrzymanie w stanie spełniającym swoją rolę:

1. ciągłe nasączanie środkiem dezynfekcyjnym skutecznym na wirusa afrykańskiego pomoru świń (certyfikat potwierdzający) a w okresie zimy uzupełnionym o środki przeciw zamarzaniu,

2. maty dezynfekcyjne skutecznie nasączone we wszystkie dni w roku i 24 godz./dobę,

3. wymianę ich w razie zużycia,

4. prowadzenie dokumentacji wykonywanych czynności oraz nadzoru ze strony wykonawcy.

I. Przejście graniczne Terespol-Brześć (kolejowe)

 - 2 maty dezynfekcyjne uniwersalne o wymiarach 120cm x 200cm i grubości 2 cm.

II. Przejście graniczne Terespol-Brześć (drogowe)

 - brodzik ze stali nierdzewnej o wymiarach 300cmx500cm w, którym położone są 2

 maty dezynfekcyjne uniwersalne o wymiarach240cmx400cm.

 - 2 maty uniwersalne o wymiarach 120cm x 200cm i grubości 2 cm.

III. Przejście graniczne Sławatycze-Domaczewo (drogowe)

 - brodzik ze stali nierdzewnej o wymiarach 300cmx500cm w, którym położone są 2

 maty dezynfekcyjne uniwersalne o wymiarach 240cmx400cm.

 - 2 maty uniwersalne o wymiarach 120cm x 200cm i grubości 2 cm.

IV. Terminal Koroszczyn - Przejście graniczne Kukuryki - Kozłowicze (drogowe)

 - brodzik ze stali nierdzewnej o wymiarach 300cmx500cm w, którym położone są

 2 maty dezynfekcyjne uniwersalne o wymiarach240cmx400cm.

 - 1 mata uniwersalna o wymiarach 120cm x 200cm i grubości 2 cm.

Dodatkowy opis brodzika

Brodzik do dezynfekcji kół pojazdów:

* wymiary brodzika przeznaczonego do ruchu pojazdów 300cm x 500cm
* brodzik wykonany w całości ze stali nierdzewnej wysokiej jakości
* brodzik posiada boki wysokości 15cm (ograniczające rozchlapywanie preparatu) przy najazdach wysokości 6cm.
* brodzik wyposażony jest w trwale gumowe najazdy, wysokości 7 cm.
* do brodzika wkłada się maty dezynfekcyjne przejazdowe, dzięki czemu płyn nie przedostaje się do środowiska, jest łatwy do wymiany.
* dodatkowe możliwe wyposażenie:
* znak informacyjny ( ograniczenie prędkości do 5km, lub próg zwalniający)
* słupki ostrzegawcze kol. czarno - żółty umieszczone na rogach, ewentualnie również na bokach brodzika przejazdowego
* brodzik po zamontowaniu jest konstrukcją samonośną, wymaga jednak zamontowania do podłoża najazdów ( kołki rozporowe metalowe).
* brodzik posiada korek spustowy umożliwiający spuszczenie płynu i zanieczyszczeń.