**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Pojazd musi być przystosowany do:

 a) eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

 b) jazdy po drogach twardych i gruntowych,

 c) przechowywania na wolnym powietrzu,

d) mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

2. Pojazd musi posiadać homologację.

1. Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd był zarejestrowany.
3. Zamawiający wymaga, aby w cenie oferty wliczony był pakiet ubezpieczenia na 12 miesięcy OC+AC+NW
4. Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania
i obsługi pojazdu.
5. Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.
6. Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.
7. Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.
8. Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
9. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.
10. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
11. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
12. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (należy wypełnić)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagany przez Zamawiającego parametr** | **J. m.** | **Wartość** | **Spełnia/nie spełnia lub podać wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Rodzaj silnika  | - | Silnik Diesla, spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6 | Spełnia/nie spełnia |
| 2. | Moc maksymalna (zgodnie z danymi zawartymi w homologacji) | KM | min. 130 | ………..KM |
| 3. | Prędkość maksymalna | km/h | min. 180 | ………..km/h |
| 4. | Rozstaw osi | mm | min. 1400 | ………..mm |
| 5. | Pojemność silnika | cm3 | min. 1600  | ………..cm3 |
| 6. | Długość całkowita pojazdu  | mm | min. 4500 | ………..mm |
| 7. | Pojemność zbiornika paliwa. W trakcie odbioru pojazdu wskaźnik ilości paliwa nie może wskazywać „rezerwy”. | dm3 | min. 50 | ………..dm3 |
| 8. | Pojemność przestrzeni bagażowej wersja 5/7 miejscowa  | l | min 500/400  | ………..l |
| 9.  | Średnie zużycie paliwa  | l/100 km | max 6 l/100 km | ………..l/100 km |
| 10. | Skrzynia biegów manualna, z niemniej niż 6 biegami do przodu | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 11. | Wspomaganie układu kierowniczego | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 12. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 13. | Czujnik parkowania | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 14. | Regulacja kolumny kierowniczej: góra – dół(płaszczyzna pionowa), przód – tył (osiowo) | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 15. | Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra – dół) oraz fotela dysponenta (co najmniej przód – tył), regulacja foteli przednich w zakresie co najmniej pochylenia oparcia | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 16. | Poduszki gazowe co najmniej dla kierowcy i dysponenta, poduszki powietrzne boczne co najmniej dla kierowcy i dysponenta | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 17. | ABS | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 18. | System stabilizacji toru jazdy | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 19. | Światła przeciwmgłowe przednie (posiadające homologację), wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 20. | Radioodtwarzacz CD wraz z minimum 2 głośnikami | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 21. | Centralny zamek sterowany pilotem | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 22. | Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu wraz z dwoma pilotami do centralnego zamka | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 23. | Oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 24. | Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 25. | Szyba tylna podgrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 26. | Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 27. | Zderzaki w kolorze nadwozia | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 28. | Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie) | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 29. | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym  | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 30. | Aluminiowe felgi | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 31. | Pojazd kategorii M1o nadwoziu zamkniętym | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 32. | Rodzaj nadwozia SUV | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 33. | Para drzwi bocznych skrzydłowych po każdej stronie pojazdu. Drzwi tylne otwierane do góry. Wszystkie drzwi przeszklone. | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 34. | Relingi dachowe | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 35. | Rok produkcji |  | 2016 | Spełnia/nie spełnia |
| 36. | Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu 7 osób | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 37. | Przyjmuje się umowny podział przestrzeni pasażerskiej na przedział I (pierwszy rząd siedzeń), II (drugi rząd siedzeń), oraz III rząd siedzeń | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 38. | System nawigacji satelitarnej z obsługą w j. polskim | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
| 39. | Okres gwarancji na podzespoły samochodu | -  | Minimum 6 lat | Spełnia/nie spełnia |
| 40.  | Okres gwarancji na perforację blachy karoserii | -  | Minimum 12 lat | Spełnia/nie spełnia |

……………………… ………………………………………….

Pieczątka wykonawcy podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej