{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":290,"n_cols":12,"rows_kept":290,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,4,11],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,5,16,6],[15,7,16,7],[15,8,16,8],[15,9,16,9],[15,10,16,10],[15,11,16,11],[18,0,18,3],[20,0,20,11],[22,0,22,11],[24,0,24,11],[27,7,27,11],[28,7,28,11],[31,0,32,11],[33,1,33,7],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[34,1,34,7],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[35,1,35,7],[35,8,35,9],[35,10,35,11],[36,1,36,7],[36,8,36,9],[36,10,36,11],[37,1,37,7],[37,8,37,9],[37,10,37,11],[38,1,38,7],[38,8,38,9],[38,10,38,11],[39,1,39,7],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[40,1,40,7],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,1,41,7],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,1,42,7],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[43,1,43,7],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[44,1,44,7],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[45,1,45,7],[45,8,45,9],[45,10,45,11],[46,1,46,7],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[47,1,47,7],[47,8,47,9],[47,10,47,11],[50,7,50,11],[51,7,51,11],[54,0,54,11],[55,1,55,7],[55,8,55,9],[55,10,55,11],[56,1,56,7],[56,8,56,9],[56,10,56,11],[57,1,57,7],[57,8,57,9],[57,10,57,11],[58,1,58,7],[58,8,58,9],[58,10,58,11],[59,1,59,7],[59,8,59,9],[59,10,59,11],[60,1,60,7],[60,8,60,9],[60,10,60,11],[61,1,61,7],[61,8,61,9],[61,10,61,11],[62,1,62,7],[62,8,62,9],[62,10,62,11],[63,1,63,7],[63,8,63,9],[63,10,63,11],[64,1,64,7],[64,8,64,9],[64,10,64,11],[65,1,65,7],[65,8,65,9],[65,10,65,11],[66,1,66,7],[66,8,66,9],[66,10,66,11],[67,1,67,7],[67,8,67,9],[67,10,67,11],[68,1,68,7],[68,8,68,9],[68,10,68,11],[69,1,69,7],[69,8,69,9],[69,10,69,11],[70,1,70,7],[70,8,70,9],[70,10,70,11],[71,1,71,7],[71,8,71,9],[71,10,71,11],[72,1,72,7],[72,8,72,9],[72,10,72,11],[73,1,73,7],[73,8,73,9],[73,10,73,11],[74,1,74,7],[74,8,74,9],[74,10,74,11],[77,7,77,11],[78,7,78,11],[81,0,81,11],[82,1,82,7],[82,8,82,9],[82,10,82,11],[83,1,83,7],[83,8,83,9],[83,10,83,11],[84,1,84,7],[84,8,84,9],[84,10,84,11],[85,1,85,7],[85,8,85,9],[85,10,85,11],[86,1,86,7],[86,8,86,9],[86,10,86,11],[87,1,87,7],[87,8,87,9],[87,10,87,11],[88,1,88,7],[88,8,88,9],[88,10,88,11],[91,7,91,11],[92,7,92,11],[95,0,95,11],[96,1,96,7],[96,8,96,9],[96,10,96,11],[97,1,97,7],[97,8,97,9],[97,10,97,11],[98,1,98,7],[98,8,98,9],[98,10,98,11],[99,1,99,7],[99,8,99,9],[99,10,99,11],[100,1,100,7],[100,8,100,9],[100,10,100,11],[101,1,101,7],[101,8,101,9],[101,10,101,11],[102,1,102,7],[102,8,102,9],[102,10,102,11],[103,1,103,7],[103,8,103,9],[103,10,103,11],[104,1,104,7],[104,8,104,9],[104,10,104,11],[105,1,105,7],[105,8,105,9],[105,10,105,11],[106,1,106,7],[106,8,106,9],[106,10,106,11],[107,1,107,7],[107,8,107,9],[107,10,107,11],[108,1,108,7],[108,8,108,9],[108,10,108,11],[109,1,109,7],[109,8,109,9],[109,10,109,11],[112,7,112,11],[113,7,113,11],[116,0,116,11],[117,1,117,7],[117,8,117,9],[117,10,117,11],[118,1,118,7],[118,8,118,9],[118,10,118,11],[119,1,119,7],[119,8,119,9],[119,10,119,11],[120,1,120,7],[120,8,120,9],[120,10,120,11],[121,1,121,7],[121,8,121,9],[121,10,121,11],[122,1,122,7],[122,8,122,9],[122,10,122,11],[123,1,123,7],[123,8,123,9],[123,10,123,11],[124,1,124,7],[124,8,124,9],[124,10,124,11],[125,1,125,7],[125,8,125,9],[125,10,125,11],[126,1,126,7],[126,8,126,9],[126,10,126,11],[127,1,127,7],[127,8,127,9],[127,10,127,11],[128,1,128,7],[128,8,128,9],[128,10,128,11],[129,1,129,7],[129,8,129,9],[129,10,129,11],[130,1,130,7],[130,8,130,9],[130,10,130,11],[131,1,131,7],[131,8,131,9],[131,10,131,11],[132,1,132,7],[132,8,132,9],[132,10,132,11],[133,1,133,7],[133,8,133,9],[133,10,133,11],[134,1,134,7],[134,8,134,9],[134,10,134,11],[135,1,135,7],[135,8,135,9],[135,10,135,11],[136,1,136,7],[136,8,136,9],[136,10,136,11],[137,1,137,7],[137,8,137,9],[137,10,137,11],[138,1,138,7],[138,8,138,9],[138,10,138,11],[139,1,139,7],[139,8,139,9],[139,10,139,11],[140,1,140,7],[140,8,140,9],[140,10,140,11],[141,1,141,7],[141,8,141,9],[141,10,141,11],[142,1,142,7],[142,8,142,9],[142,10,142,11],[143,1,143,7],[143,8,143,9],[143,10,143,11],[144,1,144,7],[144,8,144,9],[144,10,144,11],[145,1,145,7],[145,8,145,9],[145,10,145,11],[146,1,146,7],[146,8,146,9],[146,10,146,11],[147,1,147,7],[147,8,147,9],[147,10,147,11],[148,1,148,7],[148,8,148,9],[148,10,148,11],[149,1,149,7],[149,8,149,9],[149,10,149,11],[150,1,150,7],[150,8,150,9],[150,10,150,11],[151,1,151,7],[151,8,151,9],[151,10,151,11],[154,7,154,11],[155,7,155,11],[158,0,158,11],[159,1,159,7],[159,8,159,9],[159,10,159,11],[160,1,160,7],[160,8,160,9],[160,10,160,11],[161,1,161,7],[161,8,161,9],[161,10,161,11],[162,1,162,7],[162,8,162,9],[162,10,162,11],[163,1,163,7],[163,8,163,9],[163,10,163,11],[164,1,164,7],[164,8,164,9],[164,10,164,11],[165,1,165,7],[165,8,165,9],[165,10,165,11],[166,1,166,7],[166,8,166,9],[166,10,166,11],[167,1,167,7],[167,8,167,9],[167,10,167,11],[168,1,168,7],[168,8,168,9],[168,10,168,11],[169,1,169,7],[169,8,169,9],[169,10,169,11],[170,1,170,7],[170,8,170,9],[170,10,170,11],[171,1,171,7],[171,8,171,9],[171,10,171,11],[172,1,172,7],[172,8,172,9],[172,10,172,11],[173,1,173,7],[173,8,173,9],[173,10,173,11],[174,1,174,7],[174,8,174,9],[174,10,174,11],[175,1,175,7],[175,8,175,9],[175,10,175,11],[176,1,176,7],[176,8,176,9],[176,10,176,11],[177,1,177,7],[177,8,177,9],[177,10,177,11],[178,1,178,7],[178,8,178,9],[178,10,178,11],[179,1,179,7],[179,8,179,9],[179,10,179,11],[182,7,182,11],[183,7,183,11],[186,0,186,11],[187,1,187,7],[187,8,187,9],[187,10,187,11],[188,1,188,7],[188,8,188,9],[188,10,188,11],[189,1,189,7],[189,8,189,9],[189,10,189,11],[190,1,190,7],[190,8,190,9],[190,10,190,11],[191,1,191,7],[191,8,191,9],[191,10,191,11],[192,1,192,7],[192,8,192,9],[192,10,192,11],[193,1,193,7],[193,8,193,9],[193,10,193,11],[194,1,194,7],[194,8,194,9],[194,10,194,11],[195,1,195,7],[195,8,195,9],[195,10,195,11],[196,1,196,7],[196,8,196,9],[196,10,196,11],[197,1,197,7],[197,8,197,9],[197,10,197,11],[198,1,198,7],[198,8,198,9],[198,10,198,11],[199,1,199,7],[199,8,199,9],[199,10,199,11],[200,1,200,7],[200,8,200,9],[200,10,200,11],[201,1,201,7],[201,8,201,9],[201,10,201,11],[202,1,202,7],[202,8,202,9],[202,10,202,11],[203,1,203,7],[203,8,203,9],[203,10,203,11],[204,1,204,7],[204,8,204,9],[204,10,204,11],[205,1,205,7],[205,8,205,9],[205,10,205,11],[206,1,206,7],[206,8,206,9],[206,10,206,11],[207,1,207,7],[207,8,207,9],[207,10,207,11],[208,1,208,7],[208,8,208,9],[208,10,208,11],[209,1,209,7],[209,8,209,9],[209,10,209,11],[210,1,210,7],[210,8,210,9],[210,10,210,11],[211,1,211,7],[211,8,211,9],[211,10,211,11],[212,1,212,7],[212,8,212,9],[212,10,212,11],[213,1,213,7],[213,8,213,9],[213,10,213,11],[214,1,214,7],[214,8,214,9],[214,10,214,11],[215,1,215,7],[215,8,215,9],[215,10,215,11],[216,1,216,7],[216,8,216,9],[216,10,216,11],[217,1,217,7],[217,8,217,9],[217,10,217,11],[218,1,218,7],[218,8,218,9],[218,10,218,11],[219,1,219,7],[219,8,219,9],[219,10,219,11],[222,7,222,11],[223,7,223,11],[226,0,226,11],[227,1,227,7],[227,8,227,9],[227,10,227,11],[228,1,228,7],[228,8,228,9],[228,10,228,11],[229,1,229,7],[229,8,229,9],[229,10,229,11],[230,1,230,7],[230,8,230,9],[230,10,230,11],[231,1,231,7],[231,8,231,9],[231,10,231,11],[232,1,232,7],[232,8,232,9],[232,10,232,11],[233,1,233,7],[233,8,233,9],[233,10,233,11],[234,1,234,7],[234,8,234,9],[234,10,234,11],[235,1,235,7],[235,8,235,9],[235,10,235,11],[236,1,236,7],[236,8,236,9],[236,10,236,11],[237,1,237,7],[237,8,237,9],[237,10,237,11],[238,1,238,7],[238,8,238,9],[238,10,238,11],[239,1,239,7],[239,8,239,9],[239,10,239,11],[240,1,240,7],[240,8,240,9],[240,10,240,11],[241,1,241,7],[241,8,241,9],[241,10,241,11],[242,1,242,7],[242,8,242,9],[242,10,242,11],[243,1,243,7],[243,8,243,9],[243,10,243,11],[244,1,244,7],[244,8,244,9],[244,10,244,11],[245,1,245,7],[245,8,245,9],[245,10,245,11],[246,1,246,7],[246,8,246,9],[246,10,246,11],[247,1,247,7],[247,8,247,9],[247,10,247,11],[248,1,248,7],[248,8,248,9],[248,10,248,11],[249,1,249,7],[249,8,249,9],[249,10,249,11],[250,1,250,7],[250,8,250,9],[250,10,250,11],[251,1,251,7],[251,8,251,9],[251,10,251,11],[252,1,252,7],[252,8,252,9],[252,10,252,11],[253,1,253,7],[253,8,253,9],[253,10,253,11],[254,1,254,7],[254,8,254,9],[254,10,254,11],[257,7,257,11],[258,7,258,11],[261,0,261,11],[262,1,262,7],[262,8,262,9],[262,10,262,11],[263,1,263,7],[263,8,263,9],[263,10,263,11],[264,1,264,7],[264,8,264,9],[264,10,264,11],[265,1,265,7],[265,8,265,9],[265,10,265,11],[266,1,266,7],[266,8,266,9],[266,10,266,11],[267,1,267,7],[267,8,267,9],[267,10,267,11],[268,1,268,7],[268,8,268,9],[268,10,268,11],[269,1,269,7],[269,8,269,9],[269,10,269,11],[270,1,270,7],[270,8,270,9],[270,10,270,11],[271,1,271,7],[271,8,271,9],[271,10,271,11],[272,1,272,7],[272,8,272,9],[272,10,272,11],[273,1,273,7],[273,8,273,9],[273,10,273,11],[274,1,274,7],[274,8,274,9],[274,10,274,11],[275,1,275,7],[275,8,275,9],[275,10,275,11],[276,1,276,7],[276,8,276,9],[276,10,276,11],[277,1,277,7],[277,8,277,9],[277,10,277,11],[278,1,278,7],[278,8,278,9],[278,10,278,11],[279,1,279,7],[279,8,279,9],[279,10,279,11],[280,1,280,7],[280,8,280,9],[280,10,280,11],[281,1,281,7],[281,8,281,9],[281,10,281,11],[282,1,282,7],[282,8,282,9],[282,10,282,11],[283,1,283,7],[283,8,283,9],[283,10,283,11],[284,1,284,7],[284,8,284,9],[284,10,284,11],[285,1,285,7],[285,8,285,9],[285,10,285,11],[288,7,288,11],[289,7,289,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr3.2."]
["nr sprawy: ZP/17/PN/2017"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY \nwraz z formularzami zawierającymi opisy parametrów oferowanych urządzeń. "]
[]
[]
["Lp","Nazwa asortymentu",{"$nulls":3},"J.m.","Ilość","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","VAT %","VAT (zł)","Wartość brutto (zł)"]
[1," ",{"$nulls":3},"szt",1]
[2,"Zestaw Aparat EKG do magnetoterapii z leżanką i dwoma aplikatorami",{"$nulls":3},"szt",1]
[3,"Podnośnik do transportu i podnoszenia pacjentów.",{"$nulls":3},"szt",1]
[4,"Aparat do terapii polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości",{"$nulls":3},"szt",1]
[5,"Kabina UGUL do ćwiczeń i zawieszeń.",{"$nulls":3},"szt",1]
[6,"Leżanka z elektryczną regulacją wysokości z maksymalnym obciążeniem min. 200kg.",{"$nulls":3},"szt",1]
[7,"Aparat do elektroterapii, ultradźwięków i terapii skojarzonej.",{"$nulls":3},"szt",1]
[8,{"$nulls":4},"szt",1]
[9,"Aparat do elektroterapii.",{"$nulls":3},"szt",1]
[{"$nulls":5},"Razem (zł)"]
[]
[]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:………………………………………………………..…………...………………………………………………..…………………………………………….........................                                                 "]
[]
["VAT:…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………............................"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Podnośnik do transportu i podnoszenia pacjentów."]
[]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów",{"$nulls":6},"TAK"]
[2,"Sterowanie siłownikiem elektrycznym za pomocą pilota ręcznego.",{"$nulls":6},"TAK"]
[3,"Maksymalna waga pacjentów min. 175 kg",{"$nulls":6},"TAK, podać"]
[4,"Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi.",{"$nulls":6},"TAK"]
[5,"Podstawa jezdna z kółkami, minimum 2 blokadą",{"$nulls":6},"TAK"]
[6,"Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności.",{"$nulls":6},"TAK"]
[7,"Podnośnik wyposażone w przycisk awaryjny",{"$nulls":6},"TAK"]
[8,"Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka , z wózka ale również z pozycji podłogi.",{"$nulls":6},"TAK"]
[9,"Możliwość wyposażenia w minimum 3 rodzaje nosideł: \n- uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów,\n- z zagłówkiem\n- higieniczne do stosowania w toalecie i basenie",{"$nulls":6},"TAK"]
[10,"Wymiary:\n- wysokość: 184 cm, (+/- 2%)\n- długość: 129cm, (+/- 2%)\n- szerokość (złożone nogi): 68cm, (+/- 2%)\n- szerokość (rozłożone nogi): 122,5cm, (+/- 2%)",{"$nulls":6},"TAK, podać"]
[11,"Waga podnośnika: maks. 42kg.",{"$nulls":6},"TAK, podać"]
[12,"Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę oraz szybkoschnącego.",{"$nulls":6},"TAK"]
[13,"Rozmiar i rodzaj nosidła  do uzgodnienia – 2 szt.",{"$nulls":6},"TAK, podać"]
[14,"Gwarancja 24 miesiące",{"$nulls":6},"TAK"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Aparat do terapii polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Kolorowy ekran dotykowy 5,7” ułatwiający obsługę aparatu",{"$nulls":6},"TAK"]
[2,"1 kanał kondensatorowy",{"$nulls":6},"TAK"]
[3,"2 kanały indukcyjne – możliwość podłączenia dwóch aplikatorów indukcyjnych jednocześnie ",{"$nulls":6},"TAK"]
[4,"Moc Impulsowa 400 W / Ciągła 200 W",{"$nulls":6},"TAK"]
[5,"Min. 60 gotowe programy terapeutyczne",{"$nulls":6},"TAK"]
[6,"Możliwość tworzenia własnych programów użytkownika min. 100",{"$nulls":6},"TAK"]
[7,"Częstotliwość pracy 27,12 MHz",{"$nulls":6},"TAK"]
[8,"Częstotliwość impulsu 50–1500 Hz",{"$nulls":6},"TAK"]
[9,"Czas trwania impulsu 50–2000 μs",{"$nulls":6},"TAK"]
[10,"Wyposażenie:\n- Aplikatory kondensatorowe  średnica 13 cm z kablami – 2 szt.\n- Aplikator indukcyjny 14 cm z kablem – 1 szt.",{"$nulls":6},"TAK"]
[11,"2 ramiona do aplika torów kondensatorowych",{"$nulls":6},"TAK"]
[12,"Encyklopedia z opisem oraz kolorowymi ilustracjami przedstawiającymi umiejscowienie aplikatorów w aparacie .",{"$nulls":6},"TAK"]
[13,"Baza danych pacjentów",{"$nulls":6},"TAK"]
[14,"Przycisk bezpieczeństwa pacjenta",{"$nulls":6},"TAK"]
[15,"Obsługa aparatu w języku polskim",{"$nulls":6},"TAK"]
[16,"Ramiona 6 przegubowe z pełną rotacją 360°",{"$nulls":6},"TAK"]
[17,"Pisemna Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż aparatów",{"$nulls":6},"TAK, dołączyć do oferty"]
[18,"Możliwość zmiany kolorów wyświetlacza",{"$nulls":6},"TAK"]
[19,"Gwarancja 24 miesiące",{"$nulls":6},"TAK"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Kabina UGUL do ćwiczeń i zawieszeń"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Wyrób fabrycznie nowy",{"$nulls":6},"tak"]
[2,"Wykonanie z 8 prostokątnych ram 1000 x 2000 mm +/- 5%",{"$nulls":6},"tak, podać"]
[3,"Wymiary 2000x2000 mm +/- 5%",{"$nulls":6},"tak, podać"]
[4,"Możliwość wykonywania zawieszeń całkowitych, ćwiczeń czynnych w odciążeniu oraz czynnych z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Osprzęt \nLinka długość 1600 mm – 8 szt.\nLinka długość   960 mm -6szt.\nLinka długość 2450 mm -1szt.\nLinka długość 5720 mm -1szt.\nLinka długość 3750 mm -3szt.\nPodwieszka przedr. i podudzi 100x420 -4szt.\nPodwieszka ud i ramion 145 x 540 -4szt.\nPodwieszka pod miednicę 230 x 750 -2szt.\nPodwieszka klatki piersiowej 225x675/340x100 -1szt.\nPodwieszka pod głowę 150 x 530 -1szt.\nPodwiess 40X1350 -4szt.\nPas do wyciągu za miednicę uniwers. 1330x170 -1szt.\nKamaszek -1szt.\nCiężarek miękki 0,5 kg -2szt.\nCiężarek miękki 1,0 kg -2szt.\nCiężarek miękki 1.5 kg -2szt.\nCiężarek miękki 2,0 kg -2szt.\nCiężarek miękki 2,5 kg -2szt.\nCiężarek miękki 3,0 kg -1szt.\nEsik - 30szt.",{"$nulls":6},"tak, podać"]
[6,"Gwarancja 24 miesiące",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Leżanka z elektryczną regulacją wysokości z maksymalnym obciążeniem min. 200kg."]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Stabilna konstrukcja przy każdym położeniu stołu",{"$nulls":6},"Tak"]
[2,"Stół z leżyskiem 2 częściowym",{"$nulls":6},"Tak, podać"]
[3,"Elektryczna regulacja wysokości realizowana za pomocą pilota ręcznego w zakresie:45-90cm",{"$nulls":6},"Tak, podać"]
[4,"Kąt nachylenia zagłówka regulowany w zakresie +40 do -85 stopni",{"$nulls":6},"Tak, podać"]
[5,"Wymiary minimalne stołu:\n- długość: 195cm\n- szerokość: 68cm",{"$nulls":6},"Tak, Podać"]
[6,"Otwór na twarz w zagłówku stołu",{"$nulls":6},"Tak"]
[7,"Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej",{"$nulls":6},"Tak"]
[8,"Masa stołu: 55 kg (+/-3 kg)",{"$nulls":6},"Tak, Podać"]
[9,"Maksymalne obciążenie stołu min. 200 kg",{"$nulls":6},"Tak, Podać"]
[10,"Zasilanie 230V/50 Hz",{"$nulls":6},"Tak, Podać"]
[11,"Wieszak na rolkę papieru jednorazowego",{"$nulls":6},"Tak"]
[12,"Kolor tapicerki : do wyboru z wzornika przy wyborze oferty.",{"$nulls":6},"Tak, podać"]
[13,"Gwarancja 24 miesiące",{"$nulls":6},"TAK"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Aparat do elektroterapii, ultradźwięków i terapii skojarzonej"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"trzy całkowicie niezależne kanały zabiegowe ",{"$nulls":6},"tak"]
[2,"głowica ultradźwiękowa o powierzchni 4cm2",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"częstotliwość pracy głowicy 1MH i 3,5MHz",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"tryb pracy: programowy/ manualny",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"statystyki przeprowadzonych zabiegów",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu i graficznym obrazem ułożenia elektrod",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"podręczna lista programów i sekwencji ulubionych",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub  dziedzinie",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"Generowane prądy:\nprąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych, prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy.",{"$nulls":6},"tak"]
[13,"Natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza - 100mA",{"$nulls":6},"tak"]
[14,"Natężenie maks. Pr. TENS - 140mA",{"$nulls":6},"tak"]
[15,"Natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe - 60mA",{"$nulls":6},"tak"]
[16,"Natężenie maks. Pr. galwaniczny - 40mA",{"$nulls":6},"tak"]
[17,"Tryb przerywany dla prądów unipolarnych",{"$nulls":6},"tak"]
[18,"elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t",{"$nulls":6},"tak"]
[19,"Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji",{"$nulls":6},"tak"]
[20,"Tryb programowy i manualny",{"$nulls":6},"tak"]
[21,"204 wbudowanych programów zabiegowych",{"$nulls":6},"tak"]
[22,"150 programów do ustawienia dla użytkowników",{"$nulls":6},"tak"]
[23,"204 programów ulubionych",{"$nulls":6},"tak"]
[24,"Opcja definiowania programów ulubionych",{"$nulls":6},"tak"]
[25,"38 wbudowanych sekwencji zabiegowych",{"$nulls":6},"tak"]
[26,"10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników",{"$nulls":6},"tak"]
[27,"Możliwość przeprowadzenie testu elektrod",{"$nulls":6},"tak"]
[28,"Wyposażenie standardowe: elektrody do elektroterapii 6x6-4szt, elektrody do elektroterapii 7,5x9-2szt, pokrowce wiskozowe do elektrod 6x6-8szt, 7,5x9-4szt, pasy rzepowe 40x10-2szt, 100x10-2szt",{"$nulls":6},"tak"]
[29,"Wymiary 34 x 28 x 11‐16",{"$nulls":6},"tak"]
[30,"Zasilanie 230V/40W",{"$nulls":6},"tak"]
[31,"Gwarancja: 2 lat na sterownik",{"$nulls":6},"tak"]
[32,"Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych",{"$nulls":6},"tak"]
[33,"Instrukcja w języku polskim",{"$nulls":6},"tak"]
[34,"Gwarancja 24 miesiące",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Aparat do terapii ultradźwiękowej"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Głowica ultradźwiękowa o powierzchni 4cm2",{"$nulls":6},"tak"]
[2,"Częstotliwość pracy głowicy 1MH i 3,5MHz",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"tryb pracy: programowy/ manualny",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"baza wbudowanych programów ",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"statystyki przeprowadzonych zabiegów",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"encyklopedia z opisem metodyki zabiegu i graficznym obrazem pracy głowicy",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"podręczna lista programów ",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"Tryb programowy i manualny",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"58 wbudowanych programów zabiegowych",{"$nulls":6},"tak"]
[13,"50 programów do ustawienia dla użytkowników",{"$nulls":6},"tak"]
[14,"58 programów ulubionych",{"$nulls":6},"tak"]
[15,"Wymiary 34 x 28 x 11‐16",{"$nulls":6},"tak"]
[16,"Zasilanie 230V/40W",{"$nulls":6},"tak"]
[17,"Gwarancja: 2 lat na sterownik",{"$nulls":6},"tak"]
[18,"Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych",{"$nulls":6},"tak"]
[19,"Instrukcja w języku polskim",{"$nulls":6},"tak"]
[20,"Gwarancja 24 miesiące",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Aparat do elektroterapii "]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe ",{"$nulls":6},"tak"]
[2,"tryb pracy: programowy/ manualny",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"statystyki przeprowadzonych zabiegów",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"encyklopedia z opisem metodyki zabiegu i graficznym obrazem ułożenia elektrod",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"podręczna lista programów i sekwencji ulubionych",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Generowane prądy: prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych), prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy.",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"Natężenie maks. Pr. interferencyjne, Kotza - 100mA",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"Natężenie maks. Pr. TENS - 140mA",{"$nulls":6},"tak"]
[13,"Natężenie maks. Pr. diadynamiczne, impulsowe - 60mA",{"$nulls":6},"tak"]
[14,"Natężenie maks. Pr. galwaniczny - 40mA",{"$nulls":6},"tak"]
[15,"Tryb przerywany dla prądów unipolarnych",{"$nulls":6},"tak"]
[16,"elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t",{"$nulls":6},"tak"]
[17,"Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji",{"$nulls":6},"tak"]
[18,"Tryb programowy i manualny",{"$nulls":6},"tak"]
[19,"69 wbudowanych programów zabiegowych",{"$nulls":6},"tak"]
[20,"50 programów do ustawienia dla użytkowników",{"$nulls":6},"tak"]
[21,"69 programów ulubionych",{"$nulls":6},"tak"]
[22,"Opcja definiowania programów ulubionych",{"$nulls":6},"tak"]
[23,"38 wbudowanych sekwencji zabiegowych",{"$nulls":6},"tak"]
[24,"10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników",{"$nulls":6},"tak"]
[25,"Możliwość przeprowadzenie testu elektrod",{"$nulls":6},"tak"]
[26,"Wyposażenie standardowe: elektrody do elektroterapii 6x6-4szt, elektrody do elektroterapii 7,5x9-2szt, pokrowce wiskozowe do elektrod 6x6-8szt, 7,5x9-4szt, pasy rzepowe 40x10-2szt, 100x10-2szt",{"$nulls":6},"tak"]
[27,"wymiary 34 x 28 x 11‐16",{"$nulls":6},"tak"]
[28,"Zasilanie 230V/40W",{"$nulls":6},"tak"]
[29,"Gwarancja: 2 lat na sterownik",{"$nulls":6},"tak"]
[30,"Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych",{"$nulls":6},"tak"]
[31,"Instrukcja w języku polskim",{"$nulls":6},"tak"]
[32,"Gwarancja 24 miesiące",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : APARAT DO LASEROTERAPII Z SAMODZIELNYM SKANEREM LASEROWYM \nORAZ SONDĄ"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Sterownik do laseroterapii z aplikatorem skanującym i sondą punktową",{"$nulls":6},"tak"]
[2,"Aplikator skanujący R+IR 100mW +450mW ze statywem oraz sterownikiem : duża moc źródeł promieniowanie mierzona na wyjściu, trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta, regulacja wysokości ramienia 60-140cm, regulacja położenia głowicy w dwóch osiach, automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego i odległości skanera od ciała pacjenta, głowica skanująca umieszczona na ramieniu wyposażonym w siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię, podstawa wyposażona w kółka z hamulcami, półka na sterownik i okulary",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Sonda punktowa IR400mW 808nm",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Możliwość podłączenia sond laserowych: o mocy 80mW/40mWi długości fali 660nm \n- regulacja mocy sond i aplikatorów \n- tryb emisji: ciągły i impulsowy                        ",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Min. 7' calowy wyświetlacz dotykowy",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Min. 3 niezależne kanały zabiegowe",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Tryb manualny i programowy",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Statystyki prowadzonych zabiegów",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Podręczna lista programów ulubionych",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Możliwość edycji nazw programów użytkownika",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"Możliwość rozbudowy o akumulator",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"Automatyczny test mocy promieniowania laserowego",{"$nulls":6},"tak"]
[13,"Kontrola nad parametrami zabiegowymi",{"$nulls":6},"tak"]
[14,"Jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie lub po dziedzinie",{"$nulls":6},"tak"]
[15,"Regulacja mocy 25%-100%",{"$nulls":6},"tak"]
[16,"Wypełnienie 25-75%, impuls 50µs",{"$nulls":6},"tak"]
[17,"Min. 135 wbudowanych programów zabiegowych",{"$nulls":6},"tak"]
[18,"Min. 200 programów użytkownika",{"$nulls":6},"tak"]
[19,"Edycja nazw programów użytkownika",{"$nulls":6},"tak"]
[20,"Zegar zabiegowy",{"$nulls":6},"tak"]
[21,"Wtyk blokady drzwi DOOR",{"$nulls":6},"tak"]
[22,"Zasilanie 230V, 50/60Hz, 75W",{"$nulls":6},"tak"]
[23,"Okulary ochronne do laseroterapii 2szt. Dla pacjenta i terapeuty",{"$nulls":6},"tak"]
[24,"Klasa bezpieczeństwa wymagana prawem",{"$nulls":6},"tak"]
[25,"Wymagane prawem RP certyfikaty/dopuszczenia",{"$nulls":6},"tak"]
[26,"Instrukcja w języku polskim",{"$nulls":6},"tak"]
[27,"Gwarancja: 24 miesiące",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : ZESTAW DO MAGNETOTERAPII Z LEŻANKĄ I DWOMA APLIKATORAMI"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Zestaw pola magnetycznego: sterownik, leżanka, aplikator 60cm wysokoprądowy, apalikator 35cm wysokopradowy, półka pod sterownik mocowana do leżanki, stolik pod mały aplikator",{"$nulls":6},"tak"]
[2,"Sterownik do magnetoterapii z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Typy pól: sinus, półsinus, trójkąt, półtrójkąt, prostokąt, półprostokąt",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Tryb mieszany: różne rodzaje pola w sesji zabiegowej",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Współpraca z aplikatorem szpulowym min. 60cm",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Współpraca z aplikatorem szpulowym min.35cm",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Ilość gniazd do podłączenia aplikatorów - 4",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Czytelny wyświetlacz znakowy",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Tryb pracy: programowy i manualny",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"Programy zabiegowe wbudowane - min.80",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"Programy zabiegowe użytkownika - min. 50",{"$nulls":6},"tak"]
[13,"Jednostki chorobowe wybierane po nazwie",{"$nulls":6},"tak"]
[14,"Autotest - bieżąca kontrola sprawności aparatu",{"$nulls":6},"tak"]
[15,"Maksymalna indukcja: 10,0mT",{"$nulls":6},"tak"]
[16,"Zakres częstotliwości: 2-60 Hz",{"$nulls":6},"tak"]
[17,"Tryb impulsowy (impuls/przerwa) 1 s/0,5-8 s",{"$nulls":6},"tak"]
[18,"Zegar zabiegowy 1-30 min, krok 1min.",{"$nulls":6},"tak"]
[19,"Zasilanie 230V/450W",{"$nulls":6},"tak"]
[20,"Leżanka aluminiowa do magnetoterapii z prowadnicami – ",{"$nulls":6},"tak"]
[21,"Stolik pod aplikator 35cm dwupoziomy",{"$nulls":6},"tak"]
[22,"Półka do leżanki",{"$nulls":6},"tak"]
[23,"Gwarancja: 5 lat na sterownik, pozostałe min.24 miesiące",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}