**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**- AMBULANS TRANSPORTOWY –**

**SPECYFIKACJA POJAZDU BAZOWEGO**

SILNIK :

**POJEMNOŚC SILNIKA MIN. 1400 cm3**

**DIESEL O MOCY MIN. 100 KM NORMA SPALIN EURO 6**

**ZAPŁON SAMOCZYNNY**

TYP PALIWA :

**OLEJ NAPĘDOWY**

UKŁAD NAPĘDOWY :

**NA PRZEDNIE KOŁA**

SKRZYNIA BIEGÓW :

**MIN. PIĘCIO – BIEGOWA (MANUALNA LUB AUTOMATYCZNA)**

UKŁAD KIEROWNICZY :

**WSPOMAGANIE**

UKŁAD HAMULCOWY :

**WYPOSAŻONY W ABS / ASR / ESP**

NADWOZIE :

**KOLOR BIAŁY**

**SZYBA W DRZWIACH BOCZNYCH PRZESUWNYCH**

**SZYBY W DRZWIACH TYLNYCH SKRZYDEŁKOWYCH**

**CENTRALNY ZAMEK WE WSZYSTKICH DRZWIACH**

**DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ : MIN 4700/1500/1800 MM**

ROK PRODUKCJI :

**MIN. 2017**

NORMY EKOLOGICZNE :

**EURO 6**

WYPOSAŻENIE POJAZDU :

**PODUSZKI POWIETRZNE**

**ELEKTRYCZNIE STEROWANE SZYBY W KABINIE KIEROWCY**

**ADAPTACJA NA AMBULANS**

* OZNAKOWANIE :

* **SAMOCHÓD ZEWNĘTRZNIE OZNAKOWANY JAKO AMBULANS „T”**

**ZGODNIE Z WYMOGAMI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM, NORMY EN 1789 ORAZ ZAMAWIAJĄCEGO**

* **POKRYCIE FOLIĄ PÓŁPRZEZROCZYSTĄ OKIEN W KABINIE SANITARNEJ W 2/3 WYSOKOŚCI**
* **OZNACZENIE KARETKI TYPU (T) W KOLORZE CZERWONYM NA BOKACH ORAZ Z TYŁU POJAZDU**
* **NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO NA DRZWIACH KABINY KIEROWCY**
* OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO:
* **NAGRZEWNICA Z TERMOSTATEM**
* **WENTYLACJA NAWIEWNO – WYWIEWNA**
* **KLIMATYZACJA**
* INSTALACJA ELEKTRYCZNA :
* **DWA GNIAZDA 12 V**
* **INSTALACJA ELEKTRYCZNA 230 V**
* OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO :
* **ENERGOOSZCZEDNE OŚWIETLENIE LEDOWE UMIESZCZONE W SUFICIE POJAZDU**
* **PUNKTOWE OŚWIETLENIE HALOGENOWE UMIESZCZONE W SUFICIE POJAZDU**
* SYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWA :
* **BELKA ŚWIETLNA TYPU LED W KOLORZE NIEBIESKIM Z NAPISEM AMBULANS ZAMONTOWANA W PRZEDNIEJ CZĘŚCI DACHU**
* **ŚWIATŁA PULSACYJNE NIEBIESKIE LED NA WYSOKOŚCI PASA PRZEDNIEGO POJAZDU**
* **URZĄDZENIE NAGLAŚNIAJACE (KOMBINACJA 3 SYGNAŁÓW MODULOWANYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ PODAWANIA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH)**
* PRZEDZIAŁ MEDYCZNY :

**DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ : MIN 2100/1700/1500 MM**

* **WZMOCNIENIE PODŁOGI MATERIAŁEM WODODPORNYM, ŁATWO ZMYWALNYM, WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE, SZELNE POŁĄCZENIE ZE ŚCIANAMI BOCZNYMI**
* **IZOLACJA TERMICZNA I DŹWIĘKOWA ŚCIAN ORAZ SUFITU**
* **POKRYCIE ŚCIAN I SUFITU MATERIAŁEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO**
* **ŚCIANKA DZIAŁOWA POMIĘDZY PRZEDZIAŁEM MEDYCZNYM A KABINĄ KIEROWCY**
* **JEDEN FOTEL USYTUOWANY PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY**
* **MIEJSCE MOCOWANIA KRZESEŁKA KARDIOLOGICZNEGO**

**( NAJAZDY UMOŻLIWIAJĄCE INSTALACJĘ FOTELA KARDIOLOGICZNEGO STANOWIĄCEGO DODATKOWE MIEJSCE SIEDZĄCE )**

* **PLATFORMA NA NOSZE TRANSPORTOWE**
* **PÓLKI I SCHOWKI NA SPRZĘT MEDYCZNO – SANITARNY ZABEZPIECZONY PRZED OTWARCIEM PODCZAS JAZDY, MOŻLIWOŚĆ MOCOWANIA BUTLI TLENOWEJ 10 L**
* NOSZE :
* **MATARIAŁ LUB POWŁOKA ODPORNA NA KOROZJĘ**
* **NOSZE POTRÓJNIE ŁAMANE**
* **WYPOSAŻONE W TWARDĄ PŁYTĘ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI**
* **MOŻLIWOŚĆ PŁYNNEJ REGULACJI KONTA NACHYLENIA**
* **WYPOSAŻONE W PODGŁÓWEK MOCOWANY BEZPOŚREDNIO DO RAMY NOSZY**
* **UCHYLNY STABILIZATOR GŁOWY PACJENTA**
* **ZESTAW PASÓW ZABEZPIECZAJACYCH O REGULOWANYCH DŁUGOŚCIACH**
* **WYPOSAŻONE W CIENKI NIESPRĘŻYNUJĄCY MATERAC**
* **SKŁADANE WZDŁUŻNIE BOCZNE PORĘCZE**
* **WYSUWANE RĄCZKI DO PRZENOSZENIA UMIESZCZONE Z PRZODU I Z TYŁU**
* **GUMOWY ODBOJNIK ZABEZPIECZAJACY PRZED USZKODZENIAMI**
* TRANSPORTER NOSZY :
* **SYSTEM NIEZALEŻNEGO SKŁADANIA GELENI PRZEDNICH I TYLNYCH PRZY WPROWADZANIU NOSZY DO / Z AMBULANSU**
* **SZYBKI I BEZPIECZNY SYSTEM POŁĄCZENIA Z NOSZAMI**
* **REGULACJA WYSOKOŚCI**
* **MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA POZYCJI DRENAŻOWYCH**
* **MOŻLIWOŚĆ ZAPIĘCIA NOSZY PRZODEM LUB NOGAMI W KIERUNKU JAZDY**
* **WYPOSAŻONY W 4 KÓŁKA OBROTOWE**
* **WSZYSTKIE KÓŁKA JEZDNE**
* **4 GŁÓWNE UCHWYTY TRANSPORTERA**
* **PRZYCISKI BLOKADY GOLENI KODOWANE KOLORAMI**
* **TRWAŁE OZNAKOWANIE GRAFICZNE ELEMENTÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ TRANSPORTERA**
* **MATARIAŁ LUB POWŁOKA ODPORNA NA KOROZJĘ**
* **OBCIĄŻENIE DOPUSZCZALNE MIN. 200 KG**
* **MOCOWANIE TRANSPORTERA DO LAWETY AMBULANSU ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI**
* KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE :
* **MATARIAŁ LUB POWŁOKA ODPORNA NA KOROZJĘ**
* **OBCIĄŻENIE DOPUSZCZALNE MIN. 200 KG**
* **SIEDZISKO I OPARCIE WYKONANE Z ŁATWEGO DO MYCIA I DEZYNFEKCJI TWORZYWA**
* **WYSUWANE UCHWYTY PRZEDNIE BLOKOWANA W MIN. 3 POZYCJACH**
* **4 KOŁA W TYM 2 OBROTOWE**
* **UCHYLNE RĄCZKI TYLNE**
* **MONTAŻ NAJAZDU I MOCOWANIA W AMBULANSIE UMOŻLIWIAJĄCEGO INSTALACJĘ KRZESEŁKA JAKO DODATKOWY FOTEL**