**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**do opryskiwacza ciągnikowego**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej maszyny rolniczej opryskiwacza ciągnikowego spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa. Opryskiwacz musi posiadać pełną dokumentację tj. m. in. instrukcję obsługi w języku polskim, wykaz danych technicznych dotyczących sprzętu i osprzętu na nim zamontowanego, książkę gwarancyjną oraz pozostałe wymagane dokumenty.

Opryskiwacz musi posiadać:

- zbiornik z poiletynelu minimum1000 maksymalnie 1200 litrów

- wydajność pompy minimum 130 l/min

-zbiornik na czystą wodę do płukania opryskiwacza

-zbiornik do mycia rąk

-szerokość belki 15m z możliwością złożenia do 9m i wykonywania nią oprysku

-belka hydraulicznie podnoszona i opuszczana niezależnie, rozkładana lewa i prawa strona z możliwością złożenia i rozłożenia 1/4 belki

-belka składana pionowo do omijania przeszkód na polu

-belka symetryczna

-siłownik do stabilizacji belki

-oprawy pięciopozycyjne umieszczone na rurce kwasoodpornej w odległości co najmniej 50 cm w tym co najmniej 2 rozpylacze

-koła minimum 9,5x32

-rozstaw kół regulowany w zakresie szerokości 145-155 cm

-rozwadniacz boczny wyposażony w zawór do zasysania chemii z dużych pojemników

-mycie opakowań po środkach ochrony roślin na zewnątrz rozwadniacza

-dwie dysze do mycia zbiornika głównego

-instalacja oświetleniowa

-wałek WOM do agregatowania maszyny z ciągnikiem rolniczym, teleskopowy i przegubowy

-opryskiwacz wyposażony w system Isobus

-dyszel przegubowy umożliwiający kopiowanie śladów ciągnika na uwrociach

- manometr z podziałką co 0,1 bar, z zakresem minimum 0-5 bar

- co najmniej dwustopniowy system filtrowania cieczy roboczej

Pozostałe wymagania:

1. Ubezpieczenie na czas dostawy, rozładunku i rozruchu po stronie Wykonawcy.
2. Przeszkolenie z obsługi opryskiwacza i zasad konserwacji dla minimum 6 osób wskazanych przez Zamawiającego.
3. Opryskiwacz wyposażona w olej w pompie niezbędny do rozruchu.
4. Wykonawca w momencie przekazania urządzenia dołączy wszystkie niezbędne dokumenty oraz instrukcje w języku polskim.
5. Po dostarczeniu opryskiwacza Wykonawca dokona jego rozruchu. Wówczas nastąpi odbiór końcowy, poprzedzony odbiorem techniczno-ruchowym oraz jakościowym, z udziałem przedstawiciela Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy gwarancyjnej przez autoryzowany serwis, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, licząc od chwili zgłoszenia o usterce, przy czym przez dni robocze należy rozumieć dni z pominięciem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce.
7. Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania zgłoszenia o usterce. W przypadku gdyby naprawa wymagała wymiany części, które należy sprowadzić z zagranicy, termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 21 dni licząc od dnia zgłoszenia. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych obowiązujących w Polsce.
8. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę co do zakresu naprawy – jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne ujawnione w przedmiocie dostawy.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z wymaganiami technicznymi i jakościowymi.
11. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych   
    i prawnych. Nie dopuszcza się egzemplarza powystawowego lub demonstracyjnego.
12. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania autoryzowanego serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji bez dodatkowej opłaty.
13. Wymienione w ramach gwarancji i rękojmi części muszą być nowe fabrycznie   
    i objęte nowym pełnym okresem gwarancji i rękojmi zgodnej z umową. Ewentualne naprawy podlegają tym samym zasadom.
14. Trzykrotna naprawa lub wymiana tej samej części w okresie gwarancji i rękojmi, która wystąpi bez winy użytkownika upoważnia do wystąpienia o wymianę przedmiotu umowy na nowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie nowy sprzęt wolny od wad o parametrach technicznych i wymaganiach nie gorszych niż sprzęt będący przedmiotem umowy w terminie do czterech tygodni od dnia zgłoszenia wymiany.