Zał. 2 do SIWZ

**Wykaz stolarki w ramach remontu budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |
|  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  |   **Szatnie:**  - drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną, płytowe - okleina naturalna, wzmocnione -  3 zawiasy 90x200cm  -  5 szt.  - drzwi stalowe wewnętrzne  80x200cm -  1 szt.  **Korytarze:**  - drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną płytowe - okleina naturalna, wzmocnione -  3 zawiasy  90x200cm:   * parter - 12 szt. * I piętro - 12 szt. * II piętro - 11 szt.   **Łącznik:**    - ścianka szklona PCV w kolorze białym o wym.271x300cm  **Aula w cz. sali gimnastycznej:**    - ścianka przesuwna akustyczna z profili PCV o wym. 400x260 cm |

**Zestawił:**