**Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku**

reprezentowany przez

**p.o. Kierownika Zespołu Placówek Oświatowych**

**ul. Płocka 19**

**09 -100 Płońsk**

(nazwa lub pieczęć jednostki organizacyjnej)

ZOPO.26.2.2.2023

 (nr sprawy) Płońsk, dnia 16 stycznia 2023 r.

# dotyczy zapytania ofertowego nr ZOPO.26.2.2.2023

**dot.** **„Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Płońsk”**

Zgodnie z ust. 7 zapytania ofertowego ZOPO.26.2.2.2023 pn. „Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Płońsk” Zamawiający dokonuje zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym przed upływem terminu składania ofert
w następujący sposób:

1. w formularzu ofertowo- cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego
w punkcie 6 dotyczącym Szkoły Podstawowej nr 1, w kolumnie przedmiot zamówienia zapis:

„Przegląd okresowy instalacji gazowej w budynku szkoły (blok żywieniowy) i hali sportowej (kotłownia-urządzenia grzewcze i kontrola systemu bezpieczeństwa GAZEX)

Przegląd stanu technicznego sprawności i szczelności instalacji gazowej, sprawdzenie pomieszczeń z dostępem do zaworów odcinających. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń gazowych w bloku żywieniowym: (odbiorniki: taboret gazowy 2 szt., kuchnia gazowa- 2 szt.)

W kotłowni hali sportowej sprawdzenie urządzeń grzewczych (kocioł cieczowy- piec VIESSMAN- 2 szt.), sprawdzenie sprawności działania systemu bezpieczeństwa GAZEX, sprawdzenie wentylacji mechanicznej hali.”

zastępuje się:

„Przegląd okresowy instalacji gazowej w budynku szkoły (blok żywieniowy) i hali sportowej (kotłownia-urządzenia grzewcze i kontrola systemu bezpieczeństwa GAZEX)

Przegląd stanu technicznego sprawności i szczelności instalacji gazowej, sprawdzenie pomieszczeń z dostępem do zaworów odcinających. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń gazowych w bloku żywieniowym: (odbiorniki: taboret gazowy 2 szt., kuchnia gazowa- 2 szt.)

W kotłowni hali sportowej sprawdzenie urządzeń grzewczych (kocioł cieczowy- piec VIESSMAN- 2 szt.), sprawdzenie sprawności działania systemu bezpieczeństwa GAZEX, sprawdzenie wentylacji mechanicznej hali. Przegląd okresowy instalacji gazowej obejmuje również wymianę kompletu filtrów do wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej szkoły. Typ centrali – Komfovent verso, filtry: filtr kieszeniowy F 7/6 490x490x500- 4 sztuki, filtr kasetowy M5 558x287x46- 1 sztuka.”

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego ZOPO.26.2.2.2023 nie ulegają zmianie.

***Z up. p.o. Kierownika***

***Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych***

***w Płońsku***

***/-/***

***Jerzy Waśniewski***

Załącznik 1- Formularz ofertowo- cenowy (po zmianach)

**ZOPO.26.2.2.2023 Załącznik nr 1 do formularza ofertowego**

Formularz ofertowo – cenowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Przedmiot zamówienia | Planowany termin realizacji zamówienia | cena netto zamówienia  | cena brutto zamówienia  |
| 1 | Przedszkole nr 1 | Przegląd instalacji gazowej w budynku Przedszkola nr 1 | grudzień 2023 |  |  |
| 2 | Przedszkole nr 2 | Przegląd instalacji gazowej w budynku Przedszkola nr 2 (odbiorniki: 2 taborety gazowe, 1 kuchnia sześciopalnikowa) | grudzień 2023 |  |  |
| 3 | Przedszkole nr 3 | Coroczny przegląd i próba szczelności instalacji gazowej wraz z odbiornikami w budynku Przedszkola nr 3(Odbiorniki- kuchnia gazowa 2 szt., taboret gazowy – 2 szt.) | listopad 2023 |  |  |
| 4 | Przedszkole nr 4 | Przegląd sprawności i szczelności instalacji gazowej w budynku Przedszkola nr 4 (Odbiorniki- 3 taborety gazowe, 1 kuchnia gazowa) | listopad 2023 |  |  |
| 5 | Przedszkole nr 5 | Przegląd i próba szczelności instalacji gazowej w budynku Przedszkola nr 5 (Odbiorniki- kuchnia 3 szt., taborety- 2 szt. ) | listopad 2023 |  |  |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 1 | Przegląd okresowy instalacji gazowej w budynku szkoły (blok żywieniowy) i hali sportowej (kotłownia-urządzenia grzewcze i kontrola systemu bezpieczeństwa GAZEX) Przegląd stanu technicznego sprawności i szczelności instalacji gazowej, sprawdzenie pomieszczeń z dostępem do zaworów odcinających. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń gazowych w bloku żywieniowym: (odbiorniki: taboret gazowy 2 szt., kuchnia gazowa- 2 szt.)W kotłowni hali sportowej sprawdzenie urządzeń grzewczych (kocioł cieczowy- piec VIESSMAN- 2 szt.), sprawdzenie sprawności działania systemu bezpieczeństwa GAZEX, sprawdzenie wentylacji mechanicznej hali.Przegląd okresowy instalacji gazowej obejmuje również wymianę kompletu filtrów do wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej szkoły. Typ centrali – Komfovent verso, filtry: filtr kieszeniowy F 7/6 490x490x500- 4 sztuki, filtr kasetowy M5 558x287x46- 1 sztuka.”  | wrzesień 2023 |  |  |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Przegląd instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2(odbiorniki- 3 taborety, 1 kuchnia) | wrzesień 2023 |  |  |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 | Przegląd instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3(odbiorniki- 3 taborety, 1 kuchnia gazowa) | 19.03.2023 |  |  |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 4 | Przegląd instalacji gazowej.Sprawdzenie piwnic w których zlokalizowane są instalacje, dostęp do zaworów i kurków odcinających, piony i poziomy instalacji gazowej, przejścia przewodów przez ściany budynku, szczelność połączeń gwintowanych i zaworów, główny zawór, punkt redukcyjny i gazomierz w szafce zewnętrznej, stan techniczny urządzeń gazowych, prawidłowość ich działania- taborety gazowe 2 sztuki, kuchnia gazowa sześciopalnikowa 1 sztuka, gazowy podgrzewacz wody 1 sztuka.  | Sierpień 2023 r.  |  |  |
| 10 | Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku | Roczny przegląd instalacji gazowej w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej w Goszczycach Średnich | Maj 2023 |  |  |
| 11 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku | Roczny przegląd instalacji gazowej w 12 następujących budynkach (budynki zlokalizowane na terenie miasta Płońsk):  | cena netto za wykonany przegląd w danym budynku  | cena brutto za wykonany przegląd w danym budynku |
| Grunwaldzka 52- liczba lokali 36, wyposażenie lokali: kuchnia gazowa, piecyk gazowy ( - dwa lokale nr 2 i 15 piece c.o. i cwu ; - pięć lokali nr 1, 19,33, 34,38 - piec cwu), gazomierz indywidualny. | 15.09.2023 r. |  |  |
| Grunwaldzka 56- liczba lokali 35, wyposażenie lokali: kuchnia gazowa, piecyk gazowy( - jeden lokal nr 12 piec c.o.; - dwa lokale nr 17 i 29 piece c.o. i cwu; - siedem lokali nr 8, 15, 16, 20, 22, 24, 36), gazomierz indywidualny. | 16.09.2023 r. |  |  |
| Grunwaldzka 67- liczba lokali 20, wyposażenie lokali : kuchnia gazowa, gazomierz indywidualny. | 05.10.2023 r. |  |  |
| Wspólna 1- liczba lokali 6, wyposażenie lokali: kuchnia gazowa, piecyk gazowy, gazomierz indywidualny | 26.10.2023 r. |  |  |
| Klonowa 8- liczba lokali 30, wyposażenie lokali: kuchnia gazowa, piecyk gazowy, gazomierz indywidualny | 31.10.2023 r. |  |  |
| Rutkowskiego 15 – 4 lokale mieszkalne nr 1,4,8,10- wyposażenie lokali: kuchnia gazowa, piecyk gazowy, gazomierz indywidualny | 26.10.2023 r. |  |  |
| Płocka 9 – 1 lokal mieszkalny nr 4 - wyposażenie lokali: kuchnia gazowa, piecyk gazowy, gazomierz indywidualny | 02.06.2023 r. |  |  |
| Płocka 13 – 1 lokal mieszkalny nr 9, wyposażenie lokali: kuchnia gazowa, piecyk gazowy, gazomierz indywidualny | 02.06.2023 r.  |  |  |
| Płocka 24 – 2 lokale użytkowe, wyposażenie lokali: piecyk gazowy, gazomierz indywidualny | 27.10.2023 r. |  |  |
| Pułtuska 3 – 6 lokali, wyposażenie lokali: kuchnia gazowa, piecyk gazowy, gazomierz indywidualny | 02.06.2023 r. |  |  |
| Klonowa 8a- 30 lokali, wyposażenie lokali: kuchnia gazowa, piecyk gazowy, gazomierz indywidualny | 31.10.2023 r. |  |  |
| Zajazd 5 – budynek ZGM w Płońsku kotłownia i piec gazowy, gazomierz indywidualny | 26.10.2023 r. |  |  |
| Cena Razem ZGM  |  |  |
|  | **Cena całego zamówienia razem** |  |  |

..………………………..……………………………………….…

Podpis osoby (osób) upoważnionej (ych) do złożenia oferty,

złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy[[1]](#footnote-1)

1. W przypadku złożenia oferty przez Pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie.

\* niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)