{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":338,"n_cols":12,"rows_kept":338,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,4,11],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,5,22,6],[21,7,22,7],[21,8,22,8],[21,9,22,9],[21,10,22,10],[21,11,22,11],[24,0,24,3],[26,0,26,11],[28,0,28,11],[30,0,30,11],[33,7,33,11],[34,7,34,11],[37,0,38,11],[39,1,39,7],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[40,1,40,7],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,1,41,7],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,1,42,7],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[43,1,43,7],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[44,1,44,7],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[45,1,45,7],[45,8,45,9],[45,10,45,11],[46,1,46,7],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[47,1,47,7],[47,8,47,9],[47,10,47,11],[48,1,48,7],[48,8,48,9],[48,10,48,11],[49,1,49,7],[49,8,49,9],[49,10,49,11],[50,1,50,7],[50,8,50,9],[50,10,50,11],[51,1,51,7],[51,8,51,9],[51,10,51,11],[52,1,52,7],[52,8,52,9],[52,10,52,11],[55,7,55,11],[56,7,56,11],[59,0,59,11],[60,1,60,7],[60,8,60,9],[60,10,60,11],[61,1,61,7],[61,8,61,9],[61,10,61,11],[62,1,62,7],[62,8,62,9],[62,10,62,11],[63,1,63,7],[63,8,63,9],[63,10,63,11],[64,1,64,7],[64,8,64,9],[64,10,64,11],[65,1,65,7],[65,8,65,9],[65,10,65,11],[66,1,66,7],[66,8,66,9],[66,10,66,11],[67,1,67,7],[67,8,67,9],[67,10,67,11],[68,1,68,7],[68,8,68,9],[68,10,68,11],[69,1,69,7],[69,8,69,9],[69,10,69,11],[70,1,70,7],[70,8,70,9],[70,10,70,11],[71,1,71,7],[71,8,71,9],[71,10,71,11],[72,1,72,7],[72,8,72,9],[72,10,72,11],[73,1,73,7],[73,8,73,9],[73,10,73,11],[74,1,74,7],[74,8,74,9],[74,10,74,11],[77,7,77,11],[78,7,78,11],[81,0,81,11],[82,1,82,7],[82,8,82,9],[82,10,82,11],[83,1,83,7],[83,8,83,9],[83,10,83,11],[84,1,84,7],[84,8,84,9],[84,10,84,11],[85,1,85,7],[85,8,85,9],[85,10,85,11],[86,1,86,7],[86,8,86,9],[86,10,86,11],[87,1,87,7],[87,8,87,9],[87,10,87,11],[88,1,88,7],[88,8,88,9],[88,10,88,11],[89,1,89,7],[89,8,89,9],[89,10,89,11],[90,1,90,7],[90,8,90,9],[90,10,90,11],[91,1,91,7],[91,8,91,9],[91,10,91,11],[92,1,92,7],[92,8,92,9],[92,10,92,11],[93,1,93,7],[93,8,93,9],[93,10,93,11],[94,1,94,7],[94,8,94,9],[94,10,94,11],[95,1,95,7],[95,8,95,9],[95,10,95,11],[96,1,96,7],[96,8,96,9],[96,10,96,11],[99,7,99,11],[100,7,100,11],[103,0,103,11],[104,1,104,7],[104,8,104,9],[104,10,104,11],[105,1,105,7],[105,8,105,9],[105,10,105,11],[106,1,106,7],[106,8,106,9],[106,10,106,11],[107,1,107,7],[107,8,107,9],[107,10,107,11],[108,1,108,7],[108,8,108,9],[108,10,108,11],[109,1,109,7],[109,8,109,9],[109,10,109,11],[110,1,110,7],[110,8,110,9],[110,10,110,11],[111,1,111,7],[111,8,111,9],[111,10,111,11],[112,1,112,7],[112,8,112,9],[112,10,112,11],[113,1,113,7],[113,8,113,9],[113,10,113,11],[114,1,114,7],[114,8,114,9],[114,10,114,11],[115,1,115,7],[115,8,115,9],[115,10,115,11],[116,1,116,7],[116,8,116,9],[116,10,116,11],[117,1,117,7],[117,8,117,9],[117,10,117,11],[118,1,118,7],[118,8,118,9],[118,10,118,11],[119,1,119,7],[119,8,119,9],[119,10,119,11],[120,1,120,7],[120,8,120,9],[120,10,120,11],[121,1,121,7],[121,8,121,9],[121,10,121,11],[124,7,124,11],[125,7,125,11],[128,0,128,11],[129,1,129,7],[129,8,129,9],[129,10,129,11],[130,1,130,7],[130,8,130,9],[130,10,130,11],[131,1,131,7],[131,8,131,9],[131,10,131,11],[132,1,132,7],[132,8,132,9],[132,10,132,11],[133,1,133,7],[133,8,133,9],[133,10,133,11],[134,1,134,7],[134,8,134,9],[134,10,134,11],[135,1,135,7],[135,8,135,9],[135,10,135,11],[136,1,136,7],[136,8,136,9],[136,10,136,11],[137,1,137,7],[137,8,137,9],[137,10,137,11],[138,1,138,7],[138,8,138,9],[138,10,138,11],[139,1,139,7],[139,8,139,9],[139,10,139,11],[140,1,140,7],[140,8,140,9],[140,10,140,11],[141,1,141,7],[141,8,141,9],[141,10,141,11],[142,1,142,7],[142,8,142,9],[142,10,142,11],[143,1,143,7],[143,8,143,9],[143,10,143,11],[144,1,144,7],[144,8,144,9],[144,10,144,11],[145,1,145,7],[145,8,145,9],[145,10,145,11],[146,1,146,7],[146,8,146,9],[146,10,146,11],[147,1,147,7],[147,8,147,9],[147,10,147,11],[148,1,148,7],[148,8,148,9],[148,10,148,11],[149,1,149,7],[149,8,149,9],[149,10,149,11],[152,7,152,11],[153,7,153,11],[156,0,156,11],[157,1,157,7],[157,8,157,9],[157,10,157,11],[158,1,158,7],[158,8,158,9],[158,10,158,11],[159,1,159,7],[159,8,159,9],[159,10,159,11],[160,1,160,7],[160,8,160,9],[160,10,160,11],[161,1,161,7],[161,8,161,9],[161,10,161,11],[162,1,162,7],[162,8,162,9],[162,10,162,11],[163,1,163,7],[163,8,163,9],[163,10,163,11],[164,1,164,7],[164,8,164,9],[164,10,164,11],[165,1,165,7],[165,8,165,9],[165,10,165,11],[166,1,166,7],[166,8,166,9],[166,10,166,11],[167,1,167,7],[167,8,167,9],[167,10,167,11],[168,1,168,7],[168,8,168,9],[168,10,168,11],[169,1,169,7],[169,8,169,9],[169,10,169,11],[170,1,170,7],[170,8,170,9],[170,10,170,11],[171,1,171,7],[171,8,171,9],[171,10,171,11],[172,1,172,7],[172,8,172,9],[172,10,172,11],[173,1,173,7],[173,8,173,9],[173,10,173,11],[176,7,176,11],[177,7,177,11],[180,0,180,11],[181,1,181,7],[181,8,181,9],[181,10,181,11],[182,1,182,7],[182,8,182,9],[182,10,182,11],[183,1,183,7],[183,8,183,9],[183,10,183,11],[184,1,184,7],[184,8,184,9],[184,10,184,11],[185,1,185,7],[185,8,185,9],[185,10,185,11],[186,1,186,7],[186,8,186,9],[186,10,186,11],[187,1,187,7],[187,8,187,9],[187,10,187,11],[188,1,188,7],[188,8,188,9],[188,10,188,11],[189,1,189,7],[189,8,189,9],[189,10,189,11],[190,1,190,7],[190,8,190,9],[190,10,190,11],[191,1,191,7],[191,8,191,9],[191,10,191,11],[192,1,192,7],[192,8,192,9],[192,10,192,11],[195,7,195,11],[196,7,196,11],[199,0,199,11],[200,1,200,7],[200,8,200,9],[200,10,200,11],[201,1,201,7],[201,8,201,9],[201,10,201,11],[202,1,202,7],[202,8,202,9],[202,10,202,11],[203,1,203,7],[203,8,203,9],[203,10,203,11],[204,1,204,7],[204,8,204,9],[204,10,204,11],[205,1,205,7],[205,8,205,9],[205,10,205,11],[206,1,206,7],[206,8,206,9],[206,10,206,11],[207,1,207,7],[207,8,207,9],[207,10,207,11],[210,7,210,11],[211,7,211,11],[214,0,214,11],[215,1,215,7],[215,8,215,9],[215,10,215,11],[216,1,216,7],[216,8,216,9],[216,10,216,11],[217,1,217,7],[217,8,217,9],[217,10,217,11],[218,1,218,7],[218,8,218,9],[218,10,218,11],[219,1,219,7],[219,8,219,9],[219,10,219,11],[220,1,220,7],[220,8,220,9],[220,10,220,11],[221,1,221,7],[221,8,221,9],[221,10,221,11],[222,1,222,7],[222,8,222,9],[222,10,222,11],[223,1,223,7],[223,8,223,9],[223,10,223,11],[224,1,224,7],[224,8,224,9],[224,10,224,11],[227,7,227,11],[228,7,228,11],[229,0,229,11],[230,1,230,7],[230,8,230,9],[230,10,230,11],[231,1,231,7],[231,8,231,9],[231,10,231,11],[232,1,232,7],[232,8,232,9],[232,10,232,11],[233,1,233,7],[233,8,233,9],[233,10,233,11],[236,7,236,11],[237,7,237,11],[238,0,238,11],[239,1,239,7],[239,8,239,9],[239,10,239,11],[240,1,240,7],[240,8,240,9],[240,10,240,11],[241,1,241,7],[241,8,241,9],[241,10,241,11],[242,1,242,7],[242,8,242,9],[242,10,242,11],[243,1,243,7],[243,8,243,9],[243,10,243,11],[244,1,244,7],[244,8,244,9],[244,10,244,11],[245,1,245,7],[245,8,245,9],[245,10,245,11],[246,1,246,7],[246,8,246,9],[246,10,246,11],[247,1,247,7],[247,8,247,9],[247,10,247,11],[248,1,248,7],[248,8,248,9],[248,10,248,11],[249,1,249,7],[249,8,249,9],[249,10,249,11],[250,1,250,7],[250,8,250,9],[250,10,250,11],[251,1,251,7],[251,8,251,9],[251,10,251,11],[254,7,254,11],[255,7,255,11],[256,0,256,11],[257,1,257,7],[257,8,257,9],[257,10,257,11],[258,1,258,7],[258,8,258,9],[258,10,258,11],[259,1,259,7],[259,8,259,9],[259,10,259,11],[260,1,260,7],[260,8,260,9],[260,10,260,11],[261,1,261,7],[261,8,261,9],[261,10,261,11],[262,1,262,7],[262,8,262,9],[262,10,262,11],[263,1,263,7],[263,8,263,9],[263,10,263,11],[264,1,264,7],[264,8,264,9],[264,10,264,11],[265,1,265,7],[265,8,265,9],[265,10,265,11],[266,1,266,7],[266,8,266,9],[266,10,266,11],[267,1,267,7],[267,8,267,9],[267,10,267,11],[268,1,268,7],[268,8,268,9],[268,10,268,11],[269,1,269,7],[269,8,269,9],[269,10,269,11],[272,7,272,11],[273,7,273,11],[274,0,274,11],[275,1,275,7],[275,8,275,9],[275,10,275,11],[276,1,276,7],[276,8,276,9],[276,10,276,11],[277,1,277,7],[277,8,277,9],[277,10,277,11],[278,1,278,7],[278,8,278,9],[278,10,278,11],[279,1,279,7],[279,8,279,9],[279,10,279,11],[280,1,280,7],[280,8,280,9],[280,10,280,11],[281,1,281,7],[281,8,281,9],[281,10,281,11],[282,1,282,7],[282,8,282,9],[282,10,282,11],[283,1,283,7],[283,8,283,9],[283,10,283,11],[284,1,284,7],[284,8,284,9],[284,10,284,11],[285,1,285,7],[285,8,285,9],[285,10,285,11],[286,1,286,7],[286,8,286,9],[286,10,286,11],[287,1,287,7],[287,8,287,9],[287,10,287,11],[288,1,288,7],[288,8,288,9],[288,10,288,11],[289,1,289,7],[289,8,289,9],[289,10,289,11],[290,1,290,7],[290,8,290,9],[290,10,290,11],[291,1,291,7],[291,8,291,9],[291,10,291,11],[292,1,292,7],[292,8,292,9],[292,10,292,11],[293,1,293,7],[293,8,293,9],[293,10,293,11],[294,1,294,7],[294,8,294,9],[294,10,294,11],[295,1,295,7],[295,8,295,9],[295,10,295,11],[296,1,296,7],[296,8,296,9],[296,10,296,11],[297,1,297,7],[297,8,297,9],[297,10,297,11],[300,7,300,11],[301,7,301,11],[305,0,305,11],[306,1,306,7],[306,8,306,9],[306,10,306,11],[307,1,307,7],[307,8,307,9],[307,10,307,11],[308,1,308,7],[308,8,308,9],[308,10,308,11],[309,1,309,7],[309,8,309,9],[309,10,309,11],[312,7,312,11],[313,7,313,11],[317,0,317,11],[318,1,318,7],[318,8,318,9],[318,10,318,11],[319,1,319,7],[319,8,319,9],[319,10,319,11],[320,1,320,7],[320,8,320,9],[320,10,320,11],[321,1,321,7],[321,8,321,9],[321,10,321,11],[322,1,322,7],[322,8,322,9],[322,10,322,11],[323,1,323,7],[323,8,323,9],[323,10,323,11],[324,1,324,7],[324,8,324,9],[324,10,324,11],[325,1,325,7],[325,8,325,9],[325,10,325,11],[326,1,326,7],[326,8,326,9],[326,10,326,11],[327,1,327,7],[327,8,327,9],[327,10,327,11],[328,1,328,7],[328,8,328,9],[328,10,328,11],[329,1,329,7],[329,8,329,9],[329,10,329,11],[330,1,330,7],[330,8,330,9],[330,10,330,11],[331,1,331,7],[331,8,331,9],[331,10,331,11],[332,1,332,7],[332,8,332,9],[332,10,332,11],[333,1,333,7],[333,8,333,9],[333,10,333,11],[336,7,336,11],[337,7,337,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr3"]
["nr sprawy: ZP/11./PN/2019"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY \nwraz z formularzami zawierającymi opisy parametrów oferowanych urządzeń. "]
[]
[]
["Lp","Nazwa asortymentu",{"$nulls":3},"J.m.","Ilość","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","VAT %","VAT (zł)","Wartość brutto (zł)"]
[1,"Urządzenie do terapii ergotonowej.",{"$nulls":3},"szt",1]
[2,"Kolumny do ćwiczeń z oporem ",{"$nulls":3},"szt",2]
[3,"Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca ",{"$nulls":3},"szt",1]
[4,"Stół rehabilitacyjny do masażu ",{"$nulls":3},"szt",1]
[5,"Stół do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa ",{"$nulls":3},"szt",1]
[6," Bieżnia rehabilitacyjna   ",{"$nulls":3},"szt",1]
[7,"Ergometr cyklocentryczny kończyn górnych lub dolnych z oporem wodnym-",{"$nulls":3},"szt",2]
[8,"Wioślarz z oporem wodnym ",{"$nulls":3},"szt",1]
[9,"Eliptyczny ergometr treningowy( crosstrainer)  z oporem magnetycznym – ",{"$nulls":3},"szt",1]
[10,"UGUL zestaw    ",{"$nulls":3},"szt",1]
[11,"Inhalator ultradźwiękowy",{"$nulls":3},"szt.",2]
[12,"Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji  kończyn dolnych  w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego ",{"$nulls":3},"szt.",1]
[13,"Urządzenie do ćwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym- wraz z zestawem stjaków ",{"$nulls":3},"szt.",1]
[14,"Drabinka gimnastyczna do ćwiczeń ogólnousprawniających, korekcyjnych, elongacyjnych ",{"$nulls":3},"szt",6]
[15,"Urządzenie typu Tecar do terapii (Diatermia Oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej) ",{"$nulls":3},"szt",1]
[{"$nulls":5},"Razem (zł)"]
[]
[]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:………………………………………………………..…………...………………………………………………..…………………………………………….........................                                                 "]
[]
["VAT:…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………............................"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Urządzenie do terapii ergotonowej."]
[]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Urządzenie do terapii ergotonowej",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta"]
[2,"Minimum dwukanałowy aparat (wszystkie kanały w pełni niezależne),",{"$nulls":6},"TAK"]
[3,"Działanie na przyczyny powstania bólu, dzięki działaniu na organizm na poziomie struktur komórkowych. Praca w oparciu o efekt niestymulacyjny – SimulFAM i lub stymulacyjny – SimulFAM X",{"$nulls":6},"TAK"]
[4,"Duży, kolorowy wyświetlacz LCD z panelem dotykowym, ",{"$nulls":6},"TAK"]
[5,"Baza procedur terapeutycznych",{"$nulls":6},"TAK"]
[6," Niezwykle prosta obsługa: system „one touch to start”",{"$nulls":6},"TAK"]
[7,"Polskie menu zabiegowe z planszami i wskazówkami dotyczącymi położenia elektrod oraz metodyki zabiegu.",{"$nulls":6},"TAK"]
[8,"Formy prądu: Sinusoidalne 4 096 - 32 768Hz",{"$nulls":6},"TAK"]
[9,"Częstotliwość skanowania: 0,1 - 200Hz",{"$nulls":6},"TAK"]
[10,"Prąd wyjściowy (na kanał)\nmax. 310mA/kanał\n",{"$nulls":6},"TAK"]
[11,"Napięcie wyjściowe na kanał\nmax. 76V/kanał\n",{"$nulls":6},"TAK"]
[12,"Maksymalna moc wyjściowa\n5000mW/kanał\n",{"$nulls":6},"TAK"]
[13,"Zegar zabiegowy: maksymalnie 90min.",{"$nulls":6},"TAK"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Kolumny do ćwiczeń z oporem – szt.2"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Kolumny do ćwiczeń z oporem ",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta"]
[2,"Konstrukcja kolumn metalowa z możliwością montowania do ściany lub specjalnej ramy",{"$nulls":6},"TAK"]
[3,"Długość minimum 58 [cm] (+/- 5%).",{"$nulls":6},"TAK"]
[4,"Szerokość minimum 55 [cm] (+/- 5%)",{"$nulls":6},"TAK"]
[5,"Wysokość minimum 215 [cm] (+/- 5%)",{"$nulls":6},"TAK"]
[6,"Dwie linki umożliwiające ruch we wszystkich płaszczyznach.",{"$nulls":6},"TAK"]
[7,"Min. 17 pozycji ustawień bloczka z linkami",{"$nulls":6},"TAK"]
[8,"Waga stosu min. 60kg",{"$nulls":6},"TAK"]
[9,"Zestaw ciężarków  10x 2kg+ 10 x 4kg (+/- 5%)",{"$nulls":6},"TAK"]
[10,"Osprzęt:\nmankiety na stawy skokowe- szt.2\nmankiety nadgarstkowe – szt.2\nmankiety na udo -szt.2 \nPas biodrowy- szt.2 \nPas na obręcz barkową – szt.2 \nUchwyty pojedyncze – szt.4\n",{"$nulls":6},"TAK"]
[11,"Waga całkowita zestawu kolumn: max 260 kg(+/-5%)",{"$nulls":6},"TAK"]
[12,"Rama metalowa mocowana do ściany z systemem przesuwnym do zamontowania kolumn",{"$nulls":6},"TAK"]
[13,"Możliwość swobodnego poruszania się kolumn wzdłuż ramy",{"$nulls":6},"TAK"]
[14,"Rama o wymiarach 258 x 252cm (DxH)( +-/5%)",{"$nulls":6},"TAK"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca –szt. 1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca –szt. 1",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta"]
[2,"Konstrukcja metalowa.",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Długość minimum 130 [cm] (+/- 5%).",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Szerokość minimum 110 [cm] (+/- 5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Wysokość minimum 220 [cm] (+/- 5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"System jezdny.",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Specjalny uchwyt z tyłu kolumny pomocny do przechylania kolumny podczas transportu ",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Dwie linki umożliwiające ruch we wszystkich płaszczyznach.",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Waga stosu min. 60kg",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Zestaw ciężarków  10x 2kg+ 10 x 4kg (+/- 5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"Zestaw mankietów (na stawy skokowe, nadgarstkowe, na udo).",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"Pas biodrowy, Pas na obręcz barkową.",{"$nulls":6},"tak"]
[13,"Uchwyty pojedyncze sztuk 2",{"$nulls":6},"tak"]
[14,"Waga całkowita max 190kg(+/-5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Stół rehabilitacyjny do masażu –szt. 1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Stół rehabilitacyjny do masażu  ",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Leżysko  siedmioczęściowe (leżysko główne, część pod nogi oraz zagłówek z otworem na nos i brodę)",{"$nulls":6},"Tak"]
[3,"Regulowane podłokietniki montowane do zagłówka",{"$nulls":6},"Tak"]
[4,"Specjalne przystawki limfatyczne z regulacją kata montowane na wysokości części środkowej leżyska",{"$nulls":6},"Tak"]
[5,"Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej z otworem na nos i brodę (zakres regulacji -85 do +35 stopni)",{"$nulls":6},"Tak"]
[6,"Elektryczna zmiana wysokości leżyska \nw zakresie od 49 do 105cm +/-5%)\n",{"$nulls":6},"Tak"]
[7,"Wysokość regulowana za pomocą ramy umieszczonej wokół stołu",{"$nulls":6},"Tak"]
[8,"Regulacja części środkowej stołu za pomocą siłownika elektrycznego z możliwością ustawienia do pozycji Pivota (+40 stopni) ( +/-5%)",{"$nulls":6},"Tak"]
[9,"Regulacja części tylnej stołu za pomocą sprężyny gazowej do \n+ 70stopni( +/-5%)\n",{"$nulls":6},"Tak"]
[10,"Stopki (nóżki)z regulacją wysokości do poziomowania stołu",{"$nulls":6},"Tak"]
[11,"Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali o profilach okrągłych, malowana proszkowo – odporna na obicia i zarysowania",{"$nulls":6},"Tak"]
[12,"Centralny system jezdny ( za pomocą jednej dźwigni unoszone  i opuszczane są 4 kółka)",{"$nulls":6},"Tak"]
[13,"Wymiary leżyska 190x66cm( +/-5%)",{"$nulls":6},"Tak"]
[14,"Dopuszczalne obciążenie min. 150- 200kg",{"$nulls":6},"Tak"]
[15,"Wtyczka z zabezpieczeniem przed wzrostem napięcia elektrycznego w przypadku przecięcia kabla",{"$nulls":6},"Tak"]
[16,"Zasilanie: 230V/50Hz",{"$nulls":6},"Tak"]
[17,"Kolor  tapicerki do wyboru",{"$nulls":6},"TAK"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Stół do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa – szt.1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Stół do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa – szt.1",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Leżysko główne z trójpłaszczyznową korekcją ustawienia w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Regulacja w płaszczyźnie(+/-5%): \nstrzałkowej -14 do +22 stopni za pomocą siłownika elektrycznego\nczołowej -20 do +20 stopni za pomocą sprężyn gazowych\npoprzecznej -12 do + 12 stopni za pomocą sprężyn gazowych\n",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Regulacja zagłówka od -44 do +36 stopni (+/-5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Zakres regulacji wysokości stołu 580-880mm(+/-5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Trakcja statyczna, przerywana, harmoniczna",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Elektroniczna kontrola trakcji",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Siła trakcji lędźwiowej w zakresie 0-90 kg(+/-5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Siła trakcji szyjnej w zakresie 0-21kg(+/-5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Trakcja szyjna za kość potyliczną bez przykładania siły poprzez żuchwę",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"Możliwość wykonania zabiegu w pozycji supinacyjnej  i pronacyjnej (trakcja lędźwiowa)",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"Możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej",{"$nulls":6},"tak"]
[13,"dowolna regulacja parametrów: siły ciągu, prędkości narastania ciągu, czasu trwania przerwy i czasu aktywnej trakcji (w trybie trakcji przerywanej)",{"$nulls":6},"tak"]
[14,"zapisywanie programów terapeutycznych z dowolnie ustawionymi parametrami zabiegowymi",{"$nulls":6},"tak"]
[15,"Kartotek pacjenta ze skalą bólową VAS",{"$nulls":6},"tak"]
[16,"Informacje o zabiegu, wskazaniach, przeciwskazaniach, rodzaju trakcji itp. w postaci e-książeczki",{"$nulls":6},"tak"]
[17,"Kolorowy , ekran dotykowy na ruchomy wysięgniku",{"$nulls":6},"tak"]
[18,"w zestawie komplet akcesoriów (pasy stabilizacyjne, podnóżek regulowany, stół z rozsuwanym leżyskiem, pilot bezpieczeństwa)",{"$nulls":6},"tak"]
[19,"Odciążenie stołu do 150 kg",{"$nulls":6},"tak"]
[20,"Wymiar: 2270x730",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Bieżnia rehabilitacyjna   –szt. 1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Bieżnia rehabilitacyjna elektryczna",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Regulacja prędkości: 0,5 – 18 km/h (co 0,2)",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Wysokość wejścia na pas: max. 23 cm",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Elektroniczna regulacja kąta nachylenia od 0% do +20%",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Możliwość opcjonalnego doposażenia w  odczyt tętna ćwiczącego za pomocą pasa POLAR",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Przycisk bezpieczeństwa STOP",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Poręcze boczne wzdłuż całej długości pasa transmisyjnego",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"42 programy\n- 6 programów treningowych (skalowanych, ponad 100 wariacji)\n- 28 testów profilowych (UKK 2km WalkTest, Bruce, Ellestad itp.)\n- 8 programów wolnych\n",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Szeroka powierzchnia biegu  min 50 x 150cm (+/- 5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Dopuszczalne obciążenie min. 200kg (+/- 5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"moc silnika bieżni: min. 2,2 kW",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"Wymiary bieżni: 210 x 85 cm (+/- 5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[13,"Możliwość dostosowania przyspieszenia (przyspieszenie od 0 do prędkości maksymalnej w czasie regulowanym od 3 do 131 s).",{"$nulls":6},"tak"]
[14,"Powierzchnia absorbująca wstrząsy",{"$nulls":6},"tak"]
[15,"Pomiar: prędkości, elewacji, dystansu, ilości kroków, kalorii, czasu, METS",{"$nulls":6},"tak"]
[16,"Certyfikat medyczny 93/42 EEC",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Ergometr cyklocentryczny kończyn górnych lub dolnych z oporem wodnym-szt.2"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Ergometr cyklocentryczny kończyn górnych lub dolnych z oporem wodnym-szt.2",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"20 stopni regulacji oporu",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"2 komory na wodę( czynna  i bierna)",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Możliwość ćwiczeń kończyn górnych lub dolnych",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Praca w obu kierunkach (przód/tył)",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Wygodne, obrotowe siedzisko z oparciem pod plecy",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Obrotowa(360 stopni) regulacja pozycji  ramienia",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Możliwość ćwiczenia kończyn górnych w pozycji stojącej",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Specjalna konstrukcja uchwytów umożliwiająca  podłączenie kończyn dolnych lub górnych bez konieczności zmiany uchwytów",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Interaktywny monitor wyświetlający:\n- czas\n- prędkość\n- dystans\n- ilość obrotów \n- kalorie\n- poziom obciążenia\n- tętno\n",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"Program interwałowy, Program ze stałą ilością obrotów",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Wioślarz z oporem wodnym – szt.1\n"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Wioślarz z oporem wodnym ",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Minimum 20 stopni regulacji oporu",{"$nulls":6},"tak"]
[3," interaktywny monitor wyświetlający:\n- czas\n- prędkość\n- dystans\n- ilość obrotów \n- kalorie\n- poziom obciążenia\n- tętno\n",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"wygodne siedzisko\n- ergonomiczne uchwyty\n- zastosowanie pasa prowadzącego – brak konieczność smarowania\n- unikalne podparcie stóp zapewniające stabilną pozycję\n- kółka transportowe",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"2 komory na wodę( aktywa  i bierna)",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Łopatki w komorze aktywne wykonane ze stali nierdzewnej",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Konstrukcja ramy aluminiowa",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
["Przedmiot : Eliptyczny ergometr treningowy( crosstrainer)  z oporem magnetycznym – szt.1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Eliptyczny ergometr treningowy( crosstrainer)  z oporem magnetycznym – szt.1",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Max obciążenie użytkownika nie mniejsze niż 150 kg",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Wygodne, wyprofilowane, podwójne uchwyty ",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Regulacja wysokości uchwytów",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Pas antypoślizgowy",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Regulacja oporu magnetyczna min. (1-24 stopnie)",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Możliwość pomiaru tętna za pomocą pasa polar",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Pomiar w czasie rzeczywistym:\n-obroty na minutę (RPM)\n- czas pedałowania\n- przebyty dystans\n- moc (w Watach)\n- spalane  kalorie\n",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Dane techniczne: (+/- 30mm)\nWysokość: 183cm\nSzerokość: 71cm\nDługość: 97cm\n",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
["Przedmiot : UGUL zestaw    – kpl. 1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"UGUL  zestaw",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Krata metalowa, malowana proszkowo na kolor biały ( 8 elementów) o rozmiarze 200x200x203cm(+/-5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Osprzęt do UGUL-a    – kpl. 1: Zestaw zawiera minimum:\nLinka do zawieszeń 1,60m. – 10szt\nLinka do zawieszeń 0,90m. – 2szt\nLinka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m.- 1szt\nLinka do ćwiczeń oporowych 5,5m. – 1szt\nLinka do ćwiczeń oporowych 3,5 m. – 2szt\nPodwieszka przedramion i podudzi 0,47 x 0,11 m. 4szt\nPodwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15 m.- 4szt\nPodwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22 m. – 1szt\nPodwieszka pod klatkę piersiową 0,78 x 0,24   0,43 x 0,11 m. – 1szt\nPodwieszka pod głowę 0,62 x 0,17 m. – 1szt\nPodwieszka wąska pod stopę 0,6 x 0,09 m. – 2szt\nPodwieszka dwustawowa 0,83 m. – 2szt\nUniwersalny pas do wyciągu za miednicę\n1x 0,16 m.. – 1szt\nKamaszek do ćwiczeń i wyciągów – 1szt\nObciążnik 0,5 kg -2szt\nObciążnik 1,0 kg – 2szt\nObciążnik 1,5 kg – 1szt\nObciążnik 2,0  kg – 1szt\nObciążnik  2,5 kg – 1szt\nObciążnik  3,0 kg – 1szt\nMankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m. – 1szt\nMankiet nadkostkowy 0,33 x 0,1 m. – 1szt\nMankiet udowy 0,48 x 0,11 m. – 1szt\nEsik – hak do zawieszeń – 30szt\n",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
["Przedmiot : Inhalator ultradźwiękowy- szt.2"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Inhalator ultradźwiękowy",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"zakres średnic cząsteczek 0,5 do 6um ",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Wydajność nawiewu 0 - 30 l / min",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"wydajność aerozolu 0 - 5 ± 10 % ml / min",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"wydajność sprężarki 15,5 l/min",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"pojemność naczynia na lek max 30ml",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Temperatura termo aerozolu: max 38 stopni",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Częstotliwość pracy: 1,68 ± 5% MHz",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"pobór mocy max. 40-70 VA",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"waga do 4,0 kg",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"klasa ochronności I typ B",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"Standardowe wyposażenie",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
["Przedmiot : Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji  kończyn dolnych  w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego – szt. 1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji  kończyn dolnych  w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego ",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Urządzenie  pracuje w zamkniętym łańcuchu kinematycznym i dawkowanym oporze poprzez elastomery",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Ilość oporowych gum- min. 8 sztuk",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Możliwości:\n- pomiar zakresu ruchomości,\n- ćwiczenia dynamiczne,\n- ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym,\n-obiektywizacja procesu rehabilitacji,\n- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta.\n",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Korzyści:\n- zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy,\n- zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej,\n- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną,\n- poprawa koordynacji mięśniowej.\n",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Urządzenie wyposażone w tapicerowany fotel z regulowanym oparciem za pomocą sprężyny gazowej",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Urządzenie wykorzystuje zintegrowaną dwupłytową platformę dynamograficzną z wbudowanymi czujnikami nacisku, która rozszerza możliwości treningowe o ćwiczenia równoważne i koordynacji.",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Oprogramowanie:\n- łatwe w obsłudze,\n- w pełni parametryzowane,\n- możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości,\n- zintegrowane z kartoteką pacjenta,\n- możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów\n",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Oprogramowanie mogące obsługiwać do 10 różnych urządzeń",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z komputerem - komunikacja za pomocą USB Bluetooth,",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"Standardowe wyposażenie:\n- urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem do pomiaru kąta,\n- moduł odbiornika radiowego do PC,\n- oprogramowanie PC,\n- zestaw gum oporowych,\n- niezbędne do poprawnego działania \n",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"Wymiary: Wymiary: 1890 x 580 x 1170 mm\n• Waga: 120 kg",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
["Przedmiot : Urządzenie do ćwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym-1szt. oraz Zestaw stojaków do urządzeń do ćwiczeń z oporem elastycznym- 1kpl"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Urządzenie do ćwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym-1szt.",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Urządzenie z oprogramowanie wykorzystujące koncepcję biofeedbacku",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Urządzenie do ćwiczeń zgięcia, wyprostu, odwiedzenia i przywiedzenia w stawie ramiennym, umożliwiające prowadzenie ćwiczeń czynnych, czynnych z oporem oraz izometrycznych, ",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Możliwość pomiaru, wykonania testu siły oraz zakresu ruchomości",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne i ćwiczeniowe zapisywane automatycznie w oprogramowaniu sterującym urządzeniem",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Trening z możliwością zmiany parametrów w czasie rzeczywistym( podczas trwania ćwiczenia)",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Urządzenie wraz z oprogramowaniem sterującym umożliwia prowadzenie interaktywnej diagnostyki oraz procesu rehabilitacji z biofeedbackiem w czasie rzeczywistym",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Minimum 12 programów( gier) treningowych",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń dla pacjentów indywidualnie",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Oprogramowanie obsługujące do 10 różnych urządzeń jednocześnie",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"Możliwość dostosowania urządzenia do potrzeb i możliwości pacjentów( długość ramienia urzadzenia)",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"Ruchomy uchwyt zmieniający swoją długość w trakcie ruchu dostosowujący się do długości kończyny w całym jej zakresie ruchu",{"$nulls":6},"tak"]
[13,"Możliwość zmiany obciążenia wykorzystywanego do ćwiczeń w zakresie 0d 1 do 5 gum",{"$nulls":6},"tak"]
[14,"Maksymalne dopuszczalne wymiary: \nszerokość x długość:\n129x79cm (+/- 5%)\nwysokość:\n159cm (+/- 5%)\n",{"$nulls":6},"tak"]
[15,"Zestaw stojaków do urządzeń do ćwiczeń z oporem elastycznym- 1kpl",{"$nulls":6},"tak"]
[16,"Stabilny stojak wysoki na kółkach ze stali malowany proszkowo przeznaczony pod monitor pacjenta",{"$nulls":6},"tak"]
[17,"Monitor dla pacjenta o przekątnej minimum 42 cale",{"$nulls":6},"tak"]
[18,"Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta",{"$nulls":6},"tak"]
[19,"Stabilny stojak niski na kółkach ze stali malowany proszkowo z specjalną kieszenią pod komputer przeznaczony pod monitor terapeuty",{"$nulls":6},"tak"]
[20,"Monitor dla terapeuty o przekątnej min. 21 cali",{"$nulls":6},"tak"]
[21,"Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką",{"$nulls":6},"tak"]
[22,"Komputer spełniający minimalne wymagania:\n- System operacyjny Windows 10, 64 bit,\n- procesor Intel Core i3 3.70GHz\n- pamięć RAM DDR4 2133MHz 8GB\n- karta graficzna PCI-E GeForce GTX1050 OC 2GB GDDR5\n- dysk SSD 120 GB\n- Wymagane złącza:     \n  2 x USB (3.0)\n  2 x USB (2.0)\n- Współpraca z kamerą podłączoną do USB\n\n",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
[]
["Przedmiot : Drabinka gimnastyczna do ćwiczeń ogólnousprawniających, korekcyjnych, elongacyjnych –szt.6"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Drabinka gimnastyczna do ćwiczeń ogólnousprawniających, korekcyjnych, elongacyjnych ",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Boki wykonane są z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble owalne ze sklejki równoległowarstwowej 30x40 mm. Szczeble o rozstawie 145 mm połączone są z bokami nierozłącznie ",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Dane Techniczne min:\nSzerokość: 90 cm\nGłębokość: 250 cm\n",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
[]
[]
["Przedmiot : Urządzenie typu Tecar do terapii (Diatermia Oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej) – szt.1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany ",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Urządzenie typu Tecar do terapii (Diatermia Oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej) – szt.1",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Tryb oporowy – dzięki niemu uzyskuje się efekt ogrzewania głębszych części ciała, co umożliwia leczenie kości, ścięgien, więzadeł i rozcięgien.",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Tryb pojemnościowy – zabiegowi poddawane są części położone powierzchniowo – mięśnie i powierzchniowe naczynia krwionośne.",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Min.4 częstotliwości pracy celem optymalizacji leczenia różnych tkanek na różnych głębokościach( 420, 500,720, 1000khz)(+/-5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Pomiar i wskazanie przekazanej energii do tkanek (J) celem prawidłowego i powtarzalnego dawkowania energii ",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Wyświetlanie współczynnika oporności tkanek (celem ich rozróżniania – ułatwia to jak najlepsze wykonanie zabiegu) podczas trwania terapii",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Wskaźnik świetlny aktywności elektrody (podczas zabiegu aplikator emituje światło o intensywności odpowiadającej jego mocy wyjściowej) w sposób ciągły lub przerywany",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Częstotliwość trybu impulsowego: 1 – 5 Hz",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Moc wyjściowa -elektroda oporowa max.300 W regulowana w sposób ciągły",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Dotykowy wyświetlacz o przekątnej min 5”",{"$nulls":6},"tak"]
[11," 3 elektrody oporowe 35, 55 i 75 mm( +/-5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"3 elektrody pojemnościowe 35, 55 i 75 mm(+/-5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[13,"Elektroda nieruchoma, biernie zamykająca obwód wykonana ze stali nierdzewnej",{"$nulls":6},"tak"]
[14,"Bierne elektrody samoprzylepne min. 2 sztuki",{"$nulls":6},"tak"]
[15,"Możliwość doposażenia w system wieloelektrodowy do zabiegów automatycznych",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}