{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":216,"n_cols":12,"rows_kept":216,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,0,4,12],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,5,19,6],[18,7,19,7],[18,8,19,8],[18,9,19,9],[18,10,19,10],[18,11,19,11],[22,0,22,11],[23,1,23,7],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[24,1,24,7],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[25,1,25,7],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[26,1,26,7],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[27,1,27,7],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[28,1,28,7],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[29,1,29,7],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[30,1,30,7],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[31,1,31,7],[31,8,31,9],[31,10,31,11],[32,1,32,7],[32,8,32,9],[32,10,32,11],[33,1,33,7],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[34,1,34,7],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[37,0,37,11],[38,1,38,7],[38,8,38,9],[38,10,38,11],[39,1,39,7],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[40,1,40,7],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,1,41,7],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,1,42,7],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[43,1,43,7],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[44,1,44,7],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[45,1,45,7],[45,8,45,9],[45,10,45,11],[46,1,46,7],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[47,1,47,7],[47,8,47,9],[47,10,47,11],[48,1,48,7],[48,8,48,9],[48,10,48,11],[49,1,49,7],[49,8,49,9],[49,10,49,11],[52,0,52,11],[53,1,53,7],[53,8,53,9],[53,10,53,11],[54,1,54,7],[54,8,54,9],[54,10,54,11],[55,1,55,7],[55,8,55,9],[55,10,55,11],[56,1,56,7],[56,8,56,9],[56,10,56,11],[57,1,57,7],[57,8,57,9],[57,10,57,11],[58,1,58,7],[58,8,58,9],[58,10,58,11],[59,1,59,7],[59,8,59,9],[59,10,59,11],[60,1,60,7],[60,8,60,9],[60,10,60,11],[61,1,61,7],[61,8,61,9],[61,10,61,11],[62,1,62,7],[62,8,62,9],[62,10,62,11],[63,1,63,7],[63,8,63,9],[63,10,63,11],[64,1,64,7],[64,8,64,9],[64,10,64,11],[65,1,65,7],[65,8,65,9],[65,10,65,11],[66,1,66,7],[66,8,66,9],[66,10,66,11],[69,0,69,11],[70,1,70,7],[70,8,70,9],[70,10,70,11],[71,1,71,7],[71,8,71,9],[71,10,71,11],[72,1,72,7],[72,8,72,9],[72,10,72,11],[73,1,73,7],[73,8,73,9],[73,10,73,11],[74,1,74,7],[74,8,74,9],[74,10,74,11],[75,1,75,7],[75,8,75,9],[75,10,75,11],[76,1,76,7],[76,8,76,9],[76,10,76,11],[77,1,77,7],[77,8,77,9],[77,10,77,11],[78,1,78,7],[78,8,78,9],[78,10,78,11],[79,1,79,7],[79,8,79,9],[79,10,79,11],[80,1,80,7],[80,8,80,9],[80,10,80,11],[81,1,81,7],[81,8,81,9],[81,10,81,11],[82,1,82,7],[82,8,82,9],[82,10,82,11],[83,1,83,7],[83,8,83,9],[83,10,83,11],[84,1,84,7],[84,8,84,9],[84,10,84,11],[85,1,85,7],[85,8,85,9],[85,10,85,11],[86,1,86,7],[86,8,86,9],[86,10,86,11],[87,1,87,7],[87,8,87,9],[87,10,87,11],[88,1,88,7],[88,8,88,9],[88,10,88,11],[91,0,91,11],[92,1,92,7],[92,8,92,9],[92,10,92,11],[93,1,93,7],[93,8,93,9],[93,10,93,11],[94,1,94,7],[94,8,94,9],[94,10,94,11],[95,1,95,7],[95,8,95,9],[95,10,95,11],[96,1,96,7],[96,8,96,9],[96,10,96,11],[97,1,97,7],[97,8,97,9],[97,10,97,11],[98,1,98,7],[98,8,98,9],[98,10,98,11],[99,1,99,7],[99,8,99,9],[99,10,99,11],[100,1,100,7],[100,8,100,9],[100,10,100,11],[101,1,101,7],[102,1,102,7],[102,8,102,9],[102,10,102,11],[103,1,103,7],[103,8,103,9],[103,10,103,11],[104,1,104,7],[104,8,104,9],[104,10,104,11],[105,1,105,7],[105,8,105,9],[105,10,105,11],[106,1,106,7],[106,8,106,9],[106,10,106,11],[107,1,107,7],[107,8,107,9],[107,10,107,11],[108,1,108,7],[108,8,108,9],[108,10,108,11],[111,0,111,11],[112,1,112,7],[112,8,112,9],[112,10,112,11],[113,1,113,7],[113,8,113,9],[113,10,113,11],[114,1,114,7],[114,8,114,9],[114,10,114,11],[115,1,115,7],[115,8,115,9],[115,10,115,11],[116,1,116,7],[116,8,116,9],[116,10,116,11],[117,1,117,7],[117,8,117,9],[117,10,117,11],[118,1,118,7],[118,8,118,9],[118,10,118,11],[119,1,119,7],[119,8,119,9],[119,10,119,11],[120,1,120,7],[120,8,120,9],[120,10,120,11],[121,1,121,7],[121,8,121,9],[121,10,121,11],[122,1,122,7],[122,8,122,9],[122,10,122,11],[123,1,123,7],[123,8,123,9],[123,10,123,11],[126,0,126,11],[127,1,127,7],[127,8,127,9],[127,10,127,11],[128,1,128,7],[128,8,128,9],[128,10,128,11],[129,1,129,7],[129,8,129,9],[129,10,129,11],[130,1,130,7],[130,8,130,9],[130,10,130,11],[131,1,131,7],[131,8,131,9],[131,10,131,11],[132,1,132,7],[132,8,132,9],[132,10,132,11],[133,1,133,7],[133,8,133,9],[133,10,133,11],[134,1,134,7],[134,8,134,9],[134,10,134,11],[137,0,137,11],[138,1,138,7],[138,8,138,9],[138,10,138,11],[139,1,139,7],[139,8,139,9],[139,10,139,11],[140,1,140,7],[140,8,140,9],[140,10,140,11],[141,1,141,7],[141,8,141,9],[141,10,141,11],[142,1,142,7],[142,8,142,9],[142,10,142,11],[143,1,143,7],[143,8,143,9],[143,10,143,11],[144,1,144,7],[144,8,144,9],[144,10,144,11],[145,1,145,7],[145,8,145,9],[145,10,145,11],[148,0,148,11],[149,1,149,7],[149,8,149,9],[149,10,149,11],[150,1,150,7],[150,8,150,9],[150,10,150,11],[151,1,151,7],[151,8,151,9],[151,10,151,11],[152,1,152,7],[152,8,152,9],[152,10,152,11],[155,0,155,11],[156,1,156,7],[156,8,156,9],[156,10,156,11],[157,1,157,7],[157,8,157,9],[157,10,157,11],[158,1,158,7],[158,8,158,9],[158,10,158,11],[159,1,159,7],[159,8,159,9],[159,10,159,11],[160,1,160,7],[160,8,160,9],[160,10,160,11],[161,1,161,7],[161,8,161,9],[161,10,161,11],[162,1,162,7],[162,8,162,9],[162,10,162,11],[163,1,163,7],[163,8,163,9],[163,10,163,11],[164,1,164,7],[164,8,164,9],[164,10,164,11],[165,1,165,7],[165,8,165,9],[165,10,165,11],[166,1,166,7],[166,8,166,9],[166,10,166,11],[167,1,167,7],[167,8,167,9],[167,10,167,11],[170,0,170,11],[171,1,171,7],[171,8,171,9],[171,10,171,11],[172,1,172,7],[172,8,172,9],[172,10,172,11],[173,1,173,7],[173,8,173,9],[173,10,173,11],[174,1,174,7],[174,8,174,9],[174,10,174,11],[175,1,175,7],[175,8,175,9],[175,10,175,11],[176,1,176,7],[176,8,176,9],[176,10,176,11],[177,1,177,7],[177,8,177,9],[177,10,177,11],[178,1,178,7],[178,8,178,9],[178,10,178,11],[179,1,179,7],[179,8,179,9],[179,10,179,11],[180,1,180,7],[180,8,180,9],[180,10,180,11],[181,1,181,7],[181,8,181,9],[181,10,181,11],[182,1,182,7],[182,8,182,9],[182,10,182,11],[183,1,183,7],[183,8,183,9],[183,10,183,11],[184,1,184,7],[184,8,184,9],[184,10,184,11],[185,1,185,7],[185,8,185,9],[185,10,185,11],[186,1,186,7],[186,8,186,9],[186,10,186,11],[187,1,187,7],[187,8,187,9],[187,10,187,11],[188,1,188,7],[188,8,188,9],[188,10,188,11],[189,1,189,7],[189,8,189,9],[189,10,189,11],[190,1,190,7],[190,8,190,9],[190,10,190,11],[191,1,191,7],[191,8,191,9],[191,10,191,11],[192,1,192,7],[192,8,192,9],[192,10,192,11],[195,0,195,11],[196,1,196,7],[196,8,196,9],[196,10,196,11],[197,1,197,7],[197,8,197,9],[197,10,197,11],[198,1,198,7],[198,8,198,9],[198,10,198,11],[199,1,199,7],[199,8,199,9],[199,10,199,11],[202,7,202,11],[203,7,203,11],[205,0,205,3],[207,0,207,11],[209,0,209,11],[211,0,211,11],[214,7,214,11],[215,7,215,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr3"]
["nr sprawy: ZP/11/PN/2019"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY \nwraz z formularzami zawierającymi opisy parametrów oferowanych urządzeń."]
[]
[]
["Lp","Nazwa asortymentu",{"$nulls":3},"J.m.","Ilość","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","VAT %","VAT (zł)","Wartość brutto (zł)"]
[1,"Kolumny do ćwiczeń z oporem",{"$nulls":3},"szt",2]
[2,"Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca",{"$nulls":3},"szt",1]
[3,"Stół rehabilitacyjny do masażu",{"$nulls":3},"szt",1]
[4,"Stół do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa",{"$nulls":3},"szt",1]
[5,"Bieżnia rehabilitacyjna",{"$nulls":3},"szt",1]
[6,"Ergometr cyklocentryczny kończyn górnych lub dolnych z oporem wodnym-",{"$nulls":3},"szt",2]
[7,"Wioślarz z oporem wodnym",{"$nulls":3},"szt",1]
[8,"Eliptyczny ergometr treningowy\n(crosstrainer)  z oporem magnetycznym",{"$nulls":3},"szt",1]
[9,"UGUL zestaw",{"$nulls":3},"szt",1]
[10,"Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji  kończyn dolnych  w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego",{"$nulls":3},"szt.",1]
[11,"Urządzenie do ćwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym- wraz z zestawem stojaków",{"$nulls":3},"szt.",1]
[12,"Drabinka gimnastyczna do ćwiczeń ogólnousprawniających, korekcyjnych, elongacyjnych",{"$nulls":3},"szt",6]
[{"$nulls":5},"Razem (zł)"]
[]
[]
[]
["Przedmiot : Kolumny do ćwiczeń z oporem – szt.2"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Kolumny do ćwiczeń z oporem",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta"]
[2,"Konstrukcja kolumn metalowa z możliwością montowania do ściany lub specjalnej ramy",{"$nulls":6},"TAK"]
[3,"Kolumny wyposażone w specjalny system przesuwu po ramie ściennej",{"$nulls":6},"TAK"]
[4,"Dwie linki umożliwiające ruch we wszystkich płaszczyznach.",{"$nulls":6},"TAK"]
[5,"Min. 17 pozycji ustawień bloczka z linkami",{"$nulls":6},"TAK"]
[6,"Waga stosu min. 60kg",{"$nulls":6},"TAK"]
[7,"Zestaw ciężarków  10x 2kg+ 10 x 4kg (+/- 5%)",{"$nulls":6},"TAK"]
[8,"Osprzęt:\nmankiety na stawy skokowe- szt.2\nmankiety nadgarstkowe – szt.2\nmankiety na udo -szt.2 \nPas biodrowy- szt.2 \nPas na obręcz barkową – szt.2 \nUchwyty pojedyncze – szt.4",{"$nulls":6},"TAK"]
[9,"Rama metalowa mocowana do ściany z systemem przesuwnym do zamontowania kolumn",{"$nulls":6},"TAK"]
[10,"Możliwość swobodnego poruszania się kolumn wzdłuż ramy",{"$nulls":6},"TAK"]
[11,"Rama o wymiarach 258 x 252cm (DxH)( +-/5%)",{"$nulls":6},"TAK"]
[]
[]
["Przedmiot : Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca –szt. 1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca –szt. 1",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta"]
[2,"Konstrukcja metalowa.",{"$nulls":6},"tak, podać"]
[3,"Długość minimum 130 [cm] (+/- 5%).",{"$nulls":6},"tak, podać"]
[4,"Szerokość minimum 110 [cm] (+/- 5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Wysokość minimum 220 [cm] (+/- 5%)",{"$nulls":6},"tak, podać"]
[6,"System jezdny.",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Specjalny uchwyt z tyłu kolumny pomocny do przechylania kolumny podczas transportu",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Dwa wyjścia linek umożliwiające ruch we wszystkich płaszczyznach.",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Waga stosu min. 60kg",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Zestaw ciężarków  10x 2kg+ 10 x 4kg (+/- 5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"Osprzęt: mankiety na stawy skokowe- szt.2 mankiety nadgarstkowe – szt.2 mankiety na udo -szt.2  Pas biodrowy- szt.2  Pas na obręcz barkową – szt.2  Uchwyty pojedyncze – szt.4",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
["Przedmiot : Stół rehabilitacyjny do masażu –szt. 1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Stół rehabilitacyjny do masażu",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Leżysko  siedmioczęściowe (leżysko główne, część pod nogi oraz zagłówek z otworem na nos i brodę)",{"$nulls":6},"Tak"]
[3,"Regulowane podłokietniki montowane do zagłówka",{"$nulls":6},"Tak"]
[4,"Specjalne przystawki limfatyczne z regulacją kata montowane na wysokości części środkowej leżyska",{"$nulls":6},"Tak"]
[5,"Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej z otworem na nos i brodę",{"$nulls":6},"Tak"]
[6,"Elektryczna zmiana wysokości leżyska \nw zakresie od 49 do 105cm lub większym",{"$nulls":6},"Tak"]
[7,"Wysokość regulowana za pomocą ramy umieszczonej wokół stołu",{"$nulls":6},"Tak"]
[8,"Regulacja części środkowej stołu za pomocą siłownika elektrycznego z możliwością ustawienia do pozycji Pivota",{"$nulls":6},"Tak"]
[9,"Regulacja części tylnej stołu za pomocą sprężyny gazowej do pozycji fotela",{"$nulls":6},"Tak"]
[10,"Stopki (nóżki)z regulacją wysokości do poziomowania stołu",{"$nulls":6},"Tak"]
[11,"Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali o profilach okrągłych, malowana proszkowo – odporna na obicia i zarysowania",{"$nulls":6},"Tak"]
[12,"Centralny system jezdny ( za pomocą jednej dźwigni unoszone  i opuszczane są 4 kółka)",{"$nulls":6},"Tak"]
[13,"Dopuszczalne obciążenie min. 150- 200kg",{"$nulls":6},"Tak"]
[]
[]
["Przedmiot : Stół do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa – szt.1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Stół do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa – szt.1",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Leżysko główne z trójpłaszczyznową korekcją ustawienia w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Regulacja w płaszczyźniestrzałkowej  za pomocą siłownika elektrycznego z elektroniczną kontrolą  kąta zgięcia widoczną na wyświetlaczu , w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej za pomocą sprężyn gazowych",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Regulacja zagłówkaza pomocą sprężyny gazowej z elektroniczną kontrolą  kąta zgięcia widoczną na wyświetlaczu",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Zakres regulacji wysokości stołu 580-880mm lub większy",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Trakcja statyczna, przerywana, harmoniczna",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Elektroniczna kontrola trakcji",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Siła trakcji lędźwiowej w zakresie 0-90 kg lub większym",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Siła trakcji szyjnej w zakresie 0-21kg lub większym",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Trakcja szyjna za kość potyliczną bez przykładania siły poprzez żuchwę",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"Możliwość wykonania zabiegu w pozycji supinacyjnej  i pronacyjnej (trakcja lędźwiowa)",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"Możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej",{"$nulls":6},"tak"]
[13,"dowolna regulacja parametrów: siły ciągu, prędkości narastania ciągu, czasu trwania przerwy i czasu aktywnej trakcji (w trybie trakcji przerywanej)",{"$nulls":6},"tak"]
[14,"zapisywanie programów terapeutycznych z dowolnie ustawionymi parametrami zabiegowymi",{"$nulls":6},"tak"]
[15,"Kartotek pacjenta ze skalą bólową VAS",{"$nulls":6},"tak"]
[16,"Informacje o zabiegu, wskazaniach, przeciwskazaniach, rodzaju trakcji itp. w postaci e-książeczki",{"$nulls":6},"tak"]
[17,"Kolorowy , ekran dotykowy na ruchomy wysięgniku",{"$nulls":6},"tak"]
[18,"w zestawie komplet akcesoriów (pasy stabilizacyjne, podnóżek regulowany, stół z rozsuwanym leżyskiem, pilot bezpieczeństwa)",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
["Przedmiot : Bieżnia rehabilitacyjna   –szt. 1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Bieżnia rehabilitacyjna elektryczna",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Regulacja prędkości: 0,5 – 18 km/h (co 0,2)",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Wysokość wejścia na pas: max. 23 cm",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Elektroniczna regulacja kąta nachylenia od 0% do +20%",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Możliwość opcjonalnego doposażenia w  odczyt tętna ćwiczącego za pomocą pasa POLAR",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Przycisk bezpieczeństwa STOP",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Poręcze boczne wzdłuż całej długości pasa transmisyjnego",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"42 programy\n- 6 programów treningowych (skalowanych, ponad 100 wariacji)\n- 28 testów profilowych (UKK 2km WalkTest, Bruce, Ellestad itp.)\n- 8 programów wolnych",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Możliwość doposażenia bieżni w system expanderów przód- tył w celu ułatwiania lub utrudniana nauki chodu"]
[10,"Szeroka powierzchnia biegu  min 50 x 150cm lub większe",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"Dopuszczalne obciążenie min. 200kg lub większe",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"moc silnika bieżni: min. 2,2 kW",{"$nulls":6},"tak"]
[13,"Możliwość dostosowania przyspieszenia (przyspieszenie od 0 do prędkości maksymalnej w czasie regulowanym od 3 do 131 s).",{"$nulls":6},"tak"]
[14,"Powierzchnia absorbująca wstrząsy",{"$nulls":6},"tak"]
[15,"Pomiar: prędkości, elewacji, dystansu, ilości kroków, kalorii, czasu, METS",{"$nulls":6},"tak"]
[16,"Certyfikat medyczny 93/42 EEC",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
["Przedmiot : Ergometr cyklocentryczny kończyn górnych lub dolnych z oporem wodnym-szt.2"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Ergometr cyklocentryczny kończyn górnych lub dolnych z oporem wodnym-szt.2",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"20 stopni regulacji oporu",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"2 komory na wodę( czynna  i bierna)",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Możliwość ćwiczeń kończyn górnych lub dolnych",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Praca w obu kierunkach (przód/tył)",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Wygodne, obrotowe siedzisko z oparciem pod plecy",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Obrotowa(360 stopni) regulacja pozycji  ramienia",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Możliwość ćwiczenia kończyn górnych w pozycji stojącej",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Specjalna konstrukcja uchwytów umożliwiająca  podłączenie kończyn dolnych lub górnych bez konieczności zmiany uchwytów",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Interaktywny monitor wyświetlający:\n- czas\n- prędkość\n- dystans\n- ilość obrotów \n- kalorie\n- poziom obciążenia\n- tętno",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"Program interwałowy, Program ze stałą ilością obrotów",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
["Przedmiot : Wioślarz z oporem wodnym – szt.1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Wioślarz z oporem wodnym",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Minimum 20 stopni regulacji oporu",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"interaktywny monitor wyświetlający:\n- czas\n- prędkość\n- dystans\n- ilość obrotów \n- kalorie\n- poziom obciążenia\n- tętno",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"wygodne siedzisko\n- ergonomiczne uchwyty\n- zastosowanie pasa prowadzącego – brak konieczność smarowania\n- unikalne podparcie stóp zapewniające stabilną pozycję\n- kółka transportowe",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"2 komory na wodę( aktywa  i bierna)",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Łopatki w komorze aktywne wykonane ze stali nierdzewnej",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Konstrukcja ramy aluminiowa",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
["Przedmiot : Eliptyczny ergometr treningowy( crosstrainer)  z oporem magnetycznym – szt.1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Eliptyczny ergometr treningowy( crosstrainer)  z oporem magnetycznym – szt.1",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Min. obciążenie użytkownika nie mniejsze niż 135 kg lub większe",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Wygodne, wyprofilowane, podwójne uchwyty",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Koło zamachowe o wadze tylko do 4kg zapewniające brak siły inercji",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Regulacja oporu magnetyczna min. (1-24 stopnie)",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Możliwość pomiaru tętna za pomocą pasa polar",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Pomiar w czasie rzeczywistym:\n-obroty na minutę (RPM)\n- czas pedałowania\n- przebyty dystans\n- moc (w Watach)\n- spalane  kalorie",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
["Przedmiot : UGUL zestaw    – kpl. 1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"UGUL  zestaw",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Krata metalowa, malowana proszkowo na kolor biały ( 8 elementów)",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Osprzęt do UGUL-a    – kpl. 1: Zestaw zawiera minimum:\nLinka do zawieszeń  – 10szt\nLinka do zawieszeń  – 2szt\nLinka do ćwiczeń samowspomaganych - 1szt\nLinka do ćwiczeń oporowych  – 1szt\nLinka do ćwiczeń oporowych  – 2szt\nPodwieszka przedramion i podudzi - 4szt\nPodwieszka ramion i ud - 4szt\nPodwieszka pod miednicę – 1szt\nPodwieszka pod klatkę piersiową – 1szt\nPodwieszka pod głowę 0,62 x 0,17 m. – 1szt\nPodwieszka wąska pod stopę – 2szt\nPodwieszka dwustawowa – 2szt\nUniwersalny pas do wyciągu za miednicę – 1szt\nKamaszek do ćwiczeń i wyciągów – 1szt\nObciążnik 0,5 kg -2szt\nObciążnik 1,0 kg – 2szt\nObciążnik 1,5 kg – 1szt\nObciążnik 2,0  kg – 1szt\nObciążnik  2,5 kg – 1szt\nObciążnik  3,0 kg – 1szt\nMankiet nadgarstkowy  – 1szt\nMankiet nadkostkowy – 1szt\nMankiet udowy  – 1szt\nEsik – hak do zawieszeń – 30szt",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
["Przedmiot : Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji  kończyn dolnych  w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego – szt. 1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji  kończyn dolnych  w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Urządzenie  pracuje w zamkniętym łańcuchu kinematycznym i dawkowanym oporze poprzez elastomery",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Ilość oporowych gum- min. 8 sztuk",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Możliwości:\n- pomiar zakresu ruchomości,\n- ćwiczenia dynamiczne,\n- ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym,\n-obiektywizacja procesu rehabilitacji,\n- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta.",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Korzyści:\n- zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy,\n- zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej,\n- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną,\n- poprawa koordynacji mięśniowej.",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Urządzenie wyposażone w tapicerowany fotel z regulowanym oparciem za pomocą sprężyny gazowej",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Urządzenie wykorzystuje zintegrowaną dwupłytową platformę dynamograficzną z wbudowanymi czujnikami nacisku, która rozszerza możliwości treningowe o ćwiczenia równoważne i koordynacji.",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Oprogramowanie:\n- łatwe w obsłudze,\n- w pełni parametryzowane,\n- możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości,\n- zintegrowane z kartoteką pacjenta,\n- możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Oprogramowanie mogące obsługiwać do 10 różnych urządzeń",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z komputerem - komunikacja za pomocą USB Bluetooth,",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"Standardowe wyposażenie:\n- urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem do pomiaru kąta,\n- moduł odbiornika radiowego do PC,\n- oprogramowanie PC,\n- zestaw gum oporowych,\n- niezbędne do poprawnego działania",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
["Przedmiot : Urządzenie do ćwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym-1szt. oraz Zestaw stojaków do urządzeń do ćwiczeń z oporem elastycznym- 1kpl"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Urządzenie do ćwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym-1szt.",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Urządzenie z oprogramowanie wykorzystujące koncepcję biofeedbacku",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Urządzenie do ćwiczeń zgięcia, wyprostu, odwiedzenia i przywiedzenia w stawie ramiennym, umożliwiające prowadzenie ćwiczeń czynnych, czynnych z oporem oraz izometrycznych",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Możliwość pomiaru, wykonania testu siły oraz zakresu ruchomości",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne i ćwiczeniowe zapisywane automatycznie w oprogramowaniu sterującym urządzeniem",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Trening z możliwością zmiany parametrów w czasie rzeczywistym( podczas trwania ćwiczenia)",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Urządzenie wraz z oprogramowaniem sterującym umożliwia prowadzenie interaktywnej diagnostyki oraz procesu rehabilitacji z biofeedbackiem w czasie rzeczywistym",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Minimum 12 programów( gier) treningowych",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń dla pacjentów indywidualnie",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Oprogramowanie obsługujące do 10 różnych urządzeń jednocześnie",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"Możliwość dostosowania urządzenia do potrzeb i możliwości pacjentów( długość ramienia urzadzenia)",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"Ruchomy uchwyt zmieniający swoją długość w trakcie ruchu dostosowujący się do długości kończyny w całym jej zakresie ruchu",{"$nulls":6},"tak"]
[13,"Możliwość zmiany obciążenia wykorzystywanego do ćwiczeń w zakresie 0d 1 do 5 gum",{"$nulls":6},"tak"]
[14,"Zestaw stojaków do urządzeń do ćwiczeń z oporem elastycznym- 1kpl",{"$nulls":6},"tak"]
[15,"Stabilny stojak wysoki na kółkach ze stali malowany proszkowo przeznaczony pod monitor pacjenta",{"$nulls":6},"tak"]
[16,"Monitor dla pacjenta o przekątnej minimum 42 cale",{"$nulls":6},"tak"]
[17,"Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta",{"$nulls":6},"tak"]
[18,"Stabilny stojak niski na kółkach ze stali malowany proszkowo z specjalną kieszenią pod komputer przeznaczony pod monitor terapeuty",{"$nulls":6},"tak"]
[19,"Monitor dla terapeuty o przekątnej min. 21 cali",{"$nulls":6},"tak"]
[20,"Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką",{"$nulls":6},"tak"]
[21,"Komputer spełniający minimalne wymagania:\n- System operacyjny Windows 10, 64 bit,\n- procesor Intel Core i3 3.70GHz\n- pamięć RAM DDR4 2133MHz 8GB\n- karta graficzna PCI-E GeForce GTX1050 OC 2GB GDDR5\n- dysk SSD 120 GB\n- Wymagane złącza:     \n  2 x USB (3.0)\n  2 x USB (2.0)\n- Współpraca z kamerą podłączoną do USB",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
["Przedmiot : Drabinka gimnastyczna do ćwiczeń ogólnousprawniających, korekcyjnych, elongacyjnych –szt.6"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Drabinka gimnastyczna do ćwiczeń ogólnousprawniających, korekcyjnych, elongacyjnych",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Boki wykonane są z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble owalne ze sklejki równoległowarstwowej 30x40 mm. Szczeble o rozstawie 145 mm połączone są z bokami nierozłącznie",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Dane Techniczne min:\nSzerokość: 90 cm\nGłębokość: 250 cm",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:………………………………………………………..…………...………………………………………………..……………………………………………........................."]
[]
["VAT:…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………............................"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]