*Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego*

**WYPOSAŻENIE GASTRONOMICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***LP*** | ***NAZWA TOWARU, ARTYKUŁU (PODANE W TREŚCI NAZWY POCHODZENIA ART. NIE SĄ BEZWGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE DOPUSZCZA SIĘ ART.RÓWNOWAŻNE*** | ***ILOŚĆ SZTUK*** |
|  | **Patelnia do naleśników** aluminiowa z powłoką PLATINUM, pokryta teflonem DUPONT;* trzywarstwowa powłoka zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania,
* rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, zapewniająca wysoką wytrzymałość termiczną’

**Patelnia o wym. H17mm Ø255/215**- typu Stalgast nr katalogowy 032261 lub produkt równoważny. | 6 |
|  | **Patelnia** * aluminiowa z powłoką nieprzywierającą PLATINUM, pokryta teflonem DUPONT;
* trzywarstwowa powłoka zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania,
* rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, zapewniająca wysoką wytrzymałość termiczną
* grubość ścianki 5mm

**Patelnia o wymiarach: H60mm, V5,0 litry, Ø400 mm** typu Stalgast nr katalogowy 035401 lub produkt równoważny | 3 |
|  | **Patelnia** * aluminiowa z powłoką nieprzywierającą PLATINUM, pokryta Teflonem DUPONT;
* trzywarstwowa powłoka zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania,
* rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, zapewniająca wysoką wytrzymałość termiczną
* grubość ścianki 5mm

**Patelnia o wymiarach: H50mm, V3,0 litry, Ø320 mm** typu Stalgast nr katalogowy 035321 lub produkt równoważny | 2 |
|  | **Patelnia grillowa:*** naczynie żeliwne o czarnej powierzchni,
* kwadratowa,
* do używania na standardowych palnikach gazowych

**Patelnia grillowa o wymiarach: H35mm, W230 mm, D230mm M2,6 kg** typu Stalgast nr katalogowy 049003 lub produkt równoważny | 1 |
|  | **Sitko stalowe*** wykonane ze stali nierdzewnej
* kolor inox
* z zwieszką.

**Sitko stalowe o wymiarach Ø200 mm, L180 mm** typu Stalgast nr katalogowy 076200 lub produkt równoważny. | 3 |
|  | **Łyżka cedzakowa** * monoblok, pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali z ergonomicznym, zagiętym uchwytem do zawieszenia.
* przystosowana do wyparzania

**Łyżka cedzakowa o wym. Ø120mm, L360mm** typu Stalgast nr katalogowy 324121 lub produkt równoważny. | 8 |
|  | **Chochla** profesjonalna monoblok, * pozbawiona spawów,
* wykonana z jednego kawałka stali polerowanej z ergonomicznym, zagiętym uchwytem do zawieszenia.
* przystosowana do wyparzania.

**Chochla o wym. Ø120mm, L365mm,V 0,40 litry** typu Stalgast nr katalogowy 323121 lub produkt równoważny. | 8 |
|  | **Łyżka perforowana** * wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym,
* wysoka odporność termiczna: do + 220 ͦ C
* przystosowana do mycia w zmywarce,
* przystosowana do wyparzania,
* do powłok teflonowych.

**Łyżka perforowana o wym. L350mm,** typu Stalgast nr katalogowy 325030 lub produkt równoważny. | 3 |
|  |  |  |
|  | **Łyżka do serwowania** * wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, do powłok teflonowych,
* przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania,
* Wysoka odporność termiczna do +220OC

**Łyżka do serwowania o wym. L350mm** typuStalgast nr katalogowy 325040 lub produkt równoważny. | 3 |
|  | **Łopatka do przewracania** * wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, do powłok teflonowych, przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania,
* Wysoka odporność termiczna do +220OC

**Łopatka do przewracania o wym. L350mm** typu Stalgast nr katalogowy 325080 lub produkt równoważny. | 3 |
|  | **Rózga stalowa*** stalowa część robocza,
* stalowa rękojeść ,
* przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania.

**Rózga stalowa o wym. L600 mm** typu Stalgast nr katalogowy 313600 lub produkt równoważny. | 3 |
|  | **Szczypce uniwersalne wykonane ze stali nierdzewnej**,* kolor inox,
* przystosowane do mycia w zmywarce oraz wyparzania

**Szczypce uniwersalne o wym. L240mm** typu Stalgast nr katalogowy 422241 lub produkt równoważny | 10 |
|  | **Deska do krojenia HACCP 600x400*** wykonana z poliprepylenu
* dwustronna
* gładka
* z wycięciem
* 6 kolorów

**Deska do krojenia HACCP o wymiarach W 600 mm, D 400 mm, H 18mm** typu Stalgast nr katalogowy 341631,341632,341633,341634,341635,341636 lub produkt równoważny | 6 |
|  | **Łyżka stołowa** **175 mm komplet 12 szt**., typu Stalgast nr katalogowy 354060 lub produkt równoważny* ilość w komplecie 12 szt
* materiał stal nierdzewna
* gatunek stali nierdzewnej 18/0
* kolor inox
 | 15kpl./180szt. |
|  | **Widelec stołowy 180 mm komplet 12szt**., typu Stalgast nr katalogowy 354050 lub produkt równoważny* ilość w komplecie 12 szt
* materiał stal nierdzewna
* gatunek stali nierdzewnej 18/0
* kolor inox
 | 15 kpl./180szt. |
|  | **Nóż stołowy** **tłoczony** **210 mm komplet 12 szt**., typu Stalgast nr katalogowy 354080 lub produkt równoważny* ilość w komplecie 12 szt
* materiał stal nierdzewna
* gatunek stali nierdzewnej 18/0
* kolor inox
 | 15 kpl./180szt. |
|  | **Pokrywa szczelna GN 1/2** ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 112014 lub produkt równoważny | 3 |
|  | **Pokrywa szczelna GN 1/3** ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 113014 lub produkt równoważny | 6 |
|  | **Pojemnik GN 1/1** **200 mm** ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 121204 lub produkt równoważny wymiary (dł.x szer.x wys.) 530x325x200 mm, poj. 26 litry* temp. min. -40oC
* temp. max 300oC
* kolor inox
* perforowany
 | 1 |
|  | **Pojemnik GN 1/3** ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 113107 lub produkt równoważny wymiary (dł.x szer.x wys.) 325x176x100 mm, poj. 3,7 litra* temp. min. -40oC
* temp. max 300oC
* kolor inox
 | 60 |
|  | **Pojemnik GN 1/6** ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 116107 lub produkt równoważny wymiary (dł.x szer.x wys.) 176x162x100 mm, poj. 1,6 litra* temp. min. -40oC
* temp. max 300oC
* kolor inox
 | 40 |
|  | **Pojemnik GN 1/9** ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 119107 lub produkt równoważny wymiary (dł.x szer.x wys.) 176x108x100 mm, poj. 0,8 litra* temp. min. -40oC
* temp. max 300oC
* kolor inox
 | 15 |
|  | **Pokrywa GN 1/3** ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 113007 lub produkt równoważny* wymiary (dł.x szer.) 325x175 mm
* kolor inox
 | 60 |
|  | **Pokrywa GN 1/6** ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 116007 lub produkt równoważny* kolor inox
 | 40 |
|  | **Pokrywa GN 1/9** ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 119007 lub produkt równoważny* kolor inox
 | 15 |
|  | **Wózek transportowy:*** wyposażony w dwustronną blokadę pojemników GN i tac
* 4 skrętne kółka, 2 z hamulcami,
* Odstęp między półkami 80 mm,

**Wózek transportowy o wymiarach W 380 mm, D 550mm, H 1735 mm** typu Stalgast nr katalogowy 662111 lub produkt równoważny. | 2 |
|  | **Wózek kelnerski** nierdzewny 3-półkowy składany typu Stalgast nr katalogowy 661030 lub produkt równoważny* gumowe kółka, z 2 hamulcami
* wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm
 | 2 |
|  | **Regał ze stali chromowanej o wymiarach W1060mm, D 610mm, H1800mm** typu Stalgast nr katalogowy 681102 lub produkt równoważny* mocowanie półek z regulowaną wysokością
* udźwig jednej półki regału do 200 kg
 | 1 |
|  | **Regał ze stali chromowanej o wymiarach W1220mm, D 610mm, H1800mm** typu Stalgast nr katalogowy 681122 lub produkt równoważny* mocowanie półek z regulowaną wysokością
* udźwig jednej półki regału do 200 kg
 | 3 |
|  | **Widelec do serwowania wykonany ze stali nierdzewnej**,* kolor inox 18/10,
* wykonany z wysoko polerowanej stali nierdzewnej w technologii monoblok,
* bez spawów i zagięć
* przystosowane do mycia w zmywarce oraz wyparzania

**Widelec do serwowania o wym. L300mm** typu Stalgast nr katalogowy 420022 lub produkt równoważny | 6 |
|  | **Łyżka do serwowania wykonana ze stali nierdzewnej**,* kolor inox 18/10,
* wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej w technologii monoblok
* bez spawów i zagięć
* przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania

**Łyżka do serwowania o wym. L315mm** typu Stalgast nr katalogowy 420032 lub produkt równoważny | 6 |
|  | **Łopatka do serwowania wykonana ze stali nierdzewnej**,* kolor inox 18/10,
* wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej w technologii monoblok
* bez spawów i zagięć
* przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania

**Łopatka do serwowania o wym. L315mm** typu Stalgast nr katalogowy 420042 lub produkt równoważny | 6 |
|  | **Chochla do serwowania wykonana ze stali nierdzewnej**,* kolor inox 18/10,
* wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej w technologii monoblok
* bez spawów i zagięć
* przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania

**Chochla do serwowania o wym. L310mm** typu Stalgast nr katalogowy 420052 lub produkt równoważny | 6 |
|  | **Worek do wyciskania** wielokrotnego użytku 350 mm typu Stalgast nr katalogowy 511352 lub produkt równoważny.Worek do wyciskania wykonany z nylonu bez szwów, ze wzmocnioną końcówką i rantem oraz zawieszką, możliwość użycia w gotującej wodzie. | 6 |
|  | **Skrobka plastikowa** **Skrobka cukiernicza o wymiarach 19,5 x 12,7 cm** * wykonana z polipropylenu odpowiedniego do mycia w zmywarce.

**Skrobka plastikowa** typu Stalgast nr katalogowy 501195 lub produkt równoważny | 4 |
|  | **Rant cukierniczy regulowany o wymiarach Ø120-300 mm H 75mm*** wykonany ze stali nierdzewnej
* kolor inox

**Rant cukierniczy regulowany** typu Stalgast nr katalogowy 528103 lub produkt równoważny. | 3 |
|  | **Kubek stalowy do przesiewania o wymiarach Ø120 mm H 130mm*** do przesiewania produktów sypkich oraz przygotowywania i zdobienia wypieków
* kolor inox

**Kubek stalowy** typu Stalgastnr katalogowy 074450 lub produkt równoważny | 2 |
|  | **Mata do wypieków z silikonu o wymiarach W 585mm, D 385mm*** odporna, termiczna: od -20 do +220ͦ C
 | 1 |
|  | **Miesiarka planetarna o wymiarach W 345mm, D 435mm, H 510mm, V 7 litrów, M 20 kg, P 0,65 kW, U230V*** do ciast lekkich i ubijania piany,
* wyjmowana stalowa dzieża,
* edytowalny timer co 30 sek. w zakresie od 1 do 30 minut
* elektroniczna, 5-cio stopniowa, płynna regulacja prędkości obrotów
* automatyczny wyłącznik przeciążenia,
* osłona dzieży z mikroprzełącznikiem
* sygnał dźwiękowy
* 3 końcówki w komplecie

**Miesiarka planetarna** typu Stalgast nr katalogowy 783070 lub produkt równoważny | 1 |
|  | **Łopatka do pizzy o wymiarach L270mm** * drewniana rączka
* A=120mm, B=60 mm

**Łopatka do pizzy** typu Stalgast nr katalogowy 503210 lub produkt równoważny | 2 |
|  | **Blacha do pizzy o wymiarach Ø260mm H25mm**Blacha typu Stalgast nr katalogowy 560261 lub produkt równoważny | 10 |
|  | **Rękawice termiczne olejoodporne do grilla** typu Stalgast nr katalogowy 505020wykonane z neoprenu, 5-palczaste, nienasiąkliwe , przeznaczone do używania w temperaturze max. do 100 oC | 6 |
|  | **Szafa chłodnicza na kółkach** typu Stalgast nr katalogowy 830130 lub produkt równoważny* szafa o wymiarach W 1480mm, D830mm, H2010 mm, V 1300 litry, V litry netto 1185 i parametrach technicznych P 0,44kW, U 230V
* klasa energetyczna D, klasa klimatyczna 4
* temperatura -2/-8oC,
* przednie kółka wyposażone w hamulec
* oświetlenie
* automatyczne odparowanie skroplin
* 6 półek GN2/1 z kompletem prowadnic
* 22 poziomy na prowadnice
* grubość izolacji 60 mm
* dedykowane prowadnice – nr kat. 830644
* dedykowane półki- nr kat. 830645
* kolor inox
 | 1 |
|  | **Stół chłodniczy** typu Stalgast nr katalogowy 832039 lub produkt równoważny* 3 półki GN1/1 w standardzie
* grubość izolacji 35 mm
* 8 poziomów na prowadnice
* Stół chłodniczy o wymiarach W 1365mm, D700mm, H875 mm, V 368 litry, V litry netto 297 i parametrach technicznych P 0,24kW, U 230V
* klasa energetyczna C, klasa klimatyczna 4
* temperatura -2/-8oC,
 | 1 |
|  | **Stół przyścienny z półką o wymiarach W 1000mm, D 600 mm, H 850mm** typu Stalgast nr katalogowy 950046100 lub produkt równoważny* nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
* blat wzmocniony płytą laminowaną
* rant tylny puszkowy 100x15 mm w standardzie
 | 1 |
|  | **Regał magazynowy półki pełne o wymiarach W 1000mm, D 600mm, H 1800 mm** typu Stalgast nr katalogowy 951886100 lub produkt równoważny* nogi wykonane z profilu 30x30 mm
* nogi łączone do półek za pomocą śrub
* maksymalne obciążenie półek 70kg/m2
 | 2 |
|  | **Regał magazynowy półki pełne o wymiarach W 1200mm, D 600mm, H 1800 mm** typu Stalgast nr katalogowy 951886120 lub produkt równoważny* nogi wykonane z profilu 30x30 mm
* nogi łączone do półek za pomocą śrub
* maksymalne obciążenie półek 70kg/m2
 | 2 |
|  | **Napełniacz –** bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką, bateria stojąca mocowana do stołu ze zlewem z uchwytem ściennym, otwór w zlewie Ø33-35mm.Napełniacz typu Stalgast nr katalogowy 651522 lub produkt równoważny.  | 3 |
|  | **Krajalnica do sera i wędlin automatyczna typu Ma-Ga A912CE lub produkt równoważny o wymiarach zewnętrznych 640x290x600 mm, grubość krojonego plastra 0-4 mm** * wyposażona w moduł odkładania plastrów który wraz z zespołem czujników umożliwia: odkładanie krojonych plastrów w stos, ciągły pomiar wysokości stosu, automatyczne zatrzymanie maszyny w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wysokości stosu
* konstrukcja napędu posuwu oparta na silniku krokowym
* wyposażona w elektroniczny licznik krojonych plastrów, który posiada funkcje liczenia plastrów ( maksymalna ilość zadanych plastrów:999)
* krojenie produktów w plastry różnej grubości (wymiar 0-4 mm)
* stół wyposażony w mechanizm dociskacza zapewniający stabilność położenia krojonego produktu
* wykonana z materiałów nierdzewnych o dużej gładkości
* pochylone ostrze o średnicy Ø 300 mm
* pochył stołu podawczego do noża 45ͦ
* wbudowana ostrzarka
* zasilanie elektryczne, moc elektryczna (kW): 0,25
 | 1  |
|  | **Zmywarka kapturowa** typu Fagor Concept CO-110 B DD nr katalogowy 19075272 lub produkt równoważny * Wymiary W712xD750xH1465mm
* Wymiary kosza 500x500 mm
* Pompa spustowa
* Wytrzymałe przyciski sterujące, sterowanie mechaniczne
* 4 programy mycia
* Funkcja soft start
* Funkcja IPX5 Zero-Humidity
* Wydajność mycia 40 koszy na godzinę (720 talerzy na godzinę),
* Cykl mycia ciągłego zatrzymywany manualnie
* Pojemność zbiornika 33l./moc grzałek: 4.5 kW,
* Pojemność bojlera: 9l./Moc grzałek: 6 kW
* Moc pompy myjącej: 0,6 kW
* Zużycie wody 2,4 l
* Dolne i górne ramiona myjące i płuczące,
* Wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego
* Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody,
* System filtrowania wykonany ze stali nierdzewnej,
* Termostat bezpieczeństwa
* Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 ͦͦC i wyparzanie 85 ͦͦC
* Konfiguracja napięcia elektrycznego:400V/3+N, 230V/3, 230V/1+N,
* Zmienne lub jednoczesne grzanie zbiornika i bojlera. Maksymalna moc całkowita: 6,75 kW (zmienna) lub 11.25 kW (jednoczesna).
* Dozownik płynu myjącego,
* Wyposażenie: 1 kosz do talerzy i 2 pojemniki na sztućce.
* Maksymalna wysokość wsadu: 440 mm, z możliwością mycia pojemników GN1/1
* Ramiona płuczące ze stali nierdzewnej.
 | 2 |
|  | **Talerz płytki stołowy o wymiarach Ø 200mm H 19 mm szt. w kartonie 6*** Klasyczny biały, gładki
* Wykonany z hartowanego szkła, odporny na szok termiczny
* O podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne

**Talerz płytki stołowy** typu Stalgast nr katalogowy 388601 lub produkt równoważny. | 300 szt./50 kartonów |
|  | **Talerz płytki stołowy o wymiarach Ø 250 H 23 szt. w kartonie 6*** Klasyczny biały, gładki,
* Wykonany z hartowanego szkła, odporny na szok termiczny
* O podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne

**Talerz płytki stołowy** typu Stalgast nr katalogowy 388602 lub produkt równoważny. | 100 szt. |
|  | **Łyżeczka do kawy restauracyjna** typu Stalgast nr katalogowy 351140 lub produkt równoważny•materiał stal nierdzewna• gatunek stali nierdzewnej 18/0• kolor inox | 100 |
|  | **Pojemnik gastronomiczny GN 1/2 z polipropylenu, standard** typu Stalgast nr katalogowy 162202 lub produkt równoważny | 15 |
|  | **Pokrywa GN1/2 z polipropylenu** typu Stalgast nr katalogowy 162002 lub produkt równoważny | 15 |
|  | **Patera do tortu 3-stopniowa o wymiarach H 480 mm, talerze płaskie, możliwość dowolnego piętrowania talerzy**. Patera typu Stalgast nr katalogowy 542030 lub produkt równoważny.* średnica talerzy: 230 mm, 275 mm, 315 mm
 | 1 |
|  | **Patera na owoce 3-stopniowa o wymiarach H 500 mm, talerze z rantem.** Patera typu Stalgast nr katalogowy 544032 lub produkt równoważny. średnice talerzy : 505 mm, 405 mm, 305 mm odległość pomiędzy talerzami 175 mm | 1 |
|  | **Stół załadowczy prawy z półką, do zmywarki kapturowej o wymiarach- szerokość W 900mm, H=880 mm** typu Stalgast nr katalogowy 9810007090 lub produkt równoważny, z możliwością przystosowania konstrukcji do zmywarek kapturowych innych producentów.* Stół na 4 nogach
 | 1 |
|  | **Stół wyładowczy prawy z półką, do zmywarki kapturowej o wymiarach- szerokość W 800 mm, H=880** mm typu Stalgast nr katalogowy 9810047080 lub produkt równoważny z możliwością przystosowania konstrukcji do zmywarek kapturowych innych producentów.* Stół na 4 nogach
 | 1 |
|  | **Szafa chłodnicza o wymiarach W 740mm, D830mm, H2010 mm, V 650 litry, V litry netto 465 i parametrach technicznych P 0,21kW, U 230V na kółkach** typu Stalgast nr katalogowy 830620 lub produkt równoważny* Oświetlenie
* Temperatura -2/+8
* Automatyczne odparowanie skroplin
* 3 półki GN 2/1 w standardzie
* 20 poziomów na prowadnice
* Grubość izolacji 60 mm
* Kolor inox
* Przednie kółka wyposażone w hamulec
 | 1 |