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Załącznik nr 1a do SWZ


ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Żywiecki 
ul. Krasińskiego 13
34-300 Żywiec

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ CENOWY
dla części zamówienia nr 1 – „Instalacja odwiórowywania obrabiarek na hali maszyn”

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wyposażenie pracowni CNC w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu dla potrzeb Projektu pn.: „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – modernizacja pracowni szkolnych”, prowadzonego przez Powiat Żywiecki, ja(my) niżej podpisany(ni):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
(nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy lub wykonawców, jeżeli ubiegają 
się o udzielenie zamówienia wspólnie wraz z NIP/PESEL, KRS, CEiDG dla każdego z tych wykonawców z osobna)

…………………………………………………


nr telefonu: …………………. nr faksu: ……………….. adres e-mail: ……………………….

oświadczam(y), że:

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem za cenę i przy założeniu następujących cen jednostkowych i przy wykorzystaniu następujących produktów (sprzętów):

	Lp.
	Sprzęt/urządzenie
	Oferowany Produkt
Producent / Model / Typ (o ile dotyczy).
	VAT (%)
	CENA JEDNOSTKOWA
BRUTTO
	WARTOŚĆ BRUTTO

	1
	Filtr stacjonarny nadciśnieniowy do odciągu wiórów i pyłów drzewnych, obudowany  
	

	23
	
	

	2
	Wentylator transportowy WPT-300 do odciągu wiórów i pyłów
drzewnych
	
	23
	
	

	3
	Klapa zwrotna przeciwwybuchowa f 300 z atestem ATEX
	
	23
	
	

	4
	Łapacz klocków f 300 (wykonany z blachy czarnej, malowany farbą poliuretanową).
	
	23
	
	

	5
	Nawrót powietrza do hali (z klapą p.poż. i przepustnicami lato/zima; elementy nawrotu wykonane z blachy ocynkowanej)
	
	
	
	

	6
	Rury, kształtki, zawory ręczne z blachy ocynkowanej, węże PUR do
instalacji odpylania
	
	
	
	

	7
	Szafa sterowania elektrycznego – sterowanie filtrem (wibracją, klapą
p.poż.), wybierakiem, dozownikiem celkowym oraz wentylatorem 7,5kW
	
	
	
	

	
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO
	



Oświadczam(y), że wszystkie wskazane w niniejszym Formularzu cenowym produkty spełniają wymagania zawarte w SWZ. W powyższych cenach zawarte są wszelkie dodatkowe usługi wynikające z dokumentów zamówienia i składanej oferty.

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w Formularzu cenowym oraz pozostałych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.



………..…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

												
(podpis) 
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