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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 3


„Dostawa pomocy dydaktycznych- urządzeń/narzędzi dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe”



	Lp.
	Urządzenie
	liczba
	jednostka
	specyfikacja
	Zdjęcie poglądowe

	1.
	Komplet narzędzi akumulatorowych- kielichownica i praska
	1
	kpl
	· Praska akumulatorowa – do zaciskania złączek PEX
· Kielichownica akumulatorowa – do rozszerzania końcówek rur PEX przed połączeniem
· 3 baterie do narzędzi akumulatorowych
· Ładowarka do narzędzi akumulatorowych
· Smar do kielichownicy – ułatwia proces kielichowania i zapewnia szczelność połączeń
· Nożyce do cięcia rur 14-25 – precyzyjne cięcie rur PEX o średnicy do 25 mm
· Nożyce do cięcia rur 14-32 – umożliwiają cięcie rur o większej średnicy, aż do 32 mm
· Walizka narzędziowa (tworzywo) 
· Głowica kielichująca 16x2.2
· Komplet widelców zaciskowych- 16
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	2.
	Komplet narzędzi – kielichownica i praska łańcuchowa
	1
	kpl
	· Praska łańcuchowa – służy do zaciskania tulei na rurze, zapewniając trwałe i szczelne połączenie
· Kielichownica – służy do rozszerzania końcówki rury, przygotowując ją do połączenia z kształtką
· Smar do kielichownicy
· Nożyce do cięcia rur 14-25 mm
· Nożyce do cięcia rur 14-32 mm
· Walizka narzędziowa
· Głowica kielichująca 16x2.2
· Komplet widelców zaciskowych- 16
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	3.
	Kalibrator 14/16/20
	1 
	szt
	· Kompatybilny z trzema różnymi średnicami rur
· Wykonany z wysokiej jakości materiałów
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	4.
	Giętarka ręczna z segmentami gnącymi 6-8-10-12mm
	1
	szt
	· romień gięcia: 23,5-37,5
· Średnica rur: 6-8-10-12 mm
· Zestaw zawiera: przyrząd podstawowy, trzpienie, płyte gnącą,segmenty gnące,walizkę
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	5.
	Zestaw wyoblaków
	1
	kpl
	· Zestaw wyoblaków 12-15-18-22-28 mm
· Zestaw wyposażony jest w podwójny pryzm
· Wykonany z wysokiej jakości materiałów
· walizka
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	6.
	Gwintownica ręczna
	2
	kpl
	· gwintownica z grzechotką
· głowice: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"
· skrzynkę z tworzywa
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	7.
	Obcinak do rur CU 6-35 mm
	4
	szt
	· Do miedzi, mosiądzu, aluminium i stali cienkościennych rur o średnicy zewnętrznej od 6 do 35 mm
· Dwa rolki prowadzące z nakrętką do cięcia
· Rozkładany gratownik
· Zapasowe koło tnące w uchwycie
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	8.
	Zamrażarka do rur
	1
	szt
	· urządzenie przeznaczone do bezpiecznego i efektywnego zamrażania rur miedzianych, stalowych oraz wielowarstwowych o średnicy od 10 do 54 mm
· dł/szer/wys/waga/obj:0,503 m / 0,305 m / 0,35 m / 18,5 kg / 0,054 m3
· Sposób/zasada działania: elektryczny
· osiem redukcji (12mm, 15mm, 18mm, 22mm, 28mm, 35mm, 42mm oraz 1.1/2
· walizka
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	9.
	Nożyce do cięcia tworzyw sztucznych
	1
	szt
	· nożyce do cięcia rur z tworzyw sztucznych (PEX, PE, MLP, PB, PVC i PPR) o średnicy od 0 do 42 mm 
· Wykonane z wysokiej jakości materiałów
· Ergonomiczny kształt rękojeści
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	10.
	Giętarka
	6
	szt
	· Giętarka  przeznaczona do precyzyjnego gięcia rur miedzianych, stalowych oraz wielowarstwowych (MSR) na zimno, pod kątem do 90°
· praca z rurami o średnicach 12, 15, 18 oraz 22 mm
· Plastikowe segmenty giące chroniące materiał rury przed uszkodzeniami podczas procesu gięcia
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	11.
	Gratowniki
	10
	szt
	· Poręczny gratownik w kształcie długopisu
· Gratownik z ostrzem gratującym HSS
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	12.
	Kamera inspekcyjna
	1
	szt
	· Średnica obszaru roboczego: 120 mm
· Wodoodporność: 0 - 1,2 m
· Rozdzielczość obrazu: 320 x 240 pikseli
· Średnica kabla: 5,5 mm
· Średnica głowicy kamery 8.5 mm
· Pojemność pamięci: 30 obrazów
· Jasność: 100 luksów
· Wielkość wyświetlacza 2.5"
· Długość sondy 1,2 m
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	13.
	Akumulatorowy obcinak do rur 
	1
	kpl
	· Przecinak do rur 12V do cięcia rur ze stali nierdzewnej, niestopowej i miedzi
· Wysokowydajny, 4-biegunowy  szczotkowy silnik,  min. 380 obr./min
· Możliwość cięcia do cięcia stali nierdzewnej, stali  niestopowej i miedzi w rozmiarach od 12 do 28 mm
· Ilość akumulatorów: 2
· Typ akumulatora: Li-ion
· Ładowarka C12 C
· Głowica tnąca odporna na rdzę i korozję
· Narzędzie wodoodporne
· Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda LED
· Walizka
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	14.
	Akumulatorowy obcinak do rur PEX
	1
	kpl
	· Maks. zdolność cięcia (mm)-50
· Napięcie (V) -12
· Typ akumulatora 	Li-ion
· Ilość akumulatorów: 2
· Ładowarka
· Wysokowydajna przekładnia i koła zębate, wykonane w całości z metalu
· Przełącznik bezstopniowej zmiany prędkości
· Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
· walizka
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	15.
	Laser krzyżowy
	1
	szt
	· Samopoziomujący laser krzyżowy z zielonymi pionowymi i poziomymi liniami
· Długość [cm]: 15.7
· Dokładność pomiaru [mm]: +/- 3
· Waga nie większa niż[g]: 480
· Napięcie zasilania (V): 10.8 / 12V Max
· Typ akumulatorów: Li-ion
· Ładowarka
· Przewód do zasilania z portu USB
· Ilość punktów wiązki lasera: 4
· Zakres roboczy: do 35 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia;
do 80 m przy użyciu detektora
· Regulacja jasności:2 stopniowa (tryby pracy: tryb EKO, tryb jasny)
· Torba transportowa z miękkiego materiału
· Uchwyt ścienny,tarcza celownicza,płyta cd z instrukcją obsługi
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	16.
	Kątomierz cyfrowy 500mm
	1
	szt
	· Tolerancja pomiaru: 0,30°
· Podziałka:  mm/cm, 2-częściowa, laserowana
· Materiał: ostrza Aluminium
· Powierzchnia: ostrza anodowana
· Kolor: ostrza czarny
· Siatka skali: 1mm
· Wymiar kątowy: 270°, zmienny w zakresie 0° - 270°
· Opcja odczytu: 0,10°
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