Załącznik Nr 1 do ZS CKR.DD-26-4/2022

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO TOWARU**

1. Ciągnik rolniczy do nauki jazdy

- moc min. 70 KM

- pojemność silnika min. 2900 cm 3

- kierownica regulowana

- wspomaganie kierownicy

- klimatyzacja

- skrzynia biegów z rewersem mechanicznym min. 12/12

- podnośnik tylny mechaniczny

- WOM do 540/540E obr/min.

- szybkozłącza hydrauliczne min. 4

- wydajność pompy hydraulicznej min. 48 l

- hamulce pneumatyczne

- tylny zaczep mechaniczny regulowany

- instalacja hamulcowa 1 i 2 obwodowa

- radio

- światła robocze przednie i tylne

- kabina homologowana na dwie osoby

- dodatkowy pedał sprzęgła i hamulca dla instruktora

- gwarancja 18 m-cy lub 1500 mth

**Urządzenia fabrycznie nowe.**

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.**