Załącznik Nr 1 do ZS CKR.DD-26-7/2022

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO TOWARU**

**Pług obrotowy o parametrach:**

1. 4 korpusy płużne, 3 stałe +1 z możliwością demontażu,
2. Korpusy zabezpieczone bezpiecznikami zrywalnymi przeciw kamieniom,
3. Rozstaw korpusów do 85 cm
4. 4 szerokości skiby: 30, 35, 40, 45 cm,
5. Wysokość ramy max 76 cm,
6. Koło kopiujące boczne 200/60 R14,5,
7. Odkładnice pełne, lemiesze, piersi 16”
8. Ścinacz nad okładnicą
9. Siłownik obrotu.

**Maszyna fabrycznie nowa, koszt maszyny obejmuje dostawę oraz pierwsze uruchomienie.**

**Serwis gwarancyjny.**