Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu rolniczego.

2. Wymagania jakie musi spełniać sprzęt rolniczy:
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Część 1 - Przyczepa:
1) Ładowność 12 t.
2) Wymiary skrzyni do 4,5mx2,42m
3) Burta do 0,6 m + nadstawka do 0,8m
4) Plandeka ze stelażem + balkon
5) Wywrót trójstronny 
6) Homologacja do 40 km/h
7) Kliny podporowe, centralne zamki burt, hamulec ręczny
8) Automatyczny zaczep
9) Okno wysypowe + zsyp w tylnej burcie
10)  Tylne wyjścia przyłączeniowe do drugiej przyczepy
Część 2 – Kopaczka do ziemniaków 
1) Szerokość robocza min. 1,25 m max. 1,45 m
2) Liczba redli 2
3) Prędkość robocza do 15 km/h
4) Długość min 4,5 m max. 4,65 m
5) Szerokość min. 1,60 m max. 1,75 m
6) Wysokość do 1,10 m
Część 3 – Sadzarka do ziemniaków - dwurzędowa
1) Automatyczne wyorywanie bruzd, sadzenie i obsypywanie ziemią
2) Regulowana odległość międzyrzędzi max. 67,5
3) Zmienne odległości sadzenia min. 29 cm max. 35 cm.
4) Regulowana głębokość sadzenia max. 15cm

Część 4 – Kultywator
1) Szerokość robocza do 1200 mm
2) Zamocowanie TUZ – 3- punktowy
3) Śruba rzymska
4) Wał rzymski średnica do 300 mm
5) Wysokość do 950 mm
6) Długość całkowita do 1400 mm
7) Ilość zębów max. 7
8) Ilość listew zębatych max. 6 

