Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO TOWARU**

1. Kosiarka bębnowa

- szerokość robocza min 1,85 m

- obroty WOM 540 obr./min

- szerokość pokosu min. 0,8 m

- moc ciągnika min. 60 KM

- podnośnik hydrauliczny tak

- wałek WOM tak

- wydajność ~ 2,0 ha/h

1. Rozsiewacz nawozu

- pojemność min. 1000 l

- szerokość rozrzutu 10 – 25 m

- niezależne, hydrauliczne zamykanie otworów dozujących

- tarcze stal nierdzewna

- osłona wysiewu skrajnego

- sito skrzyni ładunkowej

- mieszadło do nawozów

- wskaźnik pochylenia

- tabela wysiewu i ustawień

- urządzenie do siewu granicznego

- wałek WOM

- oświetlenie

1. Glebogryzarka

- szerokość robocza min. 2,0 m

- głębokość 12 cm

- napęd boczny

**Urządzenia fabrycznie nowe.**

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.**