**Rozeznanie Rynku**

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia Wielkopolski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej **„Usuwanie i podkrzesywanie drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego”**.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród potencjalnych podmiotów mogących zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

1. Zamawiający

Wielkopolski Park Narodowy

Jeziory

62-050 Mosina

1. Informacje dotyczące przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie całych drzew, wykonanie podcinania konarów i gałęzi przy użyciu podnośnika koszowego lub przy zastosowaniu metody alpinistycznej w miejscach trudnodostępnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi 430 na odcinku Łęczyca - Mosina - część nr 1 zamówienia oraz wzdłuż drogi nr 5 na odcinku Trzebaw - Rosnówko – część nr 2 zamówienia. Usuwaniu i podkrzesaniu podlegać będą drzewa stwarzające zagrożenie (pkt. V).

1. Informacje dotyczące warunków składania wyceny

Wycenę należy składać mailowo do dnia 20.05.2019 r. do godz. 15.00, na adres e-mail: [sekretariat@wielkopolskipn.pl](mailto:sekretariat@wielkopolskipn.pl) W tytule wiadomości e-mail należy wpisać: „Wycena – szacowanie wartości” , w treści podając wartość prac netto i brutto.

1. Ogólne warunki zamówienia

1. Drzewa wytypowane do usunięcia podlegają sprzedaży „na pniu”. Wykonawca zobowiązuje drzewa wyciąć, wywieźć i uprzątnąć miejsce wycinki oraz zagospodarować ścięte konary i gałęzie - wywieźć w całości lub w postaci zrębek i uporządkować teren.

2. Podana w szczegółowym wykazie drzew ilość m3 drewna jest wartością szacunkową i w przypadku stwierdzenia różnic po ich wycince nie może być przedmiotem zmiany ceny zaoferowanej przez Wykonawcę.

3. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 01.09.2019 - 30.11.2019 r. Zalecane jest wykonanie wizji terenowej w celu zapoznania się z zakresem prac w terenie.

4. Oferta uwzględnia koszty takie jak:

W związku z pracami wykonywanymi na terenie bezpośrednio przylegającego do pasa drogowego, co stanowić będzie potencjalne zagrożenie dla ruchu drogowego, niezbędne będzie:

- opracowanie Projektu Organizacji Ruchu (projekt winien być uzgodniony z RDW oraz zatwierdzony w WZDW w Poznaniu) przed rozpoczęciem robót oraz odpowiednio dla drogi krajowej z GDDKiA Oddział w Poznaniu

- oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z wykonanym „Projektem Organizacji Ruchu”, (Zamawiający może przerwać wykonywanie robót, jeżeli oznakowanie będzie nieczytelne, niezgodne z ustaleniami a wszelkie sankcje z tego tytułu ponosi Wykonawca,

- zabezpieczenie i regulacja ruchu w trakcie wykonania robót,

- wycinka drzew przy istniejących utrudnieniach,

- transport,

- sprzątanie z pasa drogowego i przyległego terenu gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonanych robotach,

- organizacja robót związanych z pozyskaniem drewna w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu drogowym.

5. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są prace, odpowiedzialny będzie Wykonawca. Organizację ruchu w czasie prowadzenia prac na terenie przylegającym do pasa drogowego wprowadza Wykonawca na podstawie sporządzonego własnym staraniem projektu organizacji ruchu zatwierdzonego w trybie określonym w § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729. Oznakowanie i zabezpieczenie prac należy utrzymać w czystości i czytelności przez całą dobę.

6. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami z przepisami prawa, w szczególności BHP.

VI. Osoba upoważniona do kontaktu

Beata Gerlof

e-mail: [b.gerlof@wielkopolskipn.pl](mailto:b.gerlof@wielkopolskipn.pl)

tel.: 61 8982311

VII. Szczegółowy wykaz drzew

ZESTAWIENIE DRZEW STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE (DO WYCINKI) WZDŁUŻ DROGI NR 430

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddz./ poddz.** | **Gatunek (sztuki/ pierśnice)** | | | | | | **Razem szt.** | **m3** |
| **Sosna** | **Dąb** | **Robinia akacjowa** | **Klon** | **Jesion** | **Olsza** |
| 48/ b |  |  | 4 szt./ 22, 22, 29, 49 |  | 1 szt./34 |  | 5 | 4, 69 |
| 53/ a |  |  | 6 szt./ 29, 29, 39, 44, 44, 49 |  |  |  | 6 | 8,19 |
| 53/ d |  |  | 1 szt./ 59 |  |  |  | 1 | 3,49 |
| 53/ f |  | 1 szt./ 29 |  |  |  | 3 szt./ 22, 34, 39 | 4 | 3,64 |
| 53/ g | 2 szt./ 29, 39 | 1 szt./ 49 |  |  |  |  | 3 | 4,17 |
| 53/ h |  | 1 szt./ 59 |  | 1 szt./69 |  |  | 2 | 9,38 |
| 63/ a |  |  |  | 2 szt./29, 34 |  |  | 2 | 1,11 |
| 63/ k |  |  |  | 1 szt./ 22 |  |  | 1 | 0,22 |
| 63/ l |  |  |  | 4 szt./ 16, 19, 29, 44 |  |  | 4 | 1,45 |
| 63/ t | 3 szt./ 29, 39, 49 |  | 2 szt./ 19, 22 |  |  |  | 5 | 5,09 |
| 63/ w | 3 szt./ 39, 54, 70 |  |  |  |  |  | 3 | 9,03 |
| 66/ f |  | 1 szt./ 44 | 1 szt./ 22 |  |  |  | 2 | 2,00 |
| 66/ i |  |  | 1 szt./ 39 |  |  |  | 1 | 1,13 |
| 76/ b, d | 6 szt./ 34, 34, 39, 39, 44, 44 | 6 szt./ 16, 16, 19, 22, 22, 25 | 6 szt./ 16, 16, 19, 19 ,19, 25 | 1 szt./ 16 |  |  | 19 | 10,12 |
| 76/h | 1 szt./ 49 | 1 szt./ 29 |  |  |  |  | 2 | 2,60 |
| **OGÓŁEM** | **15 szt.** | **11 szt.** | **21 szt.** | **9 szt.** | **1 szt.** | **3 szt.** | **60** | **66, 31** |

ZESTAWIENIE DRZEW STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE (**DO PODKRZESANIA**) WZDŁUŻ DROGI 430

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddział/ pododdział** | **Gatunek (sztuki)** | | | | | **Razem szt.** |
| **Dąb** | **Klon** | **Jawor** | **Sosna** | **Robinia akacjowa** |
| 63/ h | 1 |  |  |  |  | **1** |
| 63/ k |  | 1 | 1 | 1 |  | **3** |
| 63/ w, t |  |  |  | 1 |  | **1** |
| 66/ f | 2 |  |  | 1 |  | **3** |
| 66/ h | 1 |  |  |  | 1 | **2** |
| 76/ b,d | 4 | 1 |  | 5 | 1 | **11** |
| **OGÓŁEM** | **8** | **2** | **1** | **8** | **2** | **21** |

ZESTAWIENIE DRZEW STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE (**DO WYCINKI**) PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pierśnica w korze** | **Oddz 186** | | | | **Oddz 187** | | | | **Oddz 188** | | | | **Oddz 189** | | | | **Razem** |
| Gatunki | | | | Gatunki | | | | Gatunki | | | | Gatunki | | | |
| Jesion | Dąb | Akacja | Inne | Jesion | Dąb | Akacja | Inne | Jesion | Dąb | Akacja | Inne | Jesion | Dąb | Akacja | Inne |
| 10-11 | 3 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 33 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | **46** |
| 12-14 | 9 | 2 |  |  | 16 | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 15 | 2 | 5 |  | **56** |
| 15-17 | 9 | 2 |  |  | 9 | 4 |  |  | 1 |  | 2 |  | 6 |  |  |  | **33** |
| 18-20 | 2 | 1 |  |  | 10 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 12 | 1 | 6 |  | **38** |
| 21-23 | 9 | 7 |  |  | 14 | 5 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | **44** |
| 24-26 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | 1 | 5 |  | **20** |
| 27-31 | 5 | 6 |  |  | 11 | 7 |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | **40** |
| 32-36 | 5 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 |  | **18** |
| 37-41 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3** |
| 42-46 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| 47-51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | **1** |
| 52-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 57-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | **1** |
| 62-66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| **Razem** | **44** | **21** | **0** | **0** | **67** | **30** | **0** | **0** | **52** | **3** | **3** | **0** | **47** | **11** | **24** | **0** | **301**  **(ok. 70m3)** |

Ścięcie brzóz z gruntu przy zatrzymanym ruchu (22 letnie zalesienie)

|  |  |
| --- | --- |
| **pierśnica** | **szt.** |
| 7-9 | 41 |
| 10-11 | 35 |
| 12-14 | 26 |
| 15-17 | 8 |
| Razem | **110** |

ZESTAWIENIE DRZEW STWARZAJĄCYCH ZAGROZENIE (**DO PODKRZESANIA**) PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pierśnica w korze** | **Oddz 186** | | | | **Oddz 187** | | | | **Oddz 188** | | | | **Oddz 189** | | | | **Razem** |
| Gatunki | | | | Gatunki | | | | Gatunki | | | | Gatunki | | | |
| Jesion | Dąb | Akacja | Inne | Jesion | Dąb | Akacja | Inne | Jesion | Dąb | Akacja | Inne | Jesion | Dąb | Akacja | Inne |
| 10-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 12-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 15-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | **3** |
| 18-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | **2** |
| 21-23 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | **5** |
| 24-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | **4** |
| 27-31 |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 4 |  |  | **16** |
| 32-36 |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 |  | **19** |
| 37-41 |  | 2 |  |  |  | 14 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | **24** |
| 42-46 |  | 3 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  | **17** |
| 47-51 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | **9** |
| 52-56 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | **7** |
| 57-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | **1** |
| 62-66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | **1** |
| 72-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | **9** |
| Razem | **0** | **19** | **0** | **0** | **0** | **36** | **0** | **0** | **0** | **8** | **1** | **0** | **3** | **35** | **9** | **6** | **117** |