{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":88,"n_cols":11,"rows_kept":88,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,4,6,6],[7,0,7,1],[9,0,9,10],[11,0,11,10],[13,0,13,10],[18,6,18,10],[19,6,19,10],[21,0,22,9],[24,0,24,5],[26,1,26,5],[26,6,26,7],[26,8,26,9],[27,1,27,5],[27,6,27,7],[27,8,27,9],[28,1,28,5],[28,6,28,7],[28,8,28,9],[29,1,29,5],[29,6,29,7],[29,8,29,9],[30,1,30,5],[30,6,30,7],[30,8,30,9],[31,1,31,5],[31,6,31,7],[31,8,31,9],[32,1,32,5],[32,6,32,7],[32,8,32,9],[33,1,33,5],[33,6,33,7],[33,8,33,9],[34,1,34,5],[34,6,34,7],[34,8,34,9],[35,1,35,5],[35,6,35,7],[35,8,35,9],[36,1,36,5],[36,6,36,7],[36,8,36,9],[37,1,37,5],[37,6,37,7],[37,8,37,9],[38,1,38,5],[38,6,38,7],[38,8,38,9],[39,1,39,5],[39,6,39,7],[39,8,39,9],[40,1,40,5],[40,6,40,7],[40,8,40,9],[41,1,41,5],[41,6,41,7],[41,8,41,9],[42,1,42,5],[42,6,42,7],[42,8,42,9],[43,1,43,5],[43,6,43,7],[43,8,43,9],[44,1,44,5],[44,6,44,7],[44,8,44,9],[45,1,45,5],[45,6,45,7],[45,8,45,9],[46,1,46,5],[46,6,46,7],[46,8,46,9],[47,1,47,5],[47,6,47,7],[47,8,47,9],[48,1,48,5],[48,6,48,7],[48,8,48,9],[49,1,49,5],[49,6,49,7],[49,8,49,9],[50,1,50,5],[50,6,50,7],[50,8,50,9],[51,1,51,5],[51,6,51,7],[51,8,51,9],[55,0,55,7],[57,1,57,5],[57,6,57,7],[57,8,57,9],[58,1,58,5],[58,6,58,7],[58,8,58,9],[59,1,59,5],[59,6,59,7],[59,8,59,9],[60,1,60,5],[60,6,60,7],[60,8,60,9],[61,1,61,5],[61,6,61,7],[61,8,61,9],[62,1,62,5],[62,6,62,7],[62,8,62,9],[63,1,63,5],[63,6,63,7],[63,8,63,9],[64,1,64,5],[64,6,64,7],[64,8,64,9],[65,1,65,5],[65,6,65,7],[65,8,65,9],[66,1,66,5],[66,6,66,7],[66,8,66,9],[67,1,67,5],[67,6,67,7],[67,8,67,9],[68,1,68,5],[68,6,68,7],[68,8,68,9],[69,1,69,5],[69,6,69,7],[69,8,69,9],[70,1,70,5],[70,6,70,7],[70,8,70,9],[71,1,71,5],[71,6,71,7],[71,8,71,9],[72,1,72,5],[72,6,72,7],[72,8,72,9],[73,1,73,5],[73,6,73,7],[73,8,73,9],[74,1,74,5],[74,6,74,7],[74,8,74,9],[75,0,76,0],[75,1,76,5],[75,6,76,7],[75,8,76,9],[77,1,77,5],[77,6,77,7],[77,8,77,9],[78,1,78,5],[78,6,78,7],[78,8,78,9],[79,1,79,5],[79,6,79,7],[79,8,79,9],[80,1,80,5],[80,6,80,7],[80,8,80,9],[81,1,81,5],[81,6,81,7],[81,8,81,9],[82,1,82,5],[82,6,82,7],[82,8,82,9],[83,1,83,5],[83,6,83,7],[83,8,83,9],[84,1,84,5],[84,6,84,7],[84,8,84,9],[86,6,86,10],[87,6,87,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                        Załącznik nr 3.3"]
["nr sprawy: ZP.25.PN.2017"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY\n wraz z formularzami zawierającymi opisy parametrów oferowanych urządzeń. "]
["Lp","Nazwa asortymentu",null,null,"J.m.","Ilość","Cena jedn. Netto (zł)","Wart netto (zł)","VAT %","VAT (zł)","Wartość brutto (zł)"]
[1,"Wanna do hydromasażu i masażu podwodnego.",null,null,"szt",1]
[2,"Wanna hydromasażu kończyn dolnych, obręczy biodrowej  i kręgosłupa.",null,null,"szt",1]
[{"$nulls":4},"Razem (zł)"]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:…………………………………………………………………………………………………………………….........................                                                 "]
[]
["VAT:……………………………………………………………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:…………………………………………………………………………………………………………………............................"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"…………………………………………………….………………………"]
[{"$nulls":6},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
["ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH"]
[]
[]
["Przedmiot : Wanna do hydromasażu i masażu podwodnego"]
[]
["LP.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":4},"Parametr wymagany ",null,"Parametr oferowany"]
[null,"Dane ogólne/nazwa/typ/model",{"$nulls":4},"podać"]
[1,"Aparat fabrycznie nowy z 2017 roku",{"$nulls":4},"Tak"]
[2,"producent",{"$nulls":4},"Tak,podać"]
[3,"Wanna wykonana z akrylu wysokiej jakości, ze wzmocnieniem w postaci maty z włókna szklanego",{"$nulls":4},"tak, podać"]
[4,"Oszczędne zużycie wody podczas zabiegu - min.160l, max.280 l (+/- 5 l)",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[5,"26 dysz do hydromasażu podzielonych na 3 niezależne strefy (10+8+8 dysz)",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[6,"126 dysz powietrznych do masażu perełkowego",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[7,"Bicz wodny do masażu manualnego z regulacją ciśnienia ",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[8,"System automatycznego napełniania wanny wodą",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[9,"Blokada pracy \"na sucho\"",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[10,"System automatycznie dezynfekujący i odkamieniający",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[11,"Funkcja usuwania wody z całej instalacji wanny",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[12,"Dotykowy panel sterowania pracą urządzenia",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[13,"Czujniki mierzące temperaturę wody podczas napełniania i w trakcie zabiegu",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[14,"Grzałka podtrzymująca temperaturę wody",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[15,"Możliwość ciepłego i zimnego prysznica",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[16,"Stopnie do wanny z pokryciem antypoślizgowym",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[17,"Pojemność do przelewu: 320 l (+/- 5 l)",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[18,"Czas napełniania / spustu: ok. 4 minut",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[19,"Pobór mocy: 4,5 kW (+/- 0,2 kW)",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[20,"Zasilanie: 230 V / 50 Hz",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[21,"Wymiary (dł. x szer. x wys.): 214-220 cm x 85-89 cm x 85-90 cm",{"$nulls":4},"Tak, podać "]
[22,"Masa: 170 kg (+/- 4 kg)",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[23,"Bezpieczeństwo elektr.: klasa I, typ B",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[24,"Urządzenie medyczne",{"$nulls":4},"Tak"]
[]
[]
[]
["Przedmiot : Wanna hydromasażu kończyn dolnych, obręczy biodrowej i kręgosłupa"]
[]
["LP.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":4},"Parametr wymagany ",null,"Parametr oferowany"]
[null,"Dane ogólne/nazwa/typ/model",{"$nulls":4},"podać"]
[1,"Aparat fabrycznie nowy z 2017 roku",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[2,"kraj pochodzenia",{"$nulls":4}," podać"]
[3,"Niecka wzmacniana matami z włókna szklanego",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[4,"Ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (75-210 l) (+/- 5 l)",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[5," hydromasaż przy użyciu 12 dysz kierunkowych",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[6,"Możliwość pracy na dwóch poziomach (75/145 l): 1 - kończyny dolne, 2 - kończyny dolne + kręgosłup",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[7,"Regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz niezależnie dla stref",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[8,"Elektroniczny panel sterowania",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[9,"Ustawianie czasu zabiegu (1-599 min.)",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[10,"Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[11,"System odkamieniania sterowany elektronicznie",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[12,"Czujnik temperatury wody",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[13,"Czujnik poziomu wody",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[14,"System automatycznego napełniania",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[15,"Półautomatyczny system opróżniania wanny",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[16,"Regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[17,"Prysznic",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[]
[18,"Pojemność do przelewu [l]: 210 (+/- 5 l)",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[19,"Czas napełniania/opróżniania [min]: 2/3,5",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[20,"Pobór mocy [kW]: 1,5 (+/- 0,2kW)",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[21,"Zasilanie [V/Hz]: 230/50",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[22,"Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 116,5 x 68 x 95,2 (+/- 9 cm)",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[23,"Waga max[kg]: 75 (+/- 4kg)",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[24,"Stopnie z poręczą",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[25,"Urządzenie medyczne",{"$nulls":4},"Tak"]
[]
[{"$nulls":6},"…………………………………………………….………………………"]
[{"$nulls":6},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]